{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":23},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"merged":[[24,0,24,5],[25,0,25,1],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[26,0,26,1],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[27,0,27,1],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,0,28,1],[28,2,28,3],[28,4,28,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["l0/b","l0/d","d0/I","φ"]
["<8","<7","<28",{"v":1,"d":"1.0"}]
[10,8.5,35,{"v":0.98,"d":".98"}]
[12,10.5,42,{"v":0.95,"d":".95"}]
[14,12,48,{"v":0.92,"d":".92"}]
[16,14,55,{"v":0.87,"d":".87"}]
[18,15.5,65,{"v":0.81,"d":".81"}]
[20,17,69,{"v":0.75,"d":".75"}]
[22,19,79,{"v":0.7,"d":".70"}]
[24,21,83,{"v":0.65,"d":".65"}]
[26,22.5,90,{"v":0.6,"d":".60"}]
[28,24,97,{"v":0.56,"d":".56"}]
[30,26,104,{"v":0.52,"d":".52"}]
[32,28,111,{"v":0.48,"d":".48"}]
[34,29.5,118,{"v":0.44,"d":".44"}]
[36,31,125,{"v":0.4,"d":".40"}]
[38,33,132,{"v":0.36,"d":".36"}]
[40,34.5,139,{"v":0.32,"d":".32"}]
[42,36.5,146,{"v":0.29,"d":".29"}]
[44,38,153,{"v":0.26,"d":".26"}]
[46,40,160,{"v":0.23,"d":".23"}]
[48,41.5,167,{"v":0.21,"d":".21"}]
[50,43,174,{"v":0.19,"d":".19"}]
[]
["插值计算"]
["小数",null,"中间值",null,"大数"]
[10,null,10.667,null,12]
["对应值",null,"计算值",null,"对应值"]
[0.98,null,0.976665,null,0.97]