{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["技术公告"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术公告","index":0,"n_rows":211,"n_cols":11,"rows_kept":211,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,0,3],[0,4,1,4],[0,5,0,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,1,10],[2,1,6,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,10,6,10],[4,2,6,2],[5,3,6,3],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,10,9,10],[9,1,13,1],[9,2,13,2],[9,3,11,3],[11,10,13,10],[12,3,13,3],[14,1,21,1],[14,2,21,2],[14,3,21,3],[14,10,21,10],[16,9,17,9],[22,1,29,1],[22,2,25,2],[22,3,23,3],[24,3,25,3],[24,10,27,10],[26,2,29,2],[27,3,28,3],[30,1,36,1],[30,2,34,2],[30,3,31,3],[32,3,34,3],[32,10,36,10],[35,2,36,2],[37,1,45,1],[37,10,39,10],[38,2,41,2],[38,3,41,3],[40,10,41,10],[42,2,45,2],[42,3,45,3],[42,10,45,10],[43,9,45,9],[46,1,54,1],[46,2,54,2],[46,3,54,3],[46,10,54,10],[47,9,48,9],[49,9,54,9],[55,1,62,1],[55,2,60,2],[55,3,57,3],[56,10,57,10],[58,3,60,3],[58,9,60,9],[58,10,62,10],[61,2,62,2],[61,3,62,3],[63,1,70,1],[63,10,66,10],[64,2,66,2],[65,3,66,3],[68,10,70,10],[71,1,79,1],[71,2,79,2],[71,3,72,3],[71,10,79,10],[74,3,75,3],[76,3,79,3],[78,9,79,9],[80,1,89,1],[81,2,83,2],[81,3,83,3],[81,9,84,9],[81,10,84,10],[84,2,89,2],[84,3,86,3],[86,9,88,9],[86,10,88,10],[87,3,89,3],[90,1,97,1],[90,2,97,2],[90,3,95,3],[90,10,93,10],[94,8,95,8],[94,9,95,9],[94,10,95,10],[96,9,97,9],[96,10,97,10],[98,1,99,1],[98,10,101,10],[100,1,101,1],[100,2,101,2],[100,3,101,3],[102,1,106,1],[102,2,106,2],[102,3,104,3],[102,10,103,10],[105,3,106,3],[105,9,106,9],[105,10,106,10],[107,1,115,1],[107,2,115,2],[107,3,115,3],[107,10,108,10],[109,8,112,8],[109,10,112,10],[110,9,111,9],[114,8,115,8],[114,9,115,9],[114,10,115,10],[116,1,126,1],[116,2,118,2],[116,3,118,3],[116,8,118,8],[116,9,117,9],[116,10,118,10],[119,2,126,2],[119,3,126,3],[119,9,122,9],[119,10,122,10],[124,10,125,10],[127,1,131,1],[127,2,130,2],[127,3,130,3],[127,10,133,10],[132,1,133,1],[132,2,133,2],[132,3,133,3],[134,1,140,1],[134,2,140,2],[134,10,139,10],[135,3,138,3],[139,3,140,3],[141,1,147,1],[141,2,142,2],[141,10,142,10],[144,10,147,10],[148,1,155,1],[148,2,154,2],[148,3,154,3],[148,10,150,10],[154,10,155,10],[156,1,162,1],[156,10,160,10],[157,2,160,2],[157,3,159,3],[161,2,162,2],[161,3,162,3],[163,1,168,1],[163,10,168,10],[164,2,166,2],[164,3,166,3],[167,2,168,2],[167,3,168,3],[169,1,175,1],[169,2,175,2],[169,3,174,3],[170,8,171,8],[170,10,171,10],[172,8,173,8],[172,10,173,10],[176,1,185,1],[176,2,184,2],[176,3,178,3],[177,8,178,8],[177,9,178,9],[177,10,178,10],[179,3,184,3],[179,10,183,10],[186,1,194,1],[186,2,194,2],[186,3,189,3],[186,8,189,8],[186,10,189,10],[188,9,189,9],[190,3,194,3],[190,10,191,10],[192,8,194,8],[192,9,194,9],[192,10,194,10],[195,1,202,1],[195,2,199,2],[195,3,196,3],[195,10,197,10],[197,3,198,3],[199,9,201,9],[199,10,201,10],[201,2,202,2],[201,3,202,3],[204,1,209,1],[204,10,209,10],[205,2,209,2],[205,3,209,3],[205,8,206,8],[205,9,206,9],[207,8,209,8],[208,9,209,9],[210,0,213,0],[210,1,213,1],[210,2,213,2],[210,3,213,3],[210,4,213,4],[210,5,213,5],[210,6,213,6],[210,7,213,7],[210,8,213,8],[210,9,213,9],[210,10,213,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","技术分类",null,null,"技术名称","公告类型",null,null,"主要技术性能及特点","适用范围","生效时间"]
[null,"领域","类目","类别",null,"推","限","禁"]
[1,"一城乡规划","规划设计","总体规划","城市总体规划辅助设计信息化集成技术","√",null,null,"        集成CAD、GIS、RS和多媒体数据和处理技术，辅助总体规划的方案设计、编辑、存储、传输、动态修改和二维、三维可视化专题表现。集成空间数据库和关系数据库技术，支持城市总体规划设计的基础数据收集和分析；采用数据挖掘技术和多专题表现技术，提高规划基础数据的利用率、规划指标计算核算效率和规划成果的多专题表现能力；采用高分辨率卫星遥感影像技术，丰富总体规划基础数据、提高总体规划表现能力和加快总体规划基础数据的更新频率。","城市、历史文化名城和风景名胜区总体规划、分区规\n划、控制性详细规划、修建性详细规划等。","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[2,{"$nulls":3},"城市基础空间地理信息系统技术","√",null,null,"        实现城市基础地理空间数据共享。采用C/S结构的GIS、影像数据库以及关系数据库技术，遵循基础空间地理数据共享框架体系，实现基础空间地理数据的多专题多行业共享，减少重复建设，提高利用率。采用B/S结构的WEBGIS技术，提高城市基础空间地理数据的服务和分发水平。发展基于组件和WEBGIS技术的基础空间地理数据包装技术，提高基础空间数据的多行业适应性、易用性以及可视化水平。采用高分辨率卫星遥感技术提高1:5000－1:10000比例尺基础空间地理数据的更新效率。","城市规划、测绘、房产、国土、市政、园林、专业管线等基于或关联地理空间信息进行管理和生产的行业。"]
[3,null,"规划管理","总体规划","城市规划管理信息系统技术","√",null,null,"        集成GIS、RS、MIS、OA和CAD技术辅助城市规划管理业务。采用工作流技术，提高动态业务配置能力。采用协同工作技术，实现多阶段多部门多人员间的协同工作。采用表单自动生成技术，满足业务输入、输出和统计表单的动态生成和维护。采用信息动态发布技术，实现多部门多媒体信息动态网上发布。采用内容管理支撑技术，实现多媒体多格式数据内容的有序化和程序化管理。采用动态统计分析技术，实现动态条件和基于规则的数据挖掘和分析。采用图文表管一体技术，实现满足规划业务实际需求的图形、数字、文字、表单、管理流程和管理权限融为一体的管理系统。采用高分辨率卫星遥感技术，提高规划审批基础数据的现势性和可视化水平。","城市规划行政管理部门的日常行政审批管理业务"]
[4,null,null,"专项\n规划","计算机辅助城市交通规划分析技术","√",null,null,"        在计算机辅助的基础上，采用国内外的先进理念和方法，结合我国城市交通特点，选择城市交通调查方法，建立交通预测模型，包括：城市交通产生预测、O-D分布、交通分配等模型，提高交通规划分析效率。","城市综合交通规划、城市交通政策研究及城市交通专项规划"]
[5,{"$nulls":3},"城市地下综合管线管理信息化集成技术","√",null,null,"    集成多种信息化技术实现地下综合管线动态管理。集成GIS、CAD、\nMIS、WEBGIS和三维可视化技术，辅助地下综合管线数据管理、网络分析以及管线工程规划综合、辅助设计、统计分析和专题表现等。采用城市地下管线物探和物探成果数字化技术，提高城市地下综合管线数据更新和数字化水平。","城市地下综合管线、城市地下管线普查、城市地下管线信息系统和各专业管线工程设计、各专业管线管理。"]
[6,"一城乡规划","规划管理","建筑规划","建筑日照分析技术","√",null,null,"         CAD辅助规划审查日照分析技术。符合住宅设计规范。实现计算分析单    栋、多栋建筑物遮挡层各个窗口的日照时间；受遮挡建筑物按墙面开间计算的日照时间；日照不合格建筑间距的修改范围，提高住宅日照分析水平和审批的科学性。","城市规划审查、规划设计、建筑设计和房地产开发等行业","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[7,null,null,"规划建设档案管理","城建档案管理信息系统技术","√",null,null,"    采用工作流技术，提高动态业务配置能力；采用协同工作技术，实现多阶段多部门多人员间的协同工作；采用表单自动生成技术，满足业务输\n入、输出和统计表单的动态生成和维护；采用信息动态发布技术，实现多部门多媒体信息动态网上发布；采用内容管理支撑技术，实现多媒体多格式数据内容的有序化和程序化管理。该项技术是一种符合城建档案管理规范和业务流程规范的管理信息系统。 ","城建档案馆、城建、规划部门档案室，建筑、房地产开发企业的档案管理。"]
[8,"二城乡建设","城镇供水排水","水处理工艺及构筑物","旋流沉砂池","√",null,null,"    污水从沉砂池切向流入，回旋270°或360°出流。粒径0.2mm以上颗粒沉砂去除率达85%，通过泵吸或空气提升至砂水分离器，由螺旋杆输出外\n运。砂粒含水率低于60%。","城镇污水处理厂污水中砂粒的沉降、分离和输送"]
[9,{"$nulls":3},"平流式沉砂池",null,"√",null,null,"不得用于规模≥10000m3/d而且环境要求较高的新建城镇污水处理厂","自2005年1月1日起执行"]
[10,{"$nulls":3},"城市污水处理厂污泥好氧堆肥处理技术","√",null,null,"        好氧堆肥是在有氧条件下，好氧菌对污泥中多种有机物进行吸收、氧   化、分解，转化为腐殖质。堆肥物料温度在50～70℃下完成污泥的稳定，并杀灭寄生虫卵和病原微生物，达到GB18918-2002国家相关标准的要求。经过好氧堆肥的物料，体积可减少40～50%，水分可降低到30～45%，可以作为土壤改良剂或可制作三维有机复合肥。堆肥过程产生的臭气通过集中处理后达标排放。","城镇污水处理厂污泥处理","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[11,null,null,"水处理设备","漂浮式潜水曝气机","√",null,null,"        利用负压吸气原理，将水泵直接置于水池进行充氧，可取消鼓风机房，安装、维护、管理方便，无堵塞，噪声低，使用寿命长，综合效率较\n高。简化控制程序，节约投资。动力效率：1.7～2.1 kgO2 /kWh。","中、小规模城镇污水处理厂，尤其是间歇曝气的SBR处理工艺。"]
[12,{"$nulls":3},"中微孔曝气器","√",null,null,"    经加压的空气，通过中微孔曝气器形成微小的气泡，向水体充氧。充氧效率高，节约能耗，运行费用低，使用寿命长。通常用刚玉、橡胶和工程塑料、石英等材质制作而成。刚玉材质耐用，橡胶材质防堵塞能力强，工程塑料材质易酸洗再生，石英材质使用寿命长。中微孔曝气器有盘式、板式、钟罩式、管式等形式。主要性能为：理论动力效率≥4.5kgO2/kWh；氧气利用率≥26%。其理化、力学性能应符合CJ/T3015.1相关标准要求。其中管式曝气器充氧能力≥0.60kgO2/（m·h）；理论动力效率7.8kgO2/kWh。其充氧能力强，效率高。","城镇污水处理厂曝气池、天然河道的曝气充氧"]
[13,"二城乡建设","城镇供水排水","水处理设备","转碟式机械曝气器","√",null,null,"    碟片采用聚苯乙烯发泡压塑成型或玻璃钢注塑成型，搅拌能力强，池深可达4.2m；充气效率高，每片充氧能力0.9～1.4kgO2/h；池底液体流速≥0.3m/s。","城镇污水处理厂中的环流充氧（氧化沟类）曝气池","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[14,{"$nulls":3},"净化污水的回用技术","√",null,null,"        城镇污水经净化后的排放水，再经多种相关工艺处理，达到城市污水再生利用的相关水质标准后，可做不同用途的用水。实现污、废水的资源化，节约用水，治理污染，保护环境。","城镇杂用水、景观环境用\n水、补充水源水、工业用\n水等的再利用技术"]
[15,{"$nulls":3},"铝合金叠梁闸","√",null,null,"        由多块闸板和闸槽组成。每套闸板由上、中、下闸板组成。每块闸板由若干根异型铝合金方管嵌入粘接而成。异型方管和边槽设计独特，便于组合安装，密封可靠，操作简便，重量轻，耐腐蚀。闸板重量约25kg/m2；泄漏量<0.015L/（s · m）(密封长度)；使用寿命≥5年。","水利、水电、城镇给水以及污水处理工程的堤坝、河\n道、渠涵等构筑物"]
[16,{"$nulls":3},"手电动不锈钢板闸","√",null,null,"    操作简便、耐腐蚀、密封可靠、易于维护。闸门承受最大工作水头0.08MPa；闸门最大工作水头时，泄漏量不大于1.25L/（min·m）；闸门启闭时的噪音不大于75dB（A）；供电电源380V/3ph/50Hz；防护等级IP67，绝缘等级F。"]
[17,{"$nulls":3},"全塑型平流沉淀池链板式刮泥机","√",null,null,"    采用全塑制造的链板式刮泥机，池宽≤10m，寿命长达20年，部件质量轻，耐腐耐磨损，能耗低，运行成本低。","大、中规模城镇污水处理厂平流沉淀池初沉池排泥"]
[18,{"$nulls":3},"单管吸泥机","√",null,null,"        利用单管吸泥迅速，污泥搅动小，土建投资省，能适应较大的流量变化范围，保持较清的出水。","城镇污水处理厂生化处理后沉淀池排泥"]
[19,{"$nulls":3},"污泥料仓","√",null,null,"    立式圆筒、平底，高架结构，直径可达6m以上，污泥贮存量大，通过筒底滑动铲刀往复运行，将污泥纳入螺旋输送槽，并从出料口排入接料卡\n车。筒内污泥不堵塞排出口，全密封，无臭味。","城镇污水处理厂脱水后污泥的贮存"]
[20,{"$nulls":3},"紫外线消毒设备","√",null,null,"    利用紫外光等的有效波长233.7～273.7nm在水体中直接杀菌消毒。紫外装置采用模块结构，安装简易，不使用化学物品，运行安全，成本低，杀菌效果明显。","城镇污水处理厂出水的消毒"]
[21,"二城乡建设","城镇供热","供热热源","供热设备调速技术（供热风机水泵变频调速技术）","√",null,null,"    采用变频调速技术，根据需求负荷变化，改变转动设备的转速，达到供给平衡。具有易于控制，节约能源，降低运行成本的特点。调速范围：10～100％。","鼓风机、引风机、循环水   泵、补水泵或中继泵","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[22,{"$nulls":3},"螺旋板式换热器",null,"√",null,null,"不得用于城市供热系统","自2004年7月1日起执行"]
[23,null,null,"供热输配","直埋热水管道无补偿敷设技术","√",null,null,"    通过选用符合CJ/T114-2000和CJ/T129-2001相关标准的预制保温管，采用无补偿器的直埋敷设方式，节约了施工用地和工程投资，减少了维修工作量，降低了运行成本。技术条件满足CJJ/T81-98要求时，直接采用冷安装。","介质温度≤130℃，并且安装温度≥10℃的保温管道敷设工程。","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[24,{"$nulls":3},"流量平衡技术","√",null,null,"    在热力站和楼栋入口处安装流量控制阀，严格控制流量，满足各用热户所需要的热量。具有改善热水管网的水力工况，节约能源，降低运行成本的优点。流量不均匀率≤5％。","热水管网"]
[25,null,"市政公用管网","市政给水管 ","城乡供水塑料管系统","√",null,null,"        符合卫生要求，输送流体阻力小，能耗低，耐腐蚀，具有必要的强度与韧性，使用寿命长。品种有：高密度聚乙烯（HDPE），硬聚氯乙烯\n（PVC-U）（非铅盐稳定剂）、玻璃钢夹砂管（GRP）。产品性能应符合相应的国家标准要求，卫生性能符合GB/T17219-1998要求，设计、施工符合行业标准的要求。","城镇市政供水管道"]
[26,null,null,"市政排水管 ","城镇排水塑料管道系统","√",null,null,"        该类管材重量轻、耐腐蚀。管材环刚度可设计，接口密封性能好，管道系统不渗漏，可防止地下水的污染。包括高密度聚乙烯双壁波纹管，硬聚氯乙烯双壁波纹管，硬聚氯乙烯环形肋管，高密度聚乙烯缠绕结构壁管，玻璃钢夹砂管（GRP）。产品性能应符合相应国家标准要求，设计、施工应符合相应行业标准要求。管材口径采用内径系列管材，检查井尽量采用塑料检查  井。管周围填土密实度应在95%以上。","城镇市政污水、雨水管道"]
[27,{"$nulls":3},"平口、企口混凝土排水管（≤\n500mm）",null,"√",null,null,"不得用于城镇市政污水、雨水管道系统","2005年1月1日起执行"]
[28,null,null,"市政燃气管","聚乙烯燃气管道系统","√",null,null,"    耐化学稳定性能好，耐环境低温性能好，重量轻，管材连接简便可靠，抗震性能强。包括高密度聚乙烯管（HDPE）、中密度聚乙烯管（MDPE）。产品性能应符合相应的国家标准要求，设计、施工应符合行业标准要求。","城镇燃气管道系统","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[29,"二城乡建设","市政公用管网","市政通用管材","球墨铸铁管材与管件","√",null,null,"        管材性能符合ISO2531/GB13295相关标准的要求，外镀锌符合ISO8197、内衬水泥砂浆符合ISO4179标准要求；管件符合ISO2531标准要求，并采用消失模和树脂砂等工艺生产。具有较强的韧性和抗高压、抗氧化、抗腐蚀等优良性能。最大口径可达2600mm。","城乡供水、供气市政管道","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[30,{"$nulls":3},"灰口铸铁管材、管件",null,"√",null,null,"不得用于城镇供水、燃气等市政管道系统。口径＞400mm的管材及管件不允许在污水处理厂、排水泵站及市政排水管网中的压力管线中使用。","2004年7月1日起执行"]
[31,null,null,"市政管线敷设与维护","城市干道市政、公用管线敷设的共同沟技术","√",null,null,"        供水、供电、通讯、燃气等市政管线进入统一的地下管廊，组成共同        沟。城市地下管道综合走廊设有专门的检修口、吊装口、检测系统、排水系统、通风系统和照明系统等，并为检修、维护、增容等工作预留操作和交通空间。在少量开挖地表的情况下，检测、检查、修复、更新和铺设管道、线缆。有利于管线的维护修缮，有利于城市道路的使用，合理利用城市干道下的地下空间，节约了城市用地。","大、中型城市交通干道以及过河管道工程项目多的管线敷设工程","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[32,{"$nulls":3},"城市地下管线工程非开挖技术","√",null,null,"        该技术属于土木建筑科学技术地下工程领域，与市政工程、工程机\n械、钻井技术与装备、物探技术、自动控制技术等专业学科领域交叉，在少量开挖地表的情况下，检测、检查、修复、更新和铺设管道、线缆，可在\n水、电、通信、气等地下管道工程中得到应用，减少地下管线建设工程项目对城市运行、环境的干扰和破坏。","大、中型城市干道、次干道中交通繁忙，商业网点集中以及过河等管道工程项目多的管线敷设工程。"]
[33,{"$nulls":3},"管道阴极保护系统及其检测","√",null,null,"    阴极保护是通过阴极电流使金属阴极极化实现。通常采用牺牲阳极或外加电流的方法。系统的检测主要通过密间隔测量管道阴极保护Ⅴon，\nⅤoff的数据来准确分析判定管道的阴极保护状态。","埋地钢质水管以及石油、化工管线"]
[34,null,"城镇环境卫生","生活垃圾填埋处理","填埋场气体发电技术","√",null,null,"    填埋场气体产生量达到发电利用经济规模，应考虑建设填埋场气体发电设施，并满足CJJ17-2001标准的要求。利用填埋气体发电可以减少其对周围环境的影响，减少温室气体排放，保障填埋场安全，同时也回收了有用的资源。","大、中型生活垃圾填埋场"]
[35,null,null,"生活垃圾堆肥处理","居住区有机垃圾生化处理机","√",null,null,"    对居住区分类收集后的厨余类垃圾进行生化处理。该装置具有搅拌、控温和除异味等功能，处理时间约48h，其它应符合CJ/T3059-1996和\nGB14554-1993相关标准的要求。该装置可减少垃圾清运量，减少垃圾填埋或焚烧处理的污染物排放，同时也是实现有机垃圾的资源回收的有效途径。","居住区分类收集后的厨余类垃圾处理"]
[36,"二城乡建设","城镇环境卫生","环卫机械","垃圾中转站压缩设备","√",null,null,"    对松散的生活垃圾进行压缩减容，垃圾密度最大可达到0.7～0.8 t/m3，显著提高垃圾装载运输效率。垃圾在压缩、贮存和卸料等工作过程保持封闭状态，控制垃圾臭气的外逸。垃圾压缩装置自动化程度高，显著减轻了劳动强度。","城市生活垃圾中转运输设施","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[37,null,"城镇道路桥梁","道桥施工","聚丙烯合成纤维网在桥面混凝土铺装层中的应用","√",null,null,"    可使混凝土的塑性收缩减小，裂纹少；坚韧性、延展性和抗撞击力高；抗压强度、耐磨和抗渗性能好，显著提高桥面混凝土质量和耐久性。抗拉强度560～770MPa，杨氏弹性模量3500MPa，熔点160～170℃。","桥梁桥面混凝土铺装层以及防撞墙"]
[38,{"$nulls":3},"真空灌浆工艺用于后张预应力结构孔道灌浆","√",null,null,"        提高后张预应力孔道灌浆的密实度，可以提高后张预应力混凝土结构的质量和耐久性。","不同结构桥梁的后张预应力混凝土结构"]
[39,{"$nulls":3},"桥面沥青弹塑体填充式伸缩缝",null,"√",null,null,"不得用于大、中型市政桥梁","自2004年7月1日起执行"]
[40,{"$nulls":3},"桥面连续构造处橡胶片隔离层材料",null,"√",null,null,"不得用于市政桥梁"]
[41,null,"城镇公共交通","公交车辆设备","快速公交专用道路信号系统","√",null,null,"         通过智能型交通信号系统为快速公交车辆在交叉路口处提供优先权，以保证行车速度和按计划运营，缩短线路车辆运营时间，提高服务质量。","大城市公共交通线路","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[42,{"$nulls":3},"快速公共交通运营车辆的应急救援系统","√",null,null,"        在运营线路适当位置设置应急车辆出入口和故障车辆临时停放点，并设置适量救援拖车，同时设置快速、方便的通讯联络措施和实施救援的指挥调度系统，以便就近实施故障车辆救援，保证以最快速度将故障车辆移出专用车道，保障线路畅通。","大城市公共交通"]
[43,{"$nulls":3},"快速公共交通系统用车辆","√",null,null,"    大容量、高机动性、低污染、高可靠性、信息化程度高、车内地板高度在700mm以下、乘坐舒适的长度在12～18m的公共汽车。与专用站台配合，可方便乘客上下，方便残疾人轮椅及婴儿车上下。"]
[44,{"$nulls":3},"低地板、低入口城市客车.","√",null,null,"        城市客车车厢内从前到后地板和通道高度均在400mm以下，发动机后置，自动变速箱、空气弹簧悬挂，可带残疾人轮椅和无障碍上下车装置。其中低地板城市客车车厢至少有两个乘客门为一级踏步，所有车桥均为低地板专用车桥；低入口城市客车车厢至少有一个乘客门为一级踏步，前轴为低地板大落差专用车桥。"]
[45,"二城乡建设","城镇公共交通","公交车辆设备","低污染代用燃料（CNG、LNG等）城市客车","√",null,null,"        发动机改用CNG、LNG等燃料，以达到降低尾气污染物排放量和宏观上调整能源结构的目的。尾气排放应达欧Ⅱ指标以上。 ","大、中城市公共交通","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[46,{"$nulls":3},"城市无轨电车IGBT调速控制系统","√",null,null,"        采用新型IGBT调速控制技术，调速控制可靠平稳。控制系统抗干扰技术水平高。采用DC600V高压电变频转换为DC24V的逆变技术，解决无轨电车爆大闸、突窜、低压电充电不足等异常故障的控制问题。同时，系统还具有断电保护和漏电保护模块，极大地提高了无轨电车调速控制系统的可靠性和稳定性。","城市无轨电车（单车或铰接车）和有轨电车"]
[47,{"$nulls":3},"城市无轨电车车用空调变频控制系统","√",null,null,"        系统采用大容量DC600V高压电逆变转换控制技术和变频控制技术，有效地解决了大容量城市无轨电车车用空调电源，充分发挥无轨电车的绿色环保优势，提高城市无轨电车的设计匹配、调速控制技术，解决了城市无轨电\n车、尤其是铰接式无轨电车配装空调的技术难题，提高了无轨电车车用空调使用的制冷性能、可靠性能、稳定性能。"]
[48,{"$nulls":3},"电磁缓速器","√",null,null,"    电磁缓速器制动扭矩、电流（电压）、磁场强度、档位数、自重、扭矩重量比、转子惯量等应符合相关技术要求。 该装置可提高行车制动器寿命，安全可靠，不产生摩擦和噪音，做为一种辅助制动装置，特别适用城市道路车辆拥挤、频繁制动的工况。","城市公交车辆"]
[49,{"$nulls":3},"外置式车用空调新风装置","√",null,null,"    该装置额定工作电压DC12V/24V，单进气蒸发风机功率130W，转速2800r/min，单风机满载进气量800m3/h，风机寿命约6000h。该装置提高了公交车的通风换气质量。"]
[50,{"$nulls":3},"客车底盘集中润滑系统","√",null,null,"        该装置工作压力3.8MPa，润滑点数小于50点，润滑周期10h或20h。 该装置保障客车底盘各润滑点按时按量进行润滑，提高底盘使用的可靠性。延长客车的使用寿命。 "]
[51,{"$nulls":3},"乘客门门泵缓冲及锁紧装置","√",null,null,"        在客车行驶过程中发生突然断气时，在锁紧装置作用下，保证车门不会开启，始终处于关闭状态，确保乘客安全。门泵气缸结构具有缓冲作用，能控制乘客门启闭速度，防止夹伤乘客。"]
[52,{"$nulls":3},"公交智能投币机","√",null,null,"        采用非接触IC卡电子门锁，采用15位自动生成密码，不可复制和破解，重复概率<1/10亿亿，并配置防盗投币口，可有效地预防票款流失。"]
[53,{"$nulls":3},"自动变速箱    ","√",null,null,"        自动变速箱输入功率、扭矩、转速、档位数和速比等技术性能应符合相关技术要求，并与公交车辆相匹配。该装置有效地减轻了司机的劳动强度，提高车辆的行驶平稳性和安全性。"]
[54,"二城乡建设","城镇公共交通","公交车辆设备","机械式停车设备","√",null,null,"        由搬运和停放汽车的机械设备及附属设备组成，可设置在室外、室内和地上、地下。根据占地面积、布置方式、操作性能和自动化程度等要求选定品种。主要有升降横移式、巷道堆垛式、垂直升降式（电梯式）和垂直升降门式等停车设备。应达到国家和行业技术标准要求，符合国家相关设计规范规定。","城市用地紧张的繁华地区停车场工程","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[55,{"$nulls":3},"地板高度900mm以上的城市客车",null,"√",null,null,"不得用作城市公共交通车辆","自2004年7月1日起执行"]
[56,{"$nulls":3},"客车折叠门",null,"√",null,null,"不得用于城市公共交通车辆"]
[57,null,null,"公交运营管理","城市公交电子收费系统","√",null,null,"        利用计算机技术、网络技术、IC卡技术和现代通信技术，实现城市公交乘车收费与营运管理信息化、公交消费电子化、企业管理现代化。","城市公交企业","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[58,{"$nulls":3},"城市公交运营车辆调度信息管理系统","√",null,null,"        系统采用GPS、GPRS、GMS、GIS技术、以及计算机技术、现代通信技术、网络技术等，对公交营运车辆进行全过程动态监控管理，实现直观、实时、科学的管理，达到准确、高效的效果。调度部门能及时掌握车辆营运信息，营运现场管理得到有效监控，并可以实施单边、无人值守调度，可提高线路车辆利用率10%左右，经济效益显著。系统可通过车内、首末站、中途站信息屏实时发布各类动态车辆信息，并能实现计算机智能调度。"]
[59,{"$nulls":3},"城市公交停车场信息管理系统","√",null,null,"        城市公交停车场信息管理系统以车辆信息管理为主线，应用计算机技\n术、网络技术、IC卡技术和现代通信技术，实现车辆进出场区、收银、加\n油、清洗、修理、泊车、材料、工时等全方位的信息化管理。实现从车辆进出自动登录，无纸化加油、收银、清洗、报修、修理、检验、领料、泊位等所有环节，员工可以用IC卡（身份卡），根据不同授权等级，在任何一台触摸屏或终端计算机上进行个人信息查询、数据统计汇总及数据对比分析等，实现企业信息化管理。"]
[60,null,"园林绿化","林木复壮和修复","北方古树复壮技术","√",null,null,"        通过施入复壮基质和菌根基，改善古树生存的地下环境，提高古树对矿质营养元素的吸收代谢。主要技术指标：土壤含水量15～18%，非毛管孔隙度15～25%，有机质2～4%，N 60～80ppm，P  30～60ppm，K  100～150ppm， Fe 17.5～20μg/g。古树复壮后，地下根量增加，枝年生长量增加，叶量增加，变绿叶绿素增加。","长江流域以北地区"]
[61,{"$nulls":3},"枯朽树木修复材料—塑化水泥","√",null,null,"        塑化水泥具有弹性、韧性、可塑性，用时溶于水，固化后坚固。可防\n水、防腐、防虫蛀。树皮、枝、叶经复饰达到仿真效果。","各地区树木树体修复和复饰"]
[62,"三工程勘察测量","工程测量","工程测量信息技术","城市测绘掌上电子平板技术","√",null,null,"        基于掌上电脑的GPS、CAD、GIS、无线通讯和数据库等技术支撑能力，实现野外流动作业环境下测绘手段数字化、小型化和网络化，提高野外测量、测绘生产和服务数字化水平，提高生产效率，降低野外数字化终端成本。","城市基础设施、房产、地籍等测绘行业","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[63,null,"岩土工程勘察","工程物探技术","多波列数字图像物探技术","√",null,null,"        采用多道瞬态面波、等速地质剖面处理和自动绘制地质剖面图等技术，实现陆域和水域物理切探，岩土层强性波测试等多项功能。","建筑工程、交通场道、水利堤坝和电站建设等工程的勘察及检测，地下不良地质体及地下埋设物的调查。"]
[64,null,null,"工程勘察信息技术","工程勘察成果计算机辅助技术","√",null,null,"        从“勘测、设计一体化”出发，自动生成工程勘察报告，包括工程图表编绘、工程分析计算和报告编辑等，实现数据导入导出功能和审计扩充功\n能。","各类工程勘察的数据管理，工程分析评价及勘察报告编制。"]
[65,{"$nulls":3},"工程地质地理信息系统技术","√",null,null,"        国产GIS平台，采用基于关系数据库的空间数据储存方案，支持不同坐标系统的数据，实现地上3D景观创建和地下3D的剖切、挖洞，具有海量数据压缩、快速提取、还原和显示功能。","各类工程规划和工程勘察"]
[66,null,"工程勘察","钻探取样","非标准厚壁取土器",null,null,"√","        （指不符合《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）规定标准的厚壁取土器）","禁止用于岩土工程勘察","自公告发布之日起执行"]
[67,null,"电机调速","内反馈调速","交流高压电机调速控制系统","√",null,null,"        主要技术特点：采用内反馈调速技术，具有控制功率小，系统安全可靠，操作方便，功率因数高，性能价格比优等特点。主要技术指标：调速范围：（0.5～1）ne，装置效率：≥98%，电压谐波：≤4%，电流谐波：≤5%，节能效果：20～50%，控制方式：本机/远程，调节方式：开环/闭环，运行状态：调速/全速。","风机、水泵等泵类机械的节能、更新改造以及经济运行等方面，覆盖的行业有供\n水、电力、供热及石油、化工、冶金、煤炭等领域。","自公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[68,null,"工程勘察","工程物探","地下金属管线探测仪","√",null,null,"        采用电磁法探测技术，深度（h）大于5米，平面定位误差≤5cm+0.05h，深度定位误差≤5cm+0.1h，工作温度﹣20～+50℃，仪器性能稳定。","地下金属管线探测"]
[69,null,"工程物探","地下金属管线探测","供水管网漏水探测系统","√",null,null,"        系统由漏水管理分析软件和检测设备技术两部分组成，进行供水管网漏水探测计算机设计、过程控制和结果报告全流程管理。实现高精度设备检测，漏水和控制状况客观评价，确认漏水的发生和位置，监测管网漏水允许范围。","供水管网漏水探测"]
[70,"四住宅产业化","结构体系","混凝土结构体系","采用模网技术的现浇剪力墙结构","√",null,null,"        采用模网技术现浇剪力墙、短肢墙，保证了结构的整体性。结合使用保温技术，可满足节能要求，施工简便速度快。应符合相关标准、规范和规\n程。","多层住宅","自公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[71,{"$nulls":3},"现浇框架结构","√",null,null,"        采用现浇框架，可以实现大开间、大进深住宅，配合使用轻质内隔墙板和保温外墙板技术可以达到良好的建筑功能，造价合理。应符合相关标\n准、规范和规程。","12层以下住宅"]
[72,null,null,"砌体结构体系","配筋混凝土小型空心砌块体系","√",null,null,"        在混凝土空心砌块孔洞内配筋并灌注混凝土芯柱，构成配筋砌块剪力墙体系。楼板现浇，施工方便，造价低，符合抗震要求。与钢筋混凝土剪力墙结构相比，可降低造价，节约钢材，缩短工期。应符合相关标准、规范和规程。","按不同设防烈度适用于18层以下住宅"]
[73,null,null,"钢结构体系","钢-混凝土混合结构住宅体系","√",null,null,"         由钢框架与分散设置的小尺度混凝土楼梯、电梯井道筒体等构成的混合结构体系。钢柱采用H型钢柱、方钢管柱或圆钢管混凝土柱；梁可采用H型钢梁；墙体采用轻质材料。结构自重轻，性能好，施工速度快。经济指标略高于钢筋混凝土结构。应用时需符合相关标准、规范和规程的规定。","7度及以下抗震设防地区的7～15层住宅"]
[74,{"$nulls":3},"钢框架结构住宅体系","√",null,null,"         可分为H型钢柱、钢梁钢框架结构和钢框架加支撑结构两种类型。墙体可采用轻质材料。结构自重轻，抗震性能良好，施工速度快。经济指标略高于钢筋混凝土结构。应用时需符合相关标准、规范和规程的规定。","钢框架结构不超过6层住宅钢框架加支撑结构7～15层住宅"]
[75,null,null,"大跨度楼盖体系","现浇无粘结预应力楼板技术","√",null,null,"         在楼板内配置无粘结预应力筋，实现大跨度，可取消梁减少钢筋用量，简化模板和钢筋施工工艺，提高结构性能。无粘结预应力筋布筋和张拉施工方便，综合经济效益好。","大开间住宅结构楼板"]
[76,{"$nulls":3},"现浇有粘结预应力楼盖技术","√",null,null,"        在框架梁内配置有粘结预应力筋，可减少钢筋用量（在楼板内也可配置无粘结预应力筋），可实现大跨度，减少梁高，减少混凝土用量，预应力筋设计强度高，综合经济效益好。","框架结构8m以上跨度住宅"]
[77,{"$nulls":3},"现浇空心或夹芯楼板技术","√",null,null,"    在楼板配置的上下层钢筋之间设置轻质空心或夹芯材料作填充，混凝土一次或二次浇灌成型；当配置预应力筋时，可形成大开间楼板结构。结构高度低，自重轻，隔声及保温效果好。板总厚为160～250mm。应符合相关标\n准、规范和规程。","大开间住宅结构楼板"]
[78,{"$nulls":3},"预制整体式楼盖技术","√",null,null,"        采用端部锚固可靠的高效预应力圆孔板或预制预应力叠合板，板上做整浇层形成大开间楼盖结构。结构自重轻，省材料，省模板、支撑，整体性好，有利于环保和工业化生产。"]
[79,"四住宅产业化     ","结构部品体系","砌体","实心粘土砖",null,"√",null,"        〔依据建设部、国家经贸委、质量技监局、建材局联合印发的《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》（建住房[1999]295号）〕","不得用于各直辖市、沿海地区的大中城市和人均占有耕地面积不足0.8亩的省的大中城市的新建工程","自2003年7月1日起执行"]
[80,null,"外围护部品体系","屋面","混凝土瓦","√",null,null,"        具有强度高、保色性好、使用寿命长、造价低等特点。产品性能应符合行业标准要求，设计、施工应符合相关技术标准、规范要求。","住宅建筑","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[81,{"$nulls":3},"油毡瓦","√",null,null,"        色彩丰富，质量轻，安装、施工简捷方便，更换方便。产品性能应符合行业标准的技术要求，设计、施工应符合相关技术标准、规范要求。"]
[82,{"$nulls":3},"复合塑料瓦","√",null,null,"        以PVC为结构基材，表层采用丙烯酸类工程塑料等高耐候性塑料树脂，进行复合共挤制成，人工老化性能试验大于2000h。与普通塑料瓦相比，具有较好的耐候性、保色性，使用寿命长。"]
[83,null,"厨房卫生间部品体系","厨房与卫生间部品","变压排气系统","√",null,null,"    系统由变压排气道、防串烟部件、屋顶防倒灌风帽及吸油烟机（或通风器）组成。 排污效率高，可有效防止串烟、倒灌现象，有利于改善室内空气质量。产品性能应符合国家现行相关技术标准的要求。"]
[84,{"$nulls":3},"螺旋升降式铸铁水嘴",null,"√",null,"        〔依据建设部、国家经贸委、质量技监局、建材局联合印发的《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》（建住房[1999]295号）〕","不得用于住宅建筑","自2000年1月1日起执行"]
[85,{"$nulls":3},"陶瓷片密封水嘴","√",null,null,"        采用陶瓷阀芯，密封性能好，耐磨性好，使用寿命较长，有利于节\n水。产品性能应符合国家或行业相关技术标准。","住宅建筑","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[86,null,null,"卫生间部品","墙体隐蔽式同层排水系统","√",null,null,"        采用同层排水的方式，将卫生洁具和管道按设计要求，预制集成到钢结构支架上形成管道墙系统，定位准确，安装方便，具有整体设计、工厂生\n产、现场装配和维修不干扰上下层住户的特点。"]
[87,{"$nulls":3},"节水型坐便器系统（≤6L）","√",null,null,"        在总冲洗用水量不大于6L的要求下，冲洗功能、水箱配件和接口等部件的主要性能指标以及管道系统应符合国家或行业标准的要求。"]
[88,{"$nulls":3},"坐便器（＞9L）",null,"√",null,"        〔依据建设部、国家经贸委、质量技监局、建材局联合印发的《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》（建住房[1999]295号）〕","不得用于住宅建筑","自2000年12月1日起执行"]
[89,"四住宅产业化         ","设备部品体系","管道系统","建筑生活热水塑料管道系统","√",null,null,"        卫生、节能、环保；安装方便，工效高；耐腐蚀，使用寿命长。品种包括：交联铝塑复合管（XPAP）、交联聚乙烯管（PEX）、无规共聚聚丙烯管（PP-R）、耐热聚乙烯管（PE-RT）等。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求。","住宅建筑（设计温度不得大于70℃）在高层住宅建筑中仅适用于热水横管","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[90,{"$nulls":3},"建筑给水塑料管道系统","√",null,null,"        卫生、节能、环保；安装方便，工效高；耐腐蚀，使用寿命长。品种包括：铝塑复合管（PAP）、聚乙烯管(PE)、交联聚乙烯管（PEX）、无规共聚聚丙烯管（PP-R）、硬聚氯乙烯管(PVC-U)（非铅盐稳定剂生产）等。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求。","住宅建筑，在高层住宅建筑中仅适用于横管。"]
[91,{"$nulls":3},"建筑排水塑料管道系统","√",null,null,"    节能，环保；安装方便，工效高；耐腐蚀，使用寿命长。品种包括：硬聚氯乙烯（PVC-U）建筑排水管、硬聚氯乙烯（PVC-U）芯层发泡建筑排水\n管、硬聚氯乙烯（PVC-U）建筑雨落水管。产品性能应符合相应的国家标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求。","住宅建筑内排水管道系统及住宅建筑内外雨落水管"]
[92,{"$nulls":3},"建筑地面辐射采暖塑料管道系统","√",null,null,"    安装方便，耐腐蚀，使用寿命长。品种包括：交联铝塑复合管\n（XPAP）、交联聚乙烯管（PEX）、无规共聚聚丙烯管（PP-R）、耐热聚乙烯管（PE-RT）等。产品性能应符合相应的国家或行业标准要求，设计施工应符合相应的工程技术规程要求。","住宅建筑，设计温度不得大于70℃。"]
[93,{"$nulls":3},"冷镀锌钢管",null,"√",null,"        〔依据建设部、国家经贸委、质量技监局、建材局联合印发的《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》（建住房[1999]295号）〕","不得用于住宅建筑","自2000年6月1日起执行"]
[94,{"$nulls":3},"砂模铸造铸铁排水管",null,"√"]
[95,null,null,"建筑电器","箱式变压器供配电技术","√",null,null,"        箱式变压器的工厂预制化程度高，占地小，易于隐蔽，现场吊装接线即可，运行管理方便，工程投资省。产品性能应达到现行国家或行业有关技术标准的要求。","住宅小区","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[96,null,null,"智能化","住宅小区智能化系统","√",null,null,"        由安全防范子系统、物业管理与设备监控子系统、通信网络子系统及家庭智能终端等构成。利用计算机技术、自控技术提升住宅小区智能化管理水平，实现超值服务。"]
[97,"四住宅产业化       ","设备部品体系","供暖","户式燃气采暖技术","√",null,null,"        以燃气为热源，采用热水采暖两用型快速式（壁挂安装）或容积式（落地式）燃气热水器，分户供暖和生活热水。其技术指标应符合国家标准要\n求。采用强制给排气式，抗风能力强，安全性高。住宅建筑应具备该设备的设置条件（给排气条件、防火间距及供水、供气、供电条件）。","不具备集中供热条件的多\n层、低层住宅","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[98,null,"居住区公共设施与环境技术","给水、排水处理","中水回用系统","√",null,null,"         系统设计应按照国家相关标准、规范，根据排水水质、水量和中水回用水的水量与水质要求，选择处理工艺系统，达到水量平衡。处理效果必须达到回用水的水质标准要求，实现污水、废水的资源化，节约用水，治理污染，保护环境。","住宅小区"]
[99,"五建筑节能","外围护结构保温隔热技术","外墙保温技术","膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统","√",null,null,"        该系统以聚合物砂浆作胶粘剂，将EPS板固定在墙体外侧（需要时也可用锚栓做辅助固定，但胶粘剂应承受该系统全部荷载 。），并在外表面做聚合物砂浆薄抹灰玻纤网格布保护层和饰面层。胶粘剂与基层墙体粘接强度≥0.60MPa，与EPS板粘接强度≥0.1MPa。玻纤网耐碱断裂强力≥750N/50mm，耐碱断裂强力保留率≥50%。系统抗风压值不小于风荷载设计值，经耐侯试验后，系统表面不出现渗水裂缝、空鼓、起皮、剥落。首层墙面和门窗口易受碰撞部位抗冲击10J级，二层以上墙面3J级。","民用建筑混凝土或砌体外墙外保温工程"]
[100,{"$nulls":3},"膨胀聚苯板与混凝土一次现浇外墙外保温系统","√",null,null,"        该系统是将内侧面开有水平方向齿槽，并将在内外侧表面均满喷界面砂浆的EPS板，置于墙体外模板内侧，同时设置若干锚栓作为辅助固定件，待浇灌混凝土后，墙体与EPS板以及锚栓结合为一体。在模板拆除后，如局部有不平整处可用聚苯颗粒砂浆找平，然后在EPS板外侧做玻纤网格布聚合物砂浆保护层和饰面层。系统与混凝土墙体粘接强度≥0.10MPa，玻纤网耐碱断裂强力≥750N/50mm，耐碱强力保留率≥50%。系统抗风压值不小于风荷载设计值，经耐侯试验后，系统表面不出现渗水裂缝、空鼓、起皮、剥落。首层墙面和门窗口易受碰撞部位抗冲击10J级，二层以上墙面3J级。","多层和高层民用建筑现浇混凝土结构外墙外保温工程"]
[101,"五建筑节能","外围护结构保温隔热技术","外墙保温技术","机械固定钢丝网架膨胀聚苯板外墙外保温系统","√",null,null,"        该系统是用锚栓或预埋钢筋等机械固定件，将未穿透的EPS钢丝网架板固定在墙体外侧，并在表面做掺外加剂水泥砂浆抹面层和饰面层。机械固定件设置必须经计算确定，腹丝、钢丝网、金属件应镀锌或作防锈处理，镀锌后再焊接时，焊接点必须进行防腐处理。系统抗风压值不小于风荷载设计值，经耐侯试验后，系统表面不出现渗水裂缝、空鼓、起皮、剥落。首层墙面和门窗口易受碰撞部位抗冲击10J级，二层以上墙面3J级。","民用建筑混凝土或砌块外墙外保温工程","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[102,{"$nulls":3},"胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统","√",null,null,"        该系统是将胶粉聚苯颗粒保温浆料抹在墙体外侧作为保温层，并在外表面做玻纤网格布聚合物砂浆保护层和饰面层。常温常湿的情况下保温材料导热系数≤0.06W/（m· K），系统抗拉强度＞0.10MPa。玻纤网耐碱断裂强力≥750N/50mm，耐碱断裂强力保留率≥50%。系统抗风压值不小于风荷载设计值，经耐侯试验后，系统表面不出现渗水裂缝、空鼓、起皮、剥落。首层墙面和门窗口易受碰撞部位抗冲击10J级，二层以上墙面3J级。","寒冷地区、夏热冬冷和夏热冬暖地区民用建筑的混凝土或砌体外墙外保温工程"]
[103,{"$nulls":3},"外墙内保温浆体材料",null,"√",null,null,"不得用于大城市民用建筑外墙内保温工程","2004年7月1日起执行"]
[104,null,null,"建筑门窗","中空玻璃塑料平开窗","√",null,null,"        抗风压强度P≥2.5kPa，气密性q≤1.5m3/（m·h），水密性△P≥250Pa，隔声性能Rw≥30dB，传热系数K≤2.8W/（m2·K），并符合当地建筑节能设计标准要求，采用三元乙丙胶条密封，铰链与型材应采用增强型钢或内衬局部加强板相连接、型材局部加强或固定螺钉穿透二道以上型材内筋等可靠的连接措施。","房屋建筑（其中外平开窗仅适用于多层建筑）","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[105,{"$nulls":3},"中空玻璃断热型材铝合金平开窗","√",null,null,"        抗风压强度P≥2.5kPa，气密性q≤1.5m3/（m·h），水密性△P≥250Pa，隔声性能Rw≥30dB，传热系数K≤3.2W/（m2·K），并符合当地建筑节能设计标准要求，采用三元乙丙胶条密封，以及增强板或局部加强板的铰链安装技术。"]
[106,"五建筑节能","外围护结构保温隔热技术","建筑门窗","中空玻璃断热型材钢平开窗","√",null,null,"        用断热钢型材和中空玻璃制成。抗风压强度P≥2.5kPa，气密性q≤1.5m3/（m·h），水密性△P≥250Pa，隔声性Rw≥30dB，传热系数K≤3.0W/（m2·K），并达到当地建筑节能设计标准要求，防火、防盗性能良好，采用三元乙丙胶条密封，空腹型材应采用增强板或局部加强板的铰链连接技术。  ","房屋建筑（其中外平开窗仅适用于多层建筑）","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[107,{"$nulls":3},"单扇平开多功能钢户门","√",null,null,"        性能指标应符合JG/T3054-1999《单扇平开多功能户门》要求。防盗性能≥15min，隔声性Rw≥30dB，传热系数K≤3.0W/（m2·K），防火性能≥0.6h，可制作成同时具备两种功能以上的户门，采用三元乙丙胶条密封，用增强板或局部加强板的铰链安装技术。    ","房屋建筑"]
[108,{"$nulls":3},"无预热功能焊机制作的塑料门窗",null,"√",null,"        〔依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）〕","不得用于严寒、寒冷和夏热冬冷地区的房屋建筑","自2001年7月4日起执行"]
[109,{"$nulls":3},"非中空玻璃单框双玻门窗",null,"√",null,null,"不得用于城镇住宅建筑和公共建筑"]
[110,{"$nulls":3},"框厚50（含50）mm以下单腔结构型材的塑料平开窗",null,"√"]
[111,{"$nulls":3},"手工机具制作的塑料门窗",null,null,"√",null,"禁止用于房屋建筑"]
[112,{"$nulls":3},"非断热金属型材制作的单玻窗",null,"√",null,null,"不得用于具有节能要求的房屋建筑","2004年7月1日起执行"]
[113,{"$nulls":3},"32系列实腹钢窗",null,"√",null,"        〔依据建设部、国家经贸委、质量技监局、建材局联合印发的《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》（建住房[1999]295号）〕","不得用于住宅建筑","自2000年12月1日起执行"]
[114,{"$nulls":3},"25系列、35系列空腹钢窗",null,"√"]
[115,"五建筑节能","外围护结构保温隔热技术","门窗配套件","非硅化密封毛条",null,null,"√","        〔依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）〕","禁止用于房屋建筑推拉门窗","自2001年7月4日起执行"]
[116,{"$nulls":3},"高填充PVC密封胶条",null,null,"√"]
[117,{"$nulls":3},"非滚动轴承式滑轮",null,"√",null,null,"不得用于房屋建筑的推拉门窗（纱窗除外）"]
[118,null,"采暖供热节能技术","采暖节能技术","钢制（板型、管\n型、钢管装饰型）散热器","√",null,null,"        结构紧凑，工艺先进，符合建筑节能要求，达到功能与装饰的统一，承压高、重量轻。主要技术指标必须达到行业标准要求。在供暖水质与系统管理不规范的条件下使用，应进行内防蚀处理。","以热水为热媒的房屋建筑供暖系统","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[119,{"$nulls":3},"铜（钢）铝复合型散热器","√",null,null,"        结构合理，工艺先进可靠，符合建筑节能要求，达到功能与装饰的统一，承压高、重量轻。主要技术指标参照“铝制柱翼型散热器”。"]
[120,{"$nulls":3},"铝制柱翼型散热器","√",null,null,"        结构合理，工艺先进可靠，符合建筑节能要求，适宜民用建筑和住宅使用，达到功能与装饰统一，承压高、重量轻，主要技术指标达到行业标准要求，应进行内防蚀处理。"]
[121,{"$nulls":3},"内腔无粘砂灰铸铁散热器","√",null,null,"        制造工艺水平较高，形式新颖，符合建筑节能要求，内腔无粘砂，功能和装饰相统一。其主要技术指标达到行业标准要求。实现产品的轻型化和精品化，满足分户计量要求。"]
[122,{"$nulls":3},"内腔粘砂灰铸铁散热器",null,"√",null,null,"不得用于分户计量供暖系统","2005年1月1日起执行"]
[123,{"$nulls":3},"钢制闭式串片散热器",null,"√",null,null,"不得用于住宅建筑的供暖系统","2004年7月1日起执行"]
[124,{"$nulls":3},"灰铸铁长翼型散热器",null,null,"√",null,"禁止用于房屋建筑供暖系统"]
[125,{"$nulls":3},"散热器恒温控制阀","√",null,null,"        实现调控室温，调温范围8～25℃，同时还具有防冻设定等安全设施。","新建的节能建筑供暖系统或既有建筑节能改造","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[126,"五建筑节能","采暖供热节能技术","采暖节能技术","热量表","√",null,null,"        用于测量和显示水流经热交换系统所释放（或吸收）热量的仪表。安装在热交换环路中，用于流动介质为水，温度和压力范围符合国家现行标准《热量表》要求。精度高，计量误差小。总体精度达到国际法制计量组织OIML－R75号规程规定的4级标准，热载体流量计量误差＜3％，供回水温度传感器测温误差＜0.1℃，积分计算显示器误差＜0.5％。","各类住宅建筑","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[127,{"$nulls":3},"室内采暖双管节能系统","√",null,null,"        各散热器前安装双管恒温阀，恒温阀的阻力宜控制在25kPa左右，使管路达到水力平衡，便于调控室温，可以节约能源，提高房间热舒适度。","供暖地区民用建筑的新建采暖系统和既有建筑节能改造"]
[128,{"$nulls":3},"室内采暖跨越式单管串联系统","√",null,null,"        各散热器前安装单管恒温阀，恒温阀可以是两通型或三通型，恒温阀阻力宜控制在10kPa左右，跨越管管径规格小一号，使管路达到水力平衡，可以节约能源，提高房间热舒适度。","供暖地区既有民用建筑采暖节能改造"]
[129,{"$nulls":3},"地面辐射采暖系统","√",null,null,"        以水为介质的采暖系统，使用的塑料管材质量应符合国家有关标准，绝热板材导热系数小于0.05W/（m·K），压缩应力应大于100kPa，吸水率应小于4%，氧指数应大于32。供水温度较低（≤60℃），有利于节约能源。房间热舒适性好，不占用房间使用面积，便于装修和家具布置。可预设采暖温度，可分室调节室温，便于计量收费。","建筑物的地面采暖"]
[130,null,"新能源利用技术","太阳能热利用技术","太阳能与其他能源组合供生活热水系统","√",null,null,"        太阳能集热系统由集热器、贮热水箱、管道、控制器等组成。布置方式有紧凑式、分离式。贮热水箱内的水温、日有用得热量、平均热损系数等应符合国家现行标准要求。太阳能热水系统与其他能源（电、燃气、燃油\n等）组合后，可提供符合给排水设计规范要求的生活热水（热水量和热水温度）。设备、部件的安装位置及连接形式，应与建筑设计统筹考虑，达到美观、安全和施工方便的要求。","民用建筑"]
[131,"六\n新\n型\n建\n材\n与\n施\n工","地基基础施工技术","地基处理与深基础技术","强夯法处理大块石高填方地基","√",null,null,"         适用于填料粒径大（最大可达800mm）的高填方地基分层强夯处理。与碾压法相比，可减少填料破碎和分层铺填费用，分层出来厚度可达4m，可降低造价，缩短工期，在山区和丘陵地区有广泛的应用前景。","大面积、大块石高填方地基，如开山填谷、开山填\n海、西部机场和道路工程。"]
[132,{"$nulls":3},"深层喷射搅拌法施工技术","√",null,null,"    通过深层搅拌法与高压旋喷法的组合，实现了搅拌与旋喷的有机结合，达到一机多用，提高了水泥与土的拌和均匀度和水泥土强度，当桩径500～600mm，桩身强度可达3～20MPa。可用于复合地基加固体。如作成实体或格栅式，可插入型钢等加筋材料，用于边坡支挡，具有档土和挡水双重功能。","地基处理与基坑支护"]
[133,"六新型建材与施工","地基基础施工技术","地基处理与深基础技术","逆作法或半逆作法施工技术","√",null,null,"        对于施工场地狭窄、工期要求高的大型公共建筑，可采用逆作或半逆作法施工。工程从地面开始，作地下连续墙，在柱子位置向下作支承桩，然后，自上而下一层一层地挖土逆作施工。地上部分也可同时由下而上正作施工。可缩短工期。","工程场地狭窄的闹市区对支护变形控制严及工期要求高的大型公共建筑深基础、地下室施工","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[134,null,null,"基坑支护技术","土钉墙支护技术","√",null,null,"    土钉墙是采用土钉加固原位土体用以维护边坡稳定支护方法。支护结构由土钉和钢筋网喷射混凝土面板组成。土钉与预应力锚杆或微型桩结合形成复合土钉墙。土钉墙应因地制宜设计，施工要加强质量监控。无施工经验的企业应慎用。土钉墙支护深度一般不大于12m，复合土钉墙可适当加大支护深度。","地下水位以上或经降水后的粘性土、中密以上砂土的基坑支护。不良土质条件的地区应少用。"]
[135,{"$nulls":3},"逆作拱墙支护技术","√",null,null,"        逆作拱墙支护系采用拱墙自上而下分段施工的一种支护结构。每层拱墙高度小于2.5m，断面为Z字形，上下端设置肋梁，每段拱墙长度为8～\n12m。根据基坑平面设计成封闭拱墙，与土方开挖同步施工，支护深度一般不宜超过10m。","粘性土、粉土、人工填土，高水位场地应降水或设止水帷幕。不能用于软塑、流塑性土。"]
[136,{"$nulls":3},"深基坑支护环梁支撑技术","√",null,null,"         应用钢筋混凝土受压环梁作为深基坑施工时边坡支护的水平支撑，与土方开挖同步进行，可以取得较好的经济效益。受压环梁一般可设置1～3层，应通过设计计算确定。","软土地区的深基坑，基坑的平面现状接近于正方形或圆形，当地环境要求高的边坡支挡工程。"]
[137,{"$nulls":3},"基坑工程的信息化施工技术","√",null,null,"        在深基坑施工过程中，在基坑侧壁和支档结构以及周边建（构）筑物有代表性部位设置应力、应变、斜率和孔隙水压与变形等测试元器件。通过施工过程中的监测数据进行分析，对设计成果进行预测和修正，调整施工方案，确保基坑和周边环境的安全。","软土地区，周边环境要求严格的深基坑工程都应采用信息化施工技术。"]
[138,null,null,"桩基础施工","灌注桩后压浆成套技术","√",null,null,"        使桩底、桩侧一定范围内的土体得到加固，提高承载力（40～\n120%）。后压浆处理后，使沉渣和泥皮得到固化，群桩的桩土整体抗变形能力增强，桩基沉降可减少30%左右。","泥浆护壁钻、挖孔灌注桩以及干作业钻、挖孔灌注桩"]
[139,{"$nulls":3},"人工挖孔桩",null,"√",null,null,"不得用于软土或易发生流沙的场地。地下水位高的场地，应先降水后施工。","自2006年1月1日起执行"]
[140,"六新型建材与施工","地基基础施工技术","桩基础施工","基桩高低应变动测分析系统","√",null,null,"        高低应变采集分析一体化，具有交直流两用、程控放大，自动复位、故障自动诊断、报警功能；采用内装放大传感器；适应恶劣环境，不受电缆长度限制；保证14位A/D转换精度的低噪声水平。","桩基(钢桩、预制桩、灌注桩）、复合地基中的高粘结强度竖向增强体的完整性和承载力检测","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[141,null,null,"地基基础设计","带裙房高层建筑地基、基础与上部结构共同工作分析软件","√",null,null,"        对布桩、板厚与配筋、设置后浇带等进行科学分析，可优化高层建筑主裙房基础设计，以节约基础板用钢量，减少桩数，减少差异沉降，节约工程造价。","带裙房的高层建筑地基基础的设计"]
[142,null,"建筑用钢",null,"低碳冷拔钢丝的应用",null,"√",null,null,"不得用于钢筋混凝土结构或构件中的受力钢筋","自2005年1月1日起执行"]
[143,null,"建筑用钢筋","新型钢筋","HRB400级钢筋的应用技术","√",null,null,"    采用微合金技术生产的HRB400级钢筋，抗拉强度570MPa，屈服强度400MPa，强度设计值360MPa，伸长率（δ5）≥14%。强度高、延性好，我国现行《混凝土结构设计规范》中列为主导受力钢筋。产品标准、结构设计和施工规范齐全。","钢筋混凝土结构中的受力主筋","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[144,null,"钢筋施工技术","焊接网片","钢筋焊接网的应用技术","√",null,null,"    钢筋焊接网片工厂化生产，尺寸精确，整体性好，易于确保混凝土保护层厚度和钢筋位置的正确，可显著提高钢筋工程质量。钢筋焊接网片生产效率高。材料可使用冷轧带肋钢筋或热轧带肋钢筋，设计强度值为360MPa。","房屋建筑的混凝土楼盖、墙体，以及桥面、路面、隧洞等钢筋混凝土工程中。"]
[145,null,"钢筋连接","钢筋机械连接","钢筋机械连接技术","√",null,null,"    滚轧直螺纹钢筋接头、镦粗直螺纹钢筋接头、带肋钢筋套筒挤压接头应达到《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003Ⅰ级和Ⅱ级接头性能标\n准。锥螺纹钢筋接头应达到《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003Ⅱ级和Ⅲ级接头性能标准。钢筋机械连接强度高，质量稳定，施工方便，对提高钢筋工程的质量、速度和效益有重要作用。应根据不同的工程应用场合、接头的性能、工艺特点选用不同类型接头。","房屋建筑与一般构筑物中直径为16～40mm的HRB335和HRB400级钢筋的连接。对桥梁、大坝等重要工程结构也可参考应用。"]
[146,null,"钢筋施工技术","钢筋连接","竖向钢筋电渣压力焊连接技术","√",null,null,"    钢筋接头性能应符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003的要求。焊接接头经济实用，必须严格按质量要求和操作规程施工，以确保接头质量。","房屋建筑中直径为14～32mm的HPB235、HRB335、HRB400级竖向钢筋的连接。禁止用于水平钢筋的连接。"]
[147,"六新型建材与施工","混凝土工程技术","高性能混凝土及其外加剂、掺和料","高性能混凝土技术","√",null,null,"        使用高效减水剂和超细活性掺合料，严格控制水胶比和水泥用量，应用现代技术和设备配置的混凝土拌合物。按工程需要，配制具有特殊性能组合的匀质性好的混凝土，即混凝土的密实性、抗渗性好，体积稳定性好，易于浇筑、不离析，在恶劣环境下使用寿命长等特点。","房屋建筑结构以及桥梁、港口、机场、道路等市政基础设施中的钢筋混凝土结构中应用","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[148,{"$nulls":3},"预拌混凝土技术","√",null,null,"        将混凝土集中在有自动计量装置的混凝土搅拌站集中拌制，向施工现场供应商品混凝土，确保混凝土工程质量，减少现场和城市环境污染，提高劳动生产率。","东部地区的大中城市和中西部地区的大城市"]
[149,{"$nulls":3},"预拌砂浆和干粉砂浆应用技术","√",null,null,"        大中城市发展砂浆的专业化集中生产和商品化供应，有利于提高砂浆质量，减少城市环境污染，提高劳动生产率。","东部地区大城市的房屋建筑工程中应首先应用"]
[150,{"$nulls":3},"混凝土现场拌制",null,"√",null,null,"不得用于东部地区的大中城市和中西部地区的大城市，由当地行政主管部门颁布具体实施内容。","自2005年1月1日起执行"]
[151,{"$nulls":3},"混凝土高效减水剂","√",null,null,"        聚多羧酸系和氨基磺酸系的新型高效减水剂，具有对水泥分散力强，减水率高，混凝土坍落度损失小等优点。要求减水率≥23%；2h坍落度损失不超过20mm，从而降低了混凝土的单方用水量，混凝土的流动性以及保塑性好，可以满足配置高性能混凝土的需要。","配置高性能混凝土","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[152,{"$nulls":3},"尿素型混凝土抗冻外加剂",null,"√",null,null,"不得用于民用建筑的冬期混凝土施工","自公告发布之日起执行"]
[153,{"$nulls":3},"超细矿物掺合料","√",null,null,"        混凝土中应用比表面积大于4000cm2/g的活性矿物掺合料，不仅可改善混凝土的微观结构，提高粗骨料与砂浆之间的界面强度，而且可充填混凝土内部的毛细孔，起到增强和密实的作用，也可提高混凝土施工性能。超细掺合料一般由工业废渣（粉煤灰、矿渣等）磨细加工而成。","掺入混凝土中作为配置高性能混凝土的第六组份","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[154,null,"结构施工技术","模板脚手架技术","附着式爬架技术","√",null,null,"        附着式爬架是一种带有升降动力的架体，可依附在已建的结构上升\n降。应用于高层和超高层的钢筋混凝土结构施工和外装饰高空作业的脚手\n架。架体有套管式、互爬式、导轨式、悬挑式等多种构造。一般为经加工的钢杆件组装。依据工程特点，可以作整体和分片升降。整体升降时，架体间必须保持同步，作业时一定要确保安全可靠。升降系统有手动、电动或液压，以满足使用需要。","高层、超高层钢筋混凝土结构施工和装饰用的外脚手架，也可用于高耸构（建）筑物施工。"]
[155,"六新型建材与施工","结构施工技术","模板脚手架技术","液压爬模施工技术","√",null,null,"    应用传统的大模技术和滑模工艺相结合的一种新的施工方法。爬模有模板爬架子、架子爬架子和模板爬模板三种方法。通常采用整个房间大小的整体组合大钢模，组织内外墙体模板按楼层整体爬升。做到模板不落地，既节省了场地，也加快了施工速度 。以已建结构墙体或墙体内的钢管支撑杆为爬升的依托，使爬升施工达到安全、平稳、可靠。","高层和超高层建筑的混凝土结构施工，对钢筋混凝土筒体结构尤为适合。","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[156,null,"安装工程技术","结构安装技术","集群千斤顶同步整体提升技术","√",null,null,"        利用计算机对成群千斤顶的载荷或行程进行同步的分配与控制，或拉动钢绞线，对钢绞线反复地收紧与固定，达到构件或设备提升安装就位的目\n的。","大吨位、多吊点的重物同步提升与构件、设备安装"]
[157,{"$nulls":3},"钢结构构件的空间滑移安装就位技术","√",null,null,"        将钢结构杆件运至指定现场，经组装后吊运至高空拼装胎具上，拼接成滑移单元，经滑移轨道整体牵引滑移至设计位置。经往复滑移拼接，直至完成整个钢结构屋盖施工。钢结构构件的空间滑移安装技术可节省大量脚手架，还可缩短工期，并提高钢结构屋面组装质量。","大型空间钢结构桁架或网架结构安装"]
[158,{"$nulls":3},"大型设备与构件整体提升安装技术","√",null,null,"        应用机、电、液一体化原理，合理选用机具设备，使大型构件与设备在整体提升过程中受力均匀，提升（滑移）同步，物体整体平稳就位。特别是超大型构件的整体提升、整体滑移和整体安装就位，以达到构件与设备安装大型化，施工机具设备小型化、简单化，计算机控制自动化，提升（滑移）工艺标准化、规范化和推广应用多样化。","大型设备和大跨、超重结构的安装"]
[159,null,null,"通风与空调工程","金属风管薄钢板法兰连接技术（无法兰风管）","√",null,null,"         金属风管制作采用薄钢板法兰连接技术（无法兰风管），板材厚度0.5～1.2mm，连接形式有：插接式、共板式、插条式和组合式。制作工艺：以计算机控制自动排列下料、等离子切割和加工设备各个工序科学的组合，形成生产线或单机配套加工。具有生产效率高、降低消耗、成型美观、实现风管加工的全自动化、产品质量好等优点。","房屋建筑工程中的通风与空气调节系统的通风管道制作与安装工程"]
[160,null,"施工机具","塔式起重机","QT60/80塔式起重机",null,null,"√",null,"禁止用于房屋建筑施工","自2004年7月1日起执行"]
[161,{"$nulls":3},"井架式塔式起重机",null,null,"√",null,"禁止用于房屋建筑施工","自2006年1月1日起执行"]
[162,"六新型建材与施工","工程测量","测量技术","卫星定位测量技术","√",null,null,"         应用GPS卫星定位测量技术可提供平面和高程的三维位置信息，具有精度高、速度快、全天候、无需通视，点位不受限制等优点。在施工区外围设置三维基准控制基点，可避免分阶段传递而引起的误差积累。建筑物越高，几何形状越复杂，其精度误差、速度等优点越明显。","用于体型复杂的建筑物或场地周围难以确定固定基准点的工程","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[163,null,"施工企业管理信息化","信息技术应用","企业和项目管理信息化技术","√",null,null,"        基于MIS、项目管理、数据库和网络技术基础，采用工作流技术，实现动态业务流程配置。采用协同工作技术，实现多阶段多部门多人员间的协同工作。采用表单自动生成技术，实现业务输入、输出和统计表单的动态生成和维护。采用信息动态发布技术，实现多部门多媒体信息动态网上发布。采用内容管理支撑技术，实现多媒体多格式数据内容的有序化和程序化管理。采用动态统计分析技术，实现动态条件和基于规则的数据挖掘与分析。采用图文表管一体技术，实现图形、数字、文字、表单、管理流程和管理权限融为一体的管理。鼓励发展体现上述技术的工具化软件平台技术。","建筑施工企业、勘察设计、工程监理、质量安全监督机构"]
[164,{"$nulls":3},"建筑施工现场设备信息管理系统","√",null,null,"        建筑施工现场信息情况管理系统的使用，可确保进入施工现场的机械设备处于完好的技术状态。系统包括登记子系统、查询子系统、统计分析子系统和系统管理子系统。","建筑施工企业"]
[165,{"$nulls":3},"虚拟仿真技术在施工组织设计中的应用","√",null,null,"        应用电子计算机虚拟仿真技术，可将结构施工过程中的主要构件的受力状况和相对位置如实地显示在计算机屏幕上，从而对各种施工方案进行模\n拟、对比、优化和验证，达到优化施工组织设计和施工方案的目的。","大型空间结构与大跨度结构构件的安装施工"]
[166,null,"建筑防水工程","防水卷材","SBS或APP改性沥青防水卷材（II型）","√",null,null,"        SBS或APP改性沥青防水卷材产品的物理性能应符合GB18242-2000或GB18243-2000中II型的要求。长纤维聚酯毡胎基SBS或APP改性沥青防水卷材，具有拉伸强度高，延伸率大，耐腐蚀、耐霉变和耐侯性能好，对基层伸缩变形或开裂的适应性较强。无碱玻纤毡胎基SBS或APP改性沥青防水卷材具有拉伸强度较高、尺寸稳定性好、耐腐蚀、耐霉变和耐侯性能好等优点。","长纤维聚酯毡胎基SBS或APP改性沥青卷材适用于防水等级为I、II级的屋面和地下工程；无碱玻纤毡胎基SBS或APP改性沥青卷材适用于结构稳定的一般屋面和地下防水工程；SBS改性沥青卷材适用于寒冷地区的建筑防水工程；APP改性沥青卷材适用于较炎热地区的建筑工程和道路桥梁的防水，其中道路桥梁用APP改性沥青防水卷材耐热度应达到150℃。"]
[167,{"$nulls":3},"三元乙丙橡胶（硫化型）防水卷材","√",null,null,"    三元乙丙橡胶防水卷材是均质弹性硫化型橡胶类防水材料，技术性能应符合GB18173.1-2000中JL1型产品的要求；其主要特点是：综合性能优越，耐老化性能好、使用寿命长、延伸率大、对基层伸缩或开裂变形的适应性强，接缝技术要求高。","适用于耐久性、耐腐蚀性和适应变形要求高、防水等级为I、II级的屋面和地下防水工程。"]
[168,"六新型建材与施工","建筑防水工程","防水卷材","聚氯乙烯防水卷材（II型）","√",null,null,"        聚氯乙烯防水卷材是无复合层（N类）、用纤维单面复合（L类）和织物内增强（W类）的热塑性防水材料，技术性能应符合GB12952-2003中II型产品的要求；其主要特点是：拉伸强度高、延伸率大、抗穿孔性好，可焊熔法施工，使用寿命较长。","建筑屋面、地下工程的防水，也适用于种植屋面作防水层。","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[169,{"$nulls":3},"石油沥青纸胎油毡",null,"√",null,"        〔依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）〕","不得用于防水等级为I、II级的建筑屋面及各类地下防水工程","自2001年7月4日起执行"]
[170,{"$nulls":3},"沥青复合胎柔性防水卷材",null,"√",null,null,"不得用于防水等级为I、II级的建筑屋面及各类地下工程防水。在防水等级为Ⅲ级的屋面工程使用时，必须采用三层叠加构成一道防水层。"]
[171,{"$nulls":3},"采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶等复合防水卷材",null,null,"√","        〔说明：2003年11月21日建设部和全国化学建材协调组联合印发了《关于加强建筑防水材料生产与应用管理工作的意见》（建科[2003]227号），对聚乙烯丙纶复合防水卷材的应用做出了相应的规定，执行过程中由于理解的偏差产生了一些歧义。关于聚乙烯丙纶复合防水卷材在房屋建筑中应用的规定以本公告为准。〕","禁止用于房屋建筑的防水工程","自2004年7月1日起执行"]
[172,{"$nulls":3},"聚乙烯膜层厚度在0.5㎜以下的聚乙烯丙纶等复合防水卷材",null,"√",null,null,"不得用于房屋建筑的屋面工程和地下防水工程，除上述限制外，凡在屋面工程和地下防水工程设计中选用聚乙烯丙纶等复合防水卷材时，必须是采用一次成型工艺生产且聚乙烯膜层厚度在0.5mm以上（含0.5mm）的，并应满足屋面工程和地下防水工程技术规范的要求。"]
[173,{"$nulls":3},"S型聚氯乙烯防水卷材",null,null,"√","        〔依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）〕","禁止用于房屋建筑的防水工程","自2001年7月4日起执行"]
[174,null,null,"防水涂料","聚氨酯防水涂料","√",null,null,"    聚氨酯防水涂料的物理性能应符合GB/T19250-2003的指标和环保要\n求。具有便于在形状复杂的基层形成连续、弹性、无缝、整体的涂膜防水层，并具有拉伸强度较高，延伸率大和耐高、低温性能好，对基层伸缩或开裂变形的适应性能等特点。单组分应按使用部位和需要选择I类或II类，双组分应选用II类。","地下室和厕浴间等工程防水，也可用于非暴露型屋面工程防水。","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[175,"六新型建材与施工","建筑防水工程","防水涂料","聚合物水泥防水涂料","√",null,null,"    聚合物水泥防水涂料物理性能应符合JC/T894-2001技术性能要求。主要特点为：水性涂料，生产、应用符合环保要求，能在潮湿基层面上施工、操作简便。","建筑非暴露型屋面、厕浴间及外墙面的防水、防渗和防潮工程","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[176,{"$nulls":3},"焦油型聚氨酯防水涂料",null,null,"√","        〔依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）〕","禁止用于房屋建筑的防水工程","自2001年7月4日起执行"]
[177,{"$nulls":3},"水性聚氯乙烯焦油防水涂料",null,null,"√"]
[178,null,null,"密封材料","建筑用硅酮结构密封胶","√",null,null,"    物理性能应符合GB16776-1997的要求。主要特点为：具有耐紫外线、耐臭氧、耐候性能好、粘结力强和使用寿命长等特点。","玻璃幕墙、金属板幕墙的结构性粘接装配和隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙用中空玻璃的第二道结构性粘接密封。","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[179,{"$nulls":3},"硅酮建筑密封胶","√",null,null,"    物理性能应符合GB/T14683-2003的要求。位移能力为±20%以上，并具有与玻璃、陶瓷和混凝土等材料的粘结力强，耐久性好，使用温度范围宽等特点。","建筑物变形缝、门窗框和厕浴间等工程部位的嵌缝密封处理"]
[180,{"$nulls":3},"聚硫建筑密封膏","√",null,null,"    物理性能应符合JC483-92的要求。其主要特点为：水密、气密封性能优良，耐油、耐腐蚀和耐老化性能好。","中空玻璃、油库、机场、污水处理池、垃圾填埋场、道桥和门窗等构造接缝的粘结密封处理"]
[181,{"$nulls":3},"聚氨酯建筑密封膏","√",null,null,"        物理性能应符合JC/T482-2003中一等品和优等品的要求。主要特点为：粘结力强，耐腐蚀性好，在低温条件下仍具有较好的弹性和延伸率。","道路、桥梁、运动场、机场和屋面及地下工程接缝的粘结密封处理"]
[182,{"$nulls":3},"丙烯酸酯建筑密封膏","√",null,null,"    物理性能应符合JC484-92中一等品和优等品的要求。主要特点为：综合技术性能较好，属水乳型，能在潮湿基层施工，固化过程中没有有机溶剂挥发，符合环保要求，使用安全可靠。","各种小型混凝土板、石膏\n板、门窗框接缝和家用装饰装修工程"]
[183,{"$nulls":3},"焦油型聚氯乙烯建筑防水接缝材料",null,null,"√","        〔依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）〕","禁止用于房屋建筑的防水工程","自2001年7月4日起执行"]
[184,null,"建筑涂料","内墙涂料 ","合成树脂乳液内墙涂料","√",null,null,"    丙烯酸共聚乳液（纯丙、苯丙、醋丙等）系列、乙烯－醋酸乙烯共聚乳液系列内墙涂料，产品性能符合GB/T9756-2001的要求，有害物质限量符合GB18582-2001的要求，施工符合JGJ/T29-2003规程。","房屋建筑内墙装饰装修工程","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[185,"六新型建材与施工","建筑涂料","内墙涂料 ","仿瓷内墙涂料（以聚乙烯醇为基料掺入灰钙粉、大白\n粉、滑石粉等）",null,"√ ",null,"        〔依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）〕","不得用于房屋建筑的室内高级装饰装修工程","自2001年7月4日起执行"]
[186,{"$nulls":3},"聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106内墙涂料）",null,null,"√ ",null,"禁止用于房屋建筑的室内装饰装修工程"]
[187,{"$nulls":3},"聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料（107、803内墙涂料）",null,null,"√ ",null,"禁止用于房屋建筑的室内装饰装修工程"]
[188,{"$nulls":3},"多彩内墙涂料（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料）",null,null,"√ "]
[189,null,null,"外墙涂料 ","水性外墙涂料","√",null,null,"    丙烯酸共聚乳液（纯丙、苯丙等）系列、有机硅丙烯酸乳液系列、水性氟碳外墙涂料和水性聚氨脂外墙涂料（薄质、复层、砂壁状等），产品性能符合相应的国家标准和行业标准，施工符合JGJ/T29-2003规程。","房屋建筑外墙面装饰装修工程","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[190,{"$nulls":3},"溶剂型外墙涂料","√",null,null,"    溶剂型丙烯酸、丙烯酸聚氨酯、有机硅改性丙烯酸树脂和氟碳树脂外墙涂料，产品性能符合GB/T9757-2001优等品要求，施工符合JGJ/T29-2003规程。","房屋建筑的外墙面装饰装修工程及市政工程"]
[191,{"$nulls":3},"聚乙烯醇缩甲醛类外墙涂料",null,null,"√ ","        〔依据建设部印发的《关于发布化学建材技术与产品公告》（27号公告）〕","禁止用于房屋建筑的外墙面装饰装修工程","自2001年7月4日起执行"]
[192,{"$nulls":3},"聚醋酸乙烯乳液类（含EVA乳液）外墙涂料",null,null,"√ "]
[193,{"$nulls":3},"氯乙烯－偏氯乙烯共聚乳液类外墙涂料",null,null,"√ "]
[194,"六新型建材与施工","建筑涂料","树脂装饰系统","合成树脂幕墙装饰系统","√",null,null,"    主要技术指标：人工老化≥1500～3000h，耐洗刷性≥6000～10000次,耐冻融循环≥10次，耐沾污性≤10%，系统粘结强度≥1.2MPa，抗拉强度≥2.5MPa,扯断伸长率≥3%。主要特点为：综合单价低，安全性能好，节能环保，能够在水泥抹灰基层、瓷砖基层、金属基面、木材基面、保温基面上方便施工。","中、高档工业和民用建筑外墙面装饰装修工程","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[195,{"$nulls":3},"环保节能型硅丙聚合物基复合材料装饰系统","√",null,null,"        环保节能型硅丙聚合物基复合材料系统分两个类型：1、柔性系统：其主要技术指标为人工老化≥1500h，耐洗刷性≥5000次，耐冻融循环≥10次，耐粘污性≤10%，系统粘结强度≥1.1MPa；2、弹性系统：其主要技术指标为人工老化≥1500h，耐洗刷性≥5000次，耐冻融循环≥10次，耐沾污性≤15%，系统粘结强度≥0.9MPa，断裂伸长率≥150%。主要特点为：综合单价低，安全性能好，节能环保，能够在水泥抹灰基层、瓷砖基层、金属基面、木材基面、保温基面上方便施工。","中、高档工业和民用建筑新建或翻新装饰装修工程"]
[196,null,null,"钢结构防火涂料","低含量苯类溶剂型钢结构防火涂料","√",null,null,"    产品性能符合GB14907-2002要求，并达到GB50325-2001环境污染控制限量。","建筑物及构筑物室内、外钢结构防火工程"]
[197,{"$nulls":3},"矿物纤维防火喷涂材料和高含量苯类溶剂型钢结构防火涂料",null,"√ ",null,null,"不得用于房屋建筑室内钢结构工程","自2004年7月1日起执行"]
[198,null,null,"木器涂料","水性木器漆","√",null,null,"    产品性能及有害物限量、总挥发性有机化合物的限量等均符合HBC12-2002的要求。","房屋建筑的室内装饰装修工程","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[199,null,"建筑涂料配套材料","内墙\n腻子","耐水腻子","√",null,null,"    耐水性好，粘结强度高，产品性能符合JG/T3049-1998标准的要求，有害物质限量参照GB18582-2001标准的要求。"]
[200,null,"建筑粘结剂","水性粘结剂","无醛粘结剂","√",null,null,"    产品性能参照JC438-91的要求，游离甲醛≤0.1g/kg，其它有害物质限量符合GB18583-2001要求。"]
[201,{"$nulls":3},"聚乙烯醇缩甲醛类胶粘剂",null,"√",null,null,"不得用于医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑的室内装饰装修工程","自2004年7月1日起执行"]
[202,{"$nulls":4},"√"]
[202,"七电子政务与行业信息化","电子政务信息化技术","电子政务技术","办公自动化技术","√",null,null,"         具备公文管理功能、政府网站功能、办公局域网络功能和信息安全等功能的办公自动化技术。","建设行业各级政府管理部门","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]
[203,null,"行业信息化技术","行业监管技术","城市规划监管系统技术","√",null,null,"        基于RS、GIS、MIS、数据库和网络技术，实现基础地理数据库、遥感监测数据库、遥感影像数据库和规划数据库整合管理。采用高分辨率卫星遥感技术，实现遥感专业监测识别模型功能，计算机辅助遥感监测目标识别、分类和标识功能，实现遥感监测结果审核、核查及上报功能，图文表一体化专题统计分析和表现功能等，解决城市规划、风景名胜区大面积监测的难题，提高政府行政监管能力和水平，促进规划和风景行业管理进步。","城市规划行业各级政府管理部门，风景园林行业各级政府管理部门和风景区管理部门。"]
[204,{"$nulls":3},"重点风景名胜区规划监管系统技术","√"]
[205,{"$nulls":3},"建筑市场监管系统技术","√",null,null,"        基于MIS、数据库和网络技术基础，采用工作流技术，实现动态业务配置。采用协同工作技术，实现多阶段多部门多人员间的协同工作；采用表单自动生成技术，实现业务输入、输出和统计表单的动态生成和维护；采用信息动态发布技术，实现多部门多媒体信息动态网上发布；采用内容管理支撑技术，实现多媒体多格式数据内容的有序化和程序化管理；采用动态统计分析技术，实现动态条件和基于规则的数据挖掘和分析；采用文表管一体技术，实现数字、文字、表单、管理流程和管理权限融为一体的管理。鼓励发展体现上述技术的工具化软件平台技术。","建筑行业各级政府管理部门和企业"]
[206,{"$nulls":3},"住房公积金监管系统技术","√",{"$nulls":3},"住宅与房地产行业各级政府管理部门和企业"]
[207,{"$nulls":3},"住宅与房地产市场管理系统技术","√"]
[208,"七电子政务与行业信息化","行业信息化技术","行业监管技术","城市基础设施管理系统技术","√",null,null,"        基于MIS、数据库和网络技术基础，采用工作流技术，实现动态业务配置。采用协同工作技术，实现多阶段多部门多人员间的协同工作；采用表单自动生成技术，实现业务输入、输出和统计表单的动态生成和维护；采用信息动态发布技术，实现多部门多媒体信息动态网上发布；采用内容管理支撑技术，实现多媒体多格式数据内容的有序化和程序化管理；采用动态统计分析技术，实现动态条件和基于规则的数据挖掘和分析；采用文表管一体技术，实现数字、文字、表单、管理流程和管理权限融为一体的管理。鼓励发展体现上述技术的工具化软件平台技术。","城建各行业各级政府管理部门和企业","自本公告发布之日起至下期公告发布本类技术之日止"]