{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["附件封面","产标"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件封面","index":0,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
["建标[2011]16号"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"2011年住房和城乡建设部"]
[{"$nulls":3},"归口工业产品行业标准制订、修订计划"]
{"$rows_empty":12}
[{"$nulls":3},"中华人民共和国住房和城乡建设部"]
[{"$nulls":3},"二Ｏ一一年"]

{"sheet":"产标","index":1,"n_rows":64,"n_cols":42,"rows_kept":64,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","项目名称","制订修订","适用范围和主要技术内容","归口单位","主编单位","参编单位","完成\n时间"]
["1","钢筋机械连接用套筒","制订","适用于各类钢筋机械接头连接用套筒，包括直螺纹钢筋接头（滚轧和镦粗接头）用套筒、锥螺纹钢筋接头用套筒、带肋钢筋套筒挤压连接用套筒。\n主要技术内容：范围，引用标准，定义及符号，产品分类、型号及标记，技术要求，生产过程质量控制，试验方法，质量检验与验收，标志、包装、运输及储存。","住房和城乡建设部建筑工程标准技术归口单位","中国建筑科学研究院","建研科技股份有限公司\n常州市天展钢管股份公司\t\n廊坊凯博建设机械科技有限公司\n北京建茂建筑设备有限公司\t\n上海建研钢筋连接技术有限公司\t\n中国核工业集团第二四公司\t\n保定华建机械有限公司\n重庆二航钢筋连接工程有限责任公司","2012年 2 月"]
["2","辐射供冷及供暖装置热性能测试方法","制订","适用于安装在建筑物围护结构上，以辐射作为主要传热方式的辐射供冷/供暖装置的热性能测试。 \n主要技术内容：范围 ，规范性引用文件 ，术语与定义 ，符号与单位，供暖/供冷量的测试，反向传热/冷损失测试，表面温度的测试，降/升温特性的测试 ，测试报告示例。","住房和城乡建设部空调净化设备标准技术归口单位","中国建筑科学研究院","国家空调设备质量监督检验中心\n建设部供热质量监督检验中心\n北京市建筑设计研究院\n际高建业有限公司\n北京普来福环境技术有限公司\n北京市建设工程物资协会管材管件专业委员会","2012年 09 月"]
["3","墙体用界面处理剂","制订","适用于以合成树脂为主要原料进行改性处理的建筑物表面吸收性和非吸收性处理剂。 \n主要技术内容：范围；规范性引用文件；术语与定义；分类与命名；技术要求；试验方法；检验规则；标志、标签、使用说明书；包装、运输、贮存。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","中国建筑材料检验认证中心有限公司","汉高粘合剂有限公司","2012年 3 月"]
["4","建筑用蓄光型发光涂料","制订","适用于建筑用蓄光型发光涂料可涂装在水泥、木材、金属、塑料、石膏板等多种基材表面，用于逃生通道、地下通道、安全警示标识及旅游景点等场合，起到照明及指示的作用。\n主要技术内容：范围；规范性引用文件；术语与定义；分类与命名；技术要求；试验方法；检验规则；标志、标签、使用说明书；包装、运输、贮存。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","中国建筑材料检验认证中心有限公司","安徽朗琦建材有限公司","2012年 3 月"]
["5","建筑门窗、幕墙中空玻璃露点性能现场检测方法","制订","适用于建筑门窗、幕墙中空玻璃露点性能现场检测方法。\n主要技术内容：引用标准、定义、测试方法、测试报告等。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","中国建筑材料检验认证中心有限公司","中国建筑科学研究院\n深圳市创益科技发展有限公司","2011年 10 月"]
["6","建筑工程用石英微晶合成装饰板","制订","适用于以石英砂、尾矿渣等无机材料为主，与粘结材料、色料、抗老化材料等经加热高压固化而成的建筑装饰工程用板材。\n主要技术内容：\t规格模数，物理力学性能特别是安全和环境适应性、可靠性和耐久性等技术要求，产品应用的技术接口以及与现有建筑产品规范相协调的通用技术要求，\t检验方法、检验规则和包装、运输、贮存等标准要求。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","国家建筑材料测试中心\n","广东中旗新材料科技有限公司\n广州市奥维装饰材料有限公司\n广州戈兰迪高分子材料有限公司\n广东新中源陶瓷有限公司\n江苏亚邦涂料股份有限公司\n福建晋江盛达机械有限公司\n佛山市天沃斯通石材有限公司\n上海永斌石业有限公司\n江门南德实业有限公司\n佛山南海鸿升石英石材料有限公司","2012年 12 月"]
["7","建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂","制订","适用于光伏夹层玻璃封边保护剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。\n主要技术内容：本标准依据太阳能光伏夹层玻璃后续加工的技术要求，将规定封边保护材料涂饰工艺性能及技术指标，如产品粘度、固含量、固化速度等及相应试验方法。本标准依据光伏夹层玻璃耐久性要求，将规定封边保护材料的基本物理性能要求，如湿气渗透率、电绝缘性能、粘结性及化学稳定性等，本标准还将依据光伏电池对封护功能的有效性要求，将规定封护的夹层玻璃经耐水、耐湿热、耐紫外线、耐气候老化试验后，光伏组件绝缘性、湿漏电流等性能要求和试验方法。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","中国建筑金属结构协会光电建筑构件应用专业委员会","绵阳惠利电子材料有限公司\n郑州市中原应用技术研究开发有限公司\n成都硅宝科技股份有限公司\n广州市白云化工实业有限公司\n杭州之江有机硅化工有限公司\n尚德（无锡）太阳能电力有限公司\n英利绿色能源控股有限公司\n深圳南玻幕墙及光伏工程有限公司\n珠海兴业绿色建筑科技有限公司\n广东金刚玻璃科技股份有限公司\n廊坊新奥光伏集成有限公司\n浙江正泰太阳能科技有限公司","2012年 3 月"]
["8","建筑光伏组件用PVB胶膜","制订","适用于建筑光伏组件用PVB胶膜。\n主要技术内容：建筑光伏组件用PVB中间膜的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等要求。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","中国建筑材料检验认证中心有限公司\n中国建筑金属结构协会光电建筑构件应用专业委员会\n","国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心\n常州伟达塑胶有限公司\n武汉旭隆新材料有限公司\n珠海兴业新能源科技有限公司\n广东金刚玻璃科技股份有限公司\n首诺国际贸易（上海）有限公司\n浙江正泰太阳能科技有限公司\n广州仕诚塑料机械有限公司\n廊坊新奥光伏集成有限公司\n深圳市创益科技发展有限公司\n深圳金粤幕墙装饰工程有限公司\n浙江普利金塑胶有限公司\n浙江圣瑞塑胶有限公司","2012年 12 月"]
["9","建筑光伏组件用EVA胶膜","制订","适用于建筑光伏组件用EVA胶膜。\n主要技术内容：建筑光伏组件用EVA中间膜的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存等要求。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","中国建筑材料检验认证中心有限公司\n中国建筑金属结构协会\n","国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心\n杭州福斯特光伏材料股份有限公司\n浙江飞宇光电科技有限公司\n深圳市斯威克科技有限公司\n苏州爱康光伏新材料有限公司\n北京度辰新材料股份有限公司\n温州瑞阳光伏材料有限公司\n无锡尚德太阳能电力有限公司\n首诺国际贸易（上海）有限公司\n广州仕诚塑料机械有限公司","2012年 12 月"]
["10","建筑门窗用未增塑聚氯乙烯共混料性能要求及测试方法","制订","适用于建筑门窗用未增塑聚氯乙烯共混料性能要求和质量控制。\n主要技术内容：机械性能：拉伸弹性模量、拉伸屈服强度、简支梁缺口冲击强度、加热后尺寸变化率。老化性能：人工老化性能。其他性能：维卡软化温度、密度、灰分密度、氯化氢溢出量。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会\n中石化北化院\n","国家化学建筑材料测试中心（材料测试部）\n维卡塑料（上海）有限公司\n大连实德集团有限公司\n北新建塑有限公司\n芜湖海螺型材科技股份有限公司\n浙江中财型材有限责任公司\n西安高科建材科技有限公司\n福建亚太建材有限公司\n哈尔滨中大化学建材有限公司\n大连吉田建材有限公司\n天津开发区金鹏塑料异型材制造有限公司\n河北胜达永强新型建材有限公司\n新疆中油型材有限公司\n东营大明新型建材有限责任公司\n安徽国风塑料建材有限公司\n江苏联盟化学有限公司\n广东炜林纳功能材料有限公司\n杜邦钛白科技（上海）有限公司","2013年 06 月"]
["11","建筑遮阳用织物通用技术要求","制订","适用于建筑遮阳纺织品面料的生产、技术、检测、验收等要求。\n主要技术内容：特种纺织品应用在各类遮阳产品、面料分类、应用于各类产品后的撕裂性能、断裂性能、色牢度、耐候性、耐积水等性能指标。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","上海市装饰装修行业协会\n上海市建筑科学研究院（集团）有限公司","中国建科院物理研究所\n现代设计集团\n上海市建科院\n常州霸狮腾特种纺织品有限公司\n法国法拉利公司上海代表处\n法国梅尔美有限公司上海代表处\n格伦雷文纺织（苏州）有限公司\n绍兴市西大门纺织装饰品有限公司\n上海名成智能遮阳技术有限公司\n浙江正特集团有限公司\n广东创明遮阳科技有限公司\n上海星芝骄遮阳系统设备有限公司","2012 年 12 月"]
["12","建筑用遮阳膜","制订","适用于建筑遮阳膜及其产品的生产、技术、检测、验收。\n主要技术内容：遮阳膜的应用、耐候性能、耐腐蚀性能、抗风性能、抗雨雪性能、透光性能、尺寸稳定性、施工验收。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","上海市装饰装修行业协会","中国建科院物理研究所\n现代设计集团\n上海建科院\n上海海勃膜结构有限公司\n法国法拉利公司上海代表处\n常州霸狮腾特种纺织品有限公司\n法国梅尔美有限公司上海代表处\n格伦雷文纺织（苏州）有限公司","2012年 12 月"]
["13","木结构防腐木蜡油","制订","适用于防腐木用木蜡油。\n主要技术内容：对防腐木用木蜡油的种类，产品质量指标评定及其检验方法作出规范性要求。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","木材节约发展中心\n中国物流与采购联合会木材保护质量监督检验测试中心","中国木材与木制品流通协会木材防腐专业委员会\n威马化工（上海）有限公司","2012年 6 月"]
["14","建筑用菱镁装饰板","制订","适用于以活性氧化镁、氯化镁和水为三元胶凝材料体系，经过合理配制和改性，以中碱玻纤布或其它材料增强，以轻质材料为填料，经手工或机械滚压工艺而制成的菱镁建筑装饰工艺品。菱镁建筑装饰工艺品主要用于室内外的非承重建筑装饰工程和建筑园艺景观等工程制品。\n主要技术内容：产品分类、技术要求；试验方法、抽样规则；标志、包装、运输和贮存；设计、施工、安装、维护等技术要求。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","木材节约发展中心\n中国菱镁行业协会","中国科学院青海盐湖研究所\n漳州市庆铭工艺品有限公司\n南京航空航天大学\n辽宁省海城市华丰镁业矿产品有限公司\n青海省格尔木华鹏盐业有限公司","2012年 6 月"]
["15","小区车辆出入口栏杆机","制订","适用于物流中心、停车场、司法机关、政府单位、学校、医院、军队、工业区和居民小区等场所车辆出入口处控制车辆出入的电动栏杆机（道闸）。 \n主要技术内容：规定了车辆出入口栏杆机（道闸）的术语和定义、分类、型号规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和存贮。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","深圳市红门科技股份有限公司","江西百胜门控设备有限公司\n南京九竹科技实业有限公司\n深圳捷顺科技有限公司\n\t深圳市富士智能系统有限公司","2012年 2 月"]
["16","太阳能光伏系统支架通用技术要求","制订","适用于建筑用太阳能光伏系统支架的生产和检测，也适用于地面用太阳能系统支架。 \n主要技术内容：支架的形式与尺寸；支架设计方法；支架的材质与性能；检测与验收；标志、使用说明书。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","中国建筑设计研究院\n中国可再生能源学会太阳能建筑专业委员会","中冶建筑研究总院有限公司 \n喜利得中国有限公司  \n伟景太阳能科技有限公司","2012年 10 月"]
["17","管道式采光装置","制订","适用于光导管经济长度≤18m。适用于地下建筑、办公场所、工业建筑、仓库、体育馆、商场超市、娱乐建筑、教育建筑、住宅、园林建筑等。\n主要技术内容 系统性能：采光性能、保温性能、气密性、水密性、力学性能、燃烧性能；系统组件性能：包括屋面采光罩组件、日光捕捉器、屋面基础防水帽、屋面防水帽塔型加长管、导光管环、采光罩密封条、导光管、漫反射器组件及附件等性能要求；试验方法；检验规则；包装；贮存、运输。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","中国建筑标准设计研究院","中国建筑科学研究院\n苏州中节能索乐图日光科技有限公司\n南京帅瑞科技有限公司\n北京东方风光新能源技术有限公司","2012年 10 月"]
["18","建筑门窗遮阳性能检测方法","制订","适用于建筑门窗及其遮阳系统的遮阳性能检测方法。\n主要技术内容：检测原理、检测设备、检测方法、检测结果、数据处理及检测报告。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","广东省建筑科学研究院\n中国建筑科学研究院","上海市建筑科学研究院\n江苏省建筑科学研究院\n浙江省建筑科学研究院等","2013年 4 月"]
["19","住宅卫浴五金配件通用技术要求","制订","适用于住宅卫浴间用五金配件，其它独立卫生间用五金配件也可参考使用，包括毛巾架、浴巾架、毛巾环、化妆架、衣钩、杯架、纸巾架、皂盒、马桶刷、皂液器、网篮、化妆镜、镜架、淋浴房配件、纸巾盒、浴室扶手。\n主要技术内容：范围，规范引用标准，术语与定义，分类\t\t\t，代号和标记、性能\t\t\t，试验方法，检验规则\t\t（八）标志、包装、运输及贮存等。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","广东坚朗五金制品有限公司","中国建筑标准设计研究院\n国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心\n开平市水口水暖卫浴技术创新中心","2012年 10 月"]
["20","不锈钢水嘴","制订","适用于安装在卫生间（浴室、淋浴房、洗漱间）、厨房等冷、热供水管路上，公称压力不大于0.1MPa，介质温度不大于90℃条件下的各类不锈钢水嘴。\n主要技术内容：术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志、包装、运输及贮存。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","广东坚朗五金制品有限公司","中国建筑标准设计研究院\n国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心\n宏利铸造有限公司\n广东中捷厨卫科技有限公司","2012年 10 月"]
["21","污水提升装置技术条件","制订","适用于地下污水提升一体化产品的技术要求，产品种类包括广场地下厕所污水提升、家庭型地下厕所污水提升、双泵型、单泵型、内置式、外置式等各种规格。\n主要技术内容：产品的品种、规格和结构形式、主要性能、产品的试验、检验方法和验收规格，产品的包装、贮存和运输要求等。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","安徽天健水处理设备有限公司\n江苏瑞驰泵业有限公司","中国建筑金属结构协会给水排水设备分会\n江苏飞力泵业有限公司\n北京瑞驰机电设备安装有限公司公司山东双轮股份有限公司","2011年 12 月"]
["22","建筑门窗自动控制系统通用技术要求","制订","适用于建筑门窗自动控制系统的分类、代号、规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于工业及公共建筑自然采光、排烟、通风天窗型材。\n主要技术内容：建筑门窗自动控制系统的分类、规格和技术参数，对建筑门窗自动控制系统的技术要求，以及各性能的检验方法。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","长春阔尔科技股份有限公司\n中国建筑标准设计研究院","深圳市秦泰智能窗控技术有限公司\n江苏金秋竹门业有限公司\n机械工业第九设计研究所\n中国汽车工程公司\n吉林省腾跃装饰装潢有限公司\n中国建筑科学研究院\n苏州中节能索乐图日光科技有限公司\n南京帅瑞科技有限公司\n北京东方风光新能源技术有限公司","2012年 11 月"]
["23","间接蒸发冷水机组","制订","适用于干旱、半干旱地区（如我国新疆、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、陕西、山西北部、云南等省市，中亚、西亚、中东、非洲、大洋洲等地区）对室内空气品质要求较高的各类场所，如医院、宾馆、学校、商场、体育馆、餐厅、会议厅、办公室等建筑室内空气调节。\n主要技术内容：适用范围、相关规范性引用文件、有关术语和定义、基本要求、机组规格、性能参数及试验、测试方法。","住房和城乡建设部空调净化设备标准技术归口单位","新疆绿色使者空气环境技术有限公司","清华大学\n中国建筑科学研究院","2011年 12 月"]
["24","倒T形预应力叠合模板","制订","适用于工业与民用建筑及其他结构中使用的叠合板\n主要技术内容：叠合板楼盖用倒T形预应力叠合模板分类、技术要求、试验方法、检验规则和产品的标志、运输、贮存。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","湖南华廷筑邦建材有限公司","长沙理工大学\n湖南省建筑设计院\n湖南省第六建筑公司","2013年 12 月"]
["25","建筑用集成吊顶","制订","适用于建筑室内装饰装修行业的吊顶材料组件，以铝合金材料和石膏制品为主要原材料，包含各功能模块自由组合集成一体化的吊顶系统，统称为建筑用集成吊顶。\n主要技术内容：范围、规范性引用文件、术语和定义、分类标记、技术要求、试验方法规定、标志、包装、运输、储存等。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","浙江宝兰电气有限公司\n浙江凌普电器有限公司","中国建筑装饰装修材料协会\n浙江友邦集成吊顶有限公司\n浙江海盐法狮龙建材科技有限公司\n嘉兴市奇力电器有限公司\n浙江欧展电器有限公司\n海盐赛华电器有限公司\n浙江阿林斯普能源科技有限公司\n嘉兴美尔凯特卫厨科技有限公司\n广东容声电器股份有限公司。","2012 年 8 月"]
["26","建筑室内空气污染简便取样仪器检测方法","制订","适用于对建筑室内空气污染水平进行检测。\n主要技术内容： 研究国内外建筑室内甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、VOCS等污染物简便检测方法的适用性。筛选确定科学有效的建筑室内空气污染简便检测方法。通过针对一定条件、对确定的简便检测方法与实验室取样分析方法测 。试结果的严格检测比较，明确对应简便检测方法的适用范围和使用限制条件等。对简便检测方法涉及装置的定期校准提出规定要求。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","河南省建筑科学研究院有限公司\n中国建筑标准设计研究院","国家室内环境与室内环保产品质量监督检测检验中心\n中国疾病预防控制中心\n清华大学建筑学院\n三菱化学（中国）商贸有限公司等","2013年 10 月"]
["27","建筑遮阳产品耐雪荷载性能检测方法","制订","适用于水平夹角小于60°的遮阳装置抵抗雪荷载能力的试验方法，其中分为遮阳装置单独抵抗雪荷载能力的试验和遮阳装置与玻璃共同抵抗雪荷载能力的试验。  \n主要技术内容：适用范围、规范性引用文件、术语和定义、检测装置、检测原理、检测设备、检测准备、检测方法、检测结果、检测报告等。 ","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","北京中建建筑科学研究院有限公司","中国建筑标准设计研究院\n天津建科建筑检测有限公司\n天津市建筑工程质检中心\n华南理工大学\n福建省建筑科学研究院\n北京市建设工程质量第六检测所有限公司\n广东省建筑科学研究院\n上海青鹰遮阳技术发展公司\n广州市建筑材料工业研究所有限公司","2012年 12 月"]
["28","无机干粉建筑涂料","制订","适用于无机干粉建筑涂料。\n主要技术内容：术语、定义、标记、分类、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","上海墙特节能材料有限公司","中国建筑标准设计研究院\n上海市涂料研究所\n深圳市建筑科学研究院有限公司\n南京看点建筑装饰材料有限公司","2012年 10 月"]
["29","给水排水用滗水器通用技术条件","制订","适用于给水排水用滗水器滗水器。\n主要技术内容包括：定义、分类与型号、技术要求、特点及适用范围、检验规则、检验方法等","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","天津水工业工程设备有限公司","天津市仓源机械有限公司\n江苏一环集团环保工程有限公司","2011年 12 月"]
["30","生活垃圾焚烧厂垃圾抓斗起重机技术要求","制订","适用于生活垃圾焚烧厂垃圾抓斗起重机的主要参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。\n主要技术内容：总则 ，引用标准，技术要求 ，试验方法，检验规则，标志、包装、运输、贮存，安全运行管理，维护要求","住房和城乡建设部城镇环境卫生标准技术归口单位","上海市环境工程设计科学研究院有限公司","杭州浙起机械有限公司\n上海环城再生能源有限公司","2012年 6 月"]
["31","活塞式大流量排污阀","制订","适用于公称压力PN≤1.0MPa，公称通径DN80～DN300，介质温度≤65℃，活塞式驱动，驱动介质为空气或清水，安装在给排水系统等液底位置，用于间断排除沉积在液底的杂质、结构型式为角式的排污阀门。\n主要技术内容：结构型式及型号编制、公称通径、公称压力、结构长度、法兰形式、主要零部件及其材料、表面处理、强度、密封、动作性能、试验方法、检验规则、标志、包装运输、贮存等内容。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","佛山市南海永兴阀门制造有限公司","北京永泉腾达阀门科技有限公司","2011年 12 月"]
["32","防气蚀大压差可调减压阀","制订","适用于公称压力小于或等于PN5.0MPa，公称通径DN50～DN1200，工作介质为清水的管道用防气蚀大压差可调减压阀。\n主要技术内容：规定了产品的结构型式及型号编制、公称通径、公称压力、结构长度、法兰形式、主要零部件及其材料、表面处理、强度、密封、动作性能、试验方法、检验规则、标志、包装运输、贮存等内容。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","佛山市南海永兴阀门制造有限公司","北京永泉腾达阀门科技有限公司","2012年6月","是","目的：制订防气蚀大压差可调减压阀城镇建设给水排水专业行业标准，在给水排水领域推广应用技术先进的防气蚀大压差可调减压阀，替代国内完全依赖进口产品的现状，填补该阀门没有国家标准和行业标准的空白。\n    意义：1.标准发布后，将为给水排水领域防气蚀大压差可调减压阀方面的生产者和使用者提供提供一份权威的技术标准，从而规范生产厂和用户的行为，建立起良好的市场经济运行秩序，营造公正、公平的市场竞争环境。\n    2.将促进先进技术的广泛应用,从而为创造节约型和环境友好型社会作出贡献。防气蚀大压差可调减压阀效率高，能耗低，如果该产品被广泛应用，将会产生明显的社会经济效益。\n    3.在给水排水领域超高层楼宇中，常使用到防气蚀大压差可调减压阀，用户只能从国外进口该产品，国内至今尚无该产品的国家标准和行业标准，标准发布后，将结束该产品没有国家标准和行业标准的历史。",null,"无","目前需要解决的问题是尽快完成标准的征求意见稿。","将根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国标准化法实施条例》和GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第１部分：标准的结构和编写》进行编写。所编写的标准中将规范性引用下列文件的相关条款：\n    GB/T1047  管道元件  DN（公称尺寸）的定义和选用\n    GB/T1048  管道元件  PN（公称压力）的定义的选用\n    GB/T1804  一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差\n    GB/T3098  紧固件机械性能\n    GB/T6739  色漆和清漆  铅笔法测定漆膜硬度\n    GB/T4956  磁性基体上非磁性覆盖层  覆盖层厚度测量  磁性法\n    GB/T7307  55°非密封管螺纹\n    GB/T8923  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级\n    GB/T9286  色漆和清漆  漆膜的划格试验\n    GB/T12220 通用阀门  标志\n    GB/T12221  法兰连接金属阀门  结构长度\n    GB/T12226  通用阀门  灰铸铁件技术条件\n    GB/T12227  通用阀门  球墨铸铁件技术条件\n    GB/T699   优质碳素结构钢技术条件\n    GB/T13927  通用阀门  压力试验\n    GB/T17219  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准\n    GB/T17241.6 整体铸铁管法兰\n    GB/T17241.7  整体铸铁管法兰   技术条件\n    GB/T21873  橡胶密封件  给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范\n    JB/T308   阀门  型号编制方法\n    JB/T7928  通用阀门  供货要求\n    JB/T9092  阀门的检验与试验","","黎彪",40,"大专","工程师","工程师","良好","0757-8656929","曾独自完成如下产品的设计：DN400～DN1800带伸缩双偏心软密封蝶阀；DN40～DN400 Y型过滤器；DN80～DN400角式（T型）扩散过滤器；DN40～600橡胶瓣止回阀；DN40～450炮弹型隔膜式防水锤无音止回阀；DN50～DN200多功能水力控制阀；DN80～DN200隔膜式安全泄压阀；DN40～DN150节能消声止回阀；DN100～DN200大流量快速角式排污阀；DN200～DN250调流、截止、止回三合一阀（可转角式）；DN100蝶阀用防结露蜗轮驱动装置； DN100～DN1200电动双斜面软密封闸阀16m加长杆装置； DN400～DN1200节能活塞平衡式泵控阀。\n独自完成如下企业标准的编制工作：《消防炮弹型隔膜式防水锤无音止回阀》、《橡胶瓣止回阀》、《给排水用大流量快速角式排污阀》。正在编写城镇建设给排水行业产品标准《活塞平衡式水泵控制阀》。","佛山市南海永兴阀门制造有限公司是目前广东省内最大的民营阀门制造企业，有28年的阀门生产历史，是中国建筑金属结构协会给排水分会阀门专业委员会副主任委员单位。公司先后开发生产出26大系列1000多种规格的阀门产品，获得过三十多项国家专利，一些产品和加工制造工艺还填补了国家空白，达到国内领先水平。\n公司建立了完备的标准化战略，积极参加行业内的标准化活动，近年来先后主编或参与制定了《减压型倒流防止器》、《双止回阀倒流防止器》、《建筑给水水锤吸纳器》、《给排水用蝶阀》、《给排水用直埋式闸阀》、《导流式速闭止回阀》、《给排水用软密封闸阀》、《蝶形缓闭止回阀》等国家标准和行业标准。公司在标准化技术活动方面积累了丰富的知识经验，具有参与标准化活动的相应技术能力。\n本标准的立项得到了公司瓴导的高度重视，在人力方面已经安排相关人员积极跟进、务求逐步落实，在资金方面已经作好预算，以确保项目的圆满成功。",null,5,"2011 年 7 月","2011 年 9 月","2011 年 12 月",15,5,"0","黎彪",13911766288,"kldc919@sohu.com","陈键明","10/12/2010 12:00:00 AM","广东省佛山市南海区九江镇龙高路梅东段1号",528203,"建行佛山九江支行   账号：44001667244050729709","0757-86566929",""]
["33","洗扫车","制订","适用于同时具有清扫及高压清洗道路功能，并能回收垃圾及清洗污水的专用汽车。\n主要技术内容：本标准规定了洗扫车的统一命名、型号、术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及随车文件、运输和储存。","住房和城乡建设部城镇环境卫生标准技术归口单位","长沙中联重工科技发展股份有限公司","待定","2011年 10 月"]
["34","小型电动垃圾车","制订","适用于25kmc以下的纯电动小型垃圾收集车。\n主要技术内容：垃圾车型式和分类、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则等。","住房和城乡建设部城镇环境卫生标准技术归口单位","长沙中联重工科技发展股份有限公司","待定","2011年 11 月"]
["35","电子直读式水表","制订","适用于口径（DN）小于等于40mm的所有螺纹连接和（DN）大于40mm的所有法兰连接，温度等级小于等于T30的冷水和小于等于T130的热水计量用直读式水表。\n主要技术内容：标准的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等要求。其中要求中要规范电子直读表的技术性能指标、数据采集与读取方式以及精度。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","宁波龙康智能仪表有限公司","宁波仟龙自动化技术研发有限公司","2011年 10 月"]
["36","无负压一体化智能给水设备","制订","适用于各类生活、生产等给水系统的无负压一体化智能给水设备，即采用了机电一体化的结构布局，在设备内部采用潜水泵组进行加压供水的无负压给水设备，主要可适用于以下场所：1)各类办公楼、写字楼的生活用水加压或者旧加压设备的改造；2)各类住宅楼的生活用水加压或者旧加压设备的改造；3)宾馆、酒店、机关、学校等各类建筑的生活用水加压；4）尤其适用于泵房空间有限而无法选用水池、水箱及普通加压设备的新建、扩建及改建场所。\n主要技术内容：设备使用条件；设备技术参数；设备型号说明；设备技术要求及性能要求；检验方式；检验方法；检验规则；其它必要信息。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","青岛三利集团有限公司","中国建筑设计研究院\n青岛海泰科智控工程有限公司\n青岛博利尔机械设备有限公司","2011年 11 月"]
["37","极瓷无负压给水设备","制订","适用于生活、生产及消防给水系统的极瓷无负压给水设备。\n主要技术内容：设备的优势；设备使用条件；设备技术参数；设备型号说明；设备技术要求及性能要求；检验方式；检验方法；检验规则。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","青岛三利集团有限公司","中国建筑设计研究院\n青岛海泰科智控工程有限公司\n青岛博利尔机械设备有限公司","2011年 11 月"]
["38","不锈钢卡装蝶阀","制订","可适用于自来水供水系统、高质水供水系统、杂用水供水系统等供水场合。\n主要技术内容：术语、技术要求、试验方法、检验规则，标志、包装、运输、储存等","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","青岛三利集团有限公司","中国建筑设计研究院\n青岛海泰科智控工程有限公司\n青岛博利尔机械设备有限公司","2011 年 11 月"]
["39","城市市政综合监管信息系统管理部件和事件信息采集技术要求","制订","适用于为实行数字化城市管理的城市或区域的信息采集与管理。\n主要技术内容：信息采集的一般性规定；术语和定义；信息采集对象和范围；信息采集流程和操作要求；信息采集质量检查和评价。","住房和城乡建设部标准定额研究所","杭州市人民政府城市管理办公室","杭州市数字城管信息处置中心\n北京东城区城市管理监督中心\n烟台市数字化城市管理监督中心\n成都市数字化城管监督中心\n杭州巾帼西丽服务管理有限公司\n杭州邦德数码技术有限公司\n杭州越秀科技有限公司","2011年 9 月"]
["40","城市市政综合监管信息系统 模式验收技术要求","制订","适用于各省（自治区、直辖市）城乡建设行政主管部门对本行政区域内已建立了数字化城市管理模式并且运行一段时间后的地区进行验收工作。\n主要技术内容：验收内容、程序以及评价的技术要求。验收内容有：组织体系、基本制度、信息系统、基础数据、专职队伍、运行效果和文档资料等的验收具体要求。验收程序包括：申报流程、系统测试、效果检查、抽取系统数据、软件测评、专家评审等具体要求。评价要求包括：信息系统测评结果、实际运行效果的第三方评价、模式的总体评价等。","住房和城乡建设部标准定额研究所","北京市东城区城市管理监督中心","北京市东城区城市管理监督中心\n杭州市城市管理信息处置中心\n烟台市城市管理监督指挥中心\n成都市城市管理监督中心\n中国移动通信集团公司\n北京数字政通科技有限公司\n建设综合勘察研究设计院有限公司","2012年 10 月"]
["41","管道燃气自闭阀","制订","适用于介质为质量标准符合国家现行标准的天然气、人工煤气、管道供应的气态液化石油气、以及其它清洁气体，且进口压力小于10Kpa，在低压管道中实现气体安全压力控制，自动关闭，人工开启的燃气安全自闭阀。\n主要技术内容：燃气安全自闭阀的术语和定义、分类和型号编制、材料和技术要求、试验方法、检验规则、标志标签、使用说明书以及包装、运输、储存等。","住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位","中国城市燃气协会","陕西大唐智能仪器仪表有限公司\n陕西圣唐智能阀业有限公司\n太原煤炭气化（集团）有限责任公司太原煤气用具公司\n北京燃气公司\n大连煤气公司\n重庆界石燃气设备有限公司","2012年 11 月"]
["42","冷热水用无规共聚聚丁烯管材及管件","制订","适用于冷热水用无规共聚聚丁烯（PB-R）管材、管件\n主要技术内容：范围、规范性应用文件、定义、符号和缩略语、原料、产品规格、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","浙江伟星新型建材股份有限公司","上海伟星新型建材有限公司\n国家化学建筑材料测试中心（材料部）\n巴赛尔亚太咨询（上海）有限公司\n中国威文-佛山协和安固管件有限公司","2011年 10 月"]
["43","多功能斜板阀","制订","适用于市政、建筑、钢铁、冶金、石油、化工、煤气（天然气）、食品、医药、电站、核电、水利及灌溉等领域的取水、送水、加压、潜水、污水泵房及石油、化工流体的输送系统。\n主要技术内容：公称压力，最低动作压力，适用介质，适用温度，缓闭时间，水锤峰值，水泵最高反转速度，阻力损失，膜片疲劳弯曲。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","株洲南方阀门股份有限公司","待定","2012年 6 月"]
["44","好氧生物堆肥氧气自动监测设备","制订","适用于城市污泥、生活垃圾、厨余垃圾、园林垃圾等废弃物堆肥中氧气变化过程的自动监测与反馈控制。\n主要技术内容：堆肥氧气的在线监测产品的主要性能；堆肥氧气的在线监测结果的准确性，数据采集频率；氧气在线监测设备运行的稳定性和安全性；氧气在线监测设备产品的品种、规格和结构型式；氧气在线监测设备的主要性能；产品的试验、检验方法和验收规则。","住房和城乡建设部城镇环境卫生标准技术归口单位","中国科学院地理科学与资源研究所","上海环境集团有限公司\n中国市政工程华北设计研究总院\n华中科技大学\n中国农业大学","2011 年 12 月"]
["45","电子标签产品检测","制订","适用于城镇建设及公共服务领域采用密码安全技术的电子标签的设计、制造和应用。\n主要技术内容：城镇建设及公共服务领域采用密码安全技术的电子标签的基本物理特性、相关读卡器和功能性应用检测要求。","住房和城乡建设部标准定额研究所","住房和城乡建设部IC卡应用服务中心\n中外建设信息有限责任公司","北京捷德智能卡系统有限公司\n上海华腾软件系统有限公司\n东信和平智能卡股份有限公司","2011年 12 月"]
["46","排烟天窗节能型材技术条件","制订","适用于排烟天窗型材产品的分类、代号、规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本标准适用于工业及公共建筑自然采光、排烟、通风天窗型材。\n主要技术内容：排烟天窗型材的分类、规格和技术参数，对排烟天窗型的技术要求，以及各性能的检验方法。\n","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","长春阔尔科技股份有限公司","深圳市秦泰智能窗控技术有限公司\n江苏金秋竹门业有限公司\n机械工业第九设计研究所\n中国汽车工程公司\n吉林省腾跃装饰装潢有限公司","2012年 10 月"]
["47","通断时间面积法热计量装置技术条件","制订","适用于在民用建筑集中供暖系统中采用《供热计量技术规程（JGJ173-2009）》规定的通断时间面积法的热计量装置。\n主要技术内容：通断时间面积法热计量装置的适用条件。热计量收费计算方法。装置的构成、室温控制器、通断控制器以及采集器等各项质量和性能的要求。通断时间面积法所使用的信息系统要求。\n","住房和城乡建设部空调净化设备标准技术归口单位","中国建筑科学研究院","清华大学\n北京市供热协会\n北京中润环能技术有限公司\n北京乐福能节能技术有限公司\n丹佛斯（上海）自动控制有限公司\n北京华仪乐业节能服务有限公司\n石家庄工大科雅能源技术有限公司\n辽宁环佳高科节能技术工程有限公司\n北京中通诚益科技发展有限责任公司\n北京远东仪表有限公司\n浙江盛世博扬阀门工业有限公司","2011年 12月"]
["48","地铁隧道防淹门","制订","适用于地铁线路过江、河、湖泊等水域的隧道内防淹门系统。\n主要技术内容：术语和定义；分类和标记；系统性能：包括安全性能、启闭时间性能、止水性能(关门后最大漏水量)、力学性能、自动控制性能、水情监测性能等；系统组件：包括防淹门组件、安全锁定组件、驱动组件、水情水况监测组件、控制组件、报警系统、控制电缆、UPS等；试验方法；检验规则；包装、贮存、运输、维护。","住房和城乡建设部轨道交通标准技术归口单位","中国建筑标准设计研究院","待定","2012年 10 月"]
["49","城市供水水质检验方法标准","制订","适用于城市供水及其水源水中各类物质的检测。\n主要技术内容：适用范围、方法原理、试剂和材料、仪器、样品的处置与保存、测定步骤、计算结果、精密度与准确度等。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","中国城市规划设计研究院","待定","2011 年 9 月"]
["50","电动平开、推拉围墙大门\nJG/T155-2003","修订","适用于司法机关、政府单位、学校、医院、军队、工业区和居民小区等场所大门防护。 \n主要技术内容：规定了电动平开、推拉围墙大门的术语和定义、分类、型号规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和存贮；技术要求包括使用寿命、抗风性能、保温性能、安全性能、启闭控制、驱动装置性能，材料以及制作安装要求等。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","深圳市红门科技股份有限公司","南京九竹科技有限公司\n\t深圳捷顺科技有限公司\n","2012年 8 月"]
["51","钢框组合竹胶合板模板JG/T3059-1999","修订","适用于钢框组合竹胶合板模板产品的质量要求、产品的实验方法和检验规则等。 \n主要技术内容：术语和定义；产品的分类和规格；产品的质量要求；产品的实验方法和检验规则；产品的标志、包装、运输以及储存的要求。","住房和城乡建设部建筑工程标准技术归口单位","中国建筑科学研究院木材节约发展中心\n","中南林业科技大学\n中国基建物资承包协会\n江西崇义华森竹业有限公司\n江西亿利板材有限公司\n浙江可信竹木有限公司","2012年6 月"]
["52","电动开门机\nJG/T3052-1998","修订","适用于建筑、围墙等出入口处驱动平移门水平移动的电动开门机。\n主要技术内容：术语和定义、分类、规格及标记、使用条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。","住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会","浙江先锋机械有限公司","江西百胜门控设备有限公司\n法柯（上海）自动门控制系统有限公司\n浙江莱德标准技术有限公司\n漳州麒麟电子有限公司\n漳州市杰龙机电有限公司","2012年 3 月"]
["53","中餐燃气炒菜灶\nCJ/T28-2003","修订","适用于额定热流量小于或等于80kW的中餐燃气炒菜灶。\n主要技术内容：气密性、热流量准确度燃烧工况（火焰传递、火焰状态、燃烧稳定性、燃烧噪声、熄火噪声、烟气中CO、烟气中NOX、安全保护装置、热效率、温升速率、点火率、电气性能、表面温升、耐久试验等。","住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位","北京市公用事业科学研究所","北京市燃气及燃气用具产品质量监督检验站","2012年 3 月"]
["54","城镇居民节水型生活用水器具\nCJ164—2002","修订","适用于安装在城市居民生活冷热供水管道上的所有生活用水器具，包括洗衣机、淋浴器、洗碗机、抽水马桶、龙头等生活中用水设施中的主要产品，\n主要技术内容：在保障功能前提下的最低水量的可靠性、质量控制指标以及卫生性、耐久性、经济性；对产品按照节水水平进行分类。研究统一的测试方法和判定规则。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","城市建设研究院","北京市节约用水管理中心\n北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站\n中宇建材集团有限公司\n申鹭达股份有限公司\n辉煌水暖集团有限公司\n广东朝阳卫浴有限公司\n广东华艺卫浴实业有限公司\n开平迪丽奇卫浴实业有限公司\n鹤山市康立源卫浴实业有限公司\n中捷控股集团有限公司\n广东汉特科技有限公司\n台州丰华铜业有限公司\n宁波埃美柯铜阀门有限公司","2012年 5 月"]
["55","非接触式给水器具\nCJ/T194—2004","修订","适用于安装在城市冷热供水管路上的生活给水控制关断阀门。\n主要技术内容：非接触式给水器具的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等基本要求。\n","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","城市建设研究院","北京市节约用水管理中心\n北京市建筑五金水暖产品质量监督检验站\n中宇建材集团有限公司\n申鹭达股份有限公司\n辉煌水暖集团有限公司\n广东朝阳卫浴有限公司\n广东华艺卫浴实业有限公司\n开平迪丽奇卫浴实业有限公司\n鹤山市康立源卫浴实业有限公司\n中捷控股集团有限公司\n广东汉特科技有限公司\n台州丰华铜业有限公司\n宁波埃美柯铜阀门有限公司\n福州洁利来感应设备有限公司\n上海澳柯林水暖器材有限公司\n仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司\n福建省辉煌水暖集团有限公司","2012年 5 月"]
["56","建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件\nCJ/T178-2003","修订","适用于用于民用和工业建筑的生活排水、屋面雨水排水和通气管道系统。\n主要技术内容：结构型式、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。\n","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","上海申利建筑构件制造有限公司","中国建筑金属结构协会给水排水设备分会\n中建（北京）国际设计顾问有限公司\n北京沪莘天管材有限公司 \n上海市沪标工程建设咨询有限公司\n涿州市新兴铸造有限公司\n江苏省通州市五佳铸锻总厂","2012年 4 月","讨论后改为原主编"]
["57","给排水用软密封闸阀\nCJ/T216-2005","修订","适用于给排水用软密封闸阀的制造、设计、验收。\n主要技术内容：结构型式、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","中国建筑金属结构协会给水排水设备分会","佛山市南海永兴阀门制造有限公司\n上海冠龙阀门机械有限公司\n中德合资苏州苏阀达尔阀门有限公司\n上海精嘉阀门制造有限公司\n浙江盾安阀门有限公司\n杭州春江阀门有限公司\n正丰阀门集团有限公司\n江苏竹箦阀业有限公司","2011年 4 月"]
["58","不锈钢衬塑复合管材与管件\nCJ/T184-2003","修订","适用于航天航空、船舶制造等现代高科技工业领域，一般工业与民用建设中给水、供暖、空压、化学制剂等输送管道系统，一般工作压力≤PN2.5MPa、工作温度为-40℃-95℃的低压流体输送。\n主要技术内容：结构型式、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","北京航天凯撒国际投资管理有限公司","北京航天凯撒国际投资管理有限公司\n国家化学建筑材料测试中心\n北京航天凯撒系统科技有限公司","2011年 7 月"]
["59","聚丙烯静音排水管材及管件\nCJ/T273-2008","修订","适用于建筑物冷、热排水用聚丙烯静音排水管材及管件，在考虑材料的耐化学性和耐温性条件下，也可用于工业排水用管材。\n主要技术内容：产品分类、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。按照CJ/T312标准对聚丙烯静音管道系统的降噪性能进行测试，得出噪声测试的相关数据，在标准中予以规定；通过充分论证试验，得出管材皮层厚度对管材降噪性能的影响，决定在标准中是否对管材皮层厚度予以规定；通过充分论证试验，得出不同规格的管材环刚度数值，在标准中予以分别规定。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","北新集团建材股份有限公司\n山西乾通塑胶有限公司","金德管业集团有限公司\n山西晋林塑料有限公司","2011年 12 月"]
["60","建设事业集成电路（IC）卡应用技术条件\nCJ/T166-2006","修订","适用于城镇建设及公共服务领域IC卡/RFID应用相关的卡片和终端设计、制造、管理、以及应用系统的研制、开发、集成、维护等。\n主要技术内容：在原有的IC卡的卡片技术要求、消费类及服务类IC卡终端技术要求、表具类IC卡终端技术要求、密钥系统和安全技术要求、安全机制及安全要求、应用系统要求、应用系统验收要求基础上，按照国家新的安全要求及IC卡应用发展需求进行补充完善，调整逻辑加密卡相关内容，增加数字认证系统和安全技术要求。","住房和城乡建设部标准定额研究所","住房和城乡建设部IC卡应用服务中心\n中外建设信息有限责任公司","北京捷德智能卡系统有限公司\n上海华腾软件系统有限公司\n上海复旦微电子股份有限公司 \n东信和平智能卡股份有限公司","2012年 3 月"]
["61","生活饮用水水源水质标准\nCJ3020-93","修订","适用于为城镇集中式生活饮用水的水源（取水口）水质。\n主要技术内容包括：水源标准的主要技术内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、水源分级、水质要求、水质检验等。","住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会","中国城市规划设计研究院\n中国市政工程中南设计研究总院","华中科技大学同济医学院\n中国环境科学研究院 \n中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 \n中国科学院生态环境研究中心","2012年 6 月"]
["62","钢筋气压焊机\nJG/T94-1999","修订","适用于钢筋气压焊机的生产制造和推广应用。\n主要技术内容：包括产品型式、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及附录。","住房和城乡建设部建筑工程标准技术归口单位","陕西省建筑科学研究院","宁波市富隆焊接设备科技有限公司\n无锡市日新机械厂\n中铁二局第一工程公司\n无锡市太湖建筑技术研究所","2012年 12 月"]
["63","燃气蒸箱\nCJ/T187-2003","修订","适用于额定热流量小于或等于80kW的燃气蒸箱。\n主要技术内容：气密性、热流量准确度燃烧工况（火焰传递、火焰状态、燃烧稳定性、燃烧噪声、熄火噪声、烟气中CO、烟气中NOX、安全保护装置、热效率、温升速率、点火率、电气性能、表面温升、耐久试验等","住房和城乡建设部城镇燃气标准技术归口单位","北京市公用事业科学研究所","北京市燃气及燃气用具产品质量监督检验站","2012年 3 月"]