{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["封面","2012工程建设标准"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"2012年工程建设标准规范制订修订计划"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":4},"中华人民共和国住房和城乡建设部"]
[{"$nulls":4},"二〇一二年"]

{"sheet":"2012工程建设标准","index":1,"n_rows":168,"n_cols":8,"rows_kept":168,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","项目名称","制订\n修订","适用范围和主要技术内容","主编部门","主编单位","参编单位","完成\n时限"]
["一、","工程建设国家标准"]
[1,"风光储输联合发电站设计规范","制订","适用于并网运行的风光储输联合发电系统设计。\n主要技术内容:太阳能和风能资源及其互补性分析、风光储配比、联合发电系统站址选择及布置、风光储输联合发电系统、建筑与结构、接入系统、电气、采暖与通风、给排水、环境保护与水土保持、劳动安全与工业卫生、消防等。\n","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会\n上海电力设计院有限公司  ","国网电力科学研究院\n国网新源张家口风光储示范电站有限公司","2013年\n12月"]
[2,"居住区电动汽车充电设施技术规范","制订","适用于居民小区交流充电桩规划、设计、建设施工、验收。\n主要技术内容:总则;选址原则;小区接入充电桩数量与配电容量;充配电网络为充电设施预留接口要求、电桩安装技术要求;充电桩监视与自动控制系统;接地和防雷、安全防护;防火要求；施工、验收等。\n","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会\n国家电网公司","北京动力经济研究院\n安徽省电力公司\n中国电力科学研究院\n国网电力科学研究院\n许继集团有限公司\n国网信息通信有限公司\n浙江省电力公司","2013年\n12月"]
[3,"微电网接入系统设计规范","制订","适用于新建和扩建微电网接入系统设计。\n主要技术内容:总则，工程术语和符号，基本规定，接入系统条件，一次部分设计（电力电量平衡、电压等级与接入电网方案、潮流计算、短路电流计算、电能质量、方案技术经济分析、电气参数要求），二次部分设计（系统继电保护、安全稳定控制装置、能量管理系统及配网自动化、电能量计量装置及电能量远方终端、通信系统）等。\n\n","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会\n国家电网公司  ","中国电子工程设计院\n中国电力工程顾问集团公司\n中国电力科学研究院\n国网北京经济技术研究院\n国网电力科学研究院\n东北电力设计院\n江苏省电力公司\n中科院电工所\n天津大学","2013年\n12月"]
[4,"330kV~750kV智能变电站设计规范","制订","适用于新建330kV~500kV智能变电站设计。\n主要技术内容：智能设备、互感器、设备状态监测、变电站自动化系统、二次设备组柜、二次设备布置、光/电缆选择、防雷接地和抗干扰、变电站总布置、土建与建筑物、辅助设施功能、高级功能等技术要求。\r\n","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会\n国家电网公司 ","江苏省电力公司\n江苏省电力设计院","2013年\n12月"]
[5,"110(66)kV~220kV智能变电站设计规范 ","制订","适用于110(66)kV~220kV新建、改建和扩建智能(数字)变电站的设计。\r\n主要技术内容:总则、术语和定义、设计范围、设计深度、电气一次部分、二次部分、变电站布置、土建部分等方面的设计规定。\r\n","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会\n国家电网公司","江苏省电力公司\n江苏省电力设计院","2012年至2013年"]
[6,"储能电站设计规范","制订","适用于电池储能站设计。\n主要技术内容:选址、规划、主厂房的布置、建筑和结构、大容量储能系统的标准化电池模块设计、电池管理系统BMS(Battery Management System)设计、能量转化系统PCS(Power Conversion System)设计、监控设计、保护系统设计、系统接入电网设计、消防、辅助及附属设施等。\n","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会\n中国南方电网调峰调频发电公司","广东电力设计研究院","2013年\n12月"]
[7,"电气装置安装工程 串联电容器补偿装置施工及验收规范","制订","适用于750kV及以下串联电容器补偿装置的安装工程的施工及验收。\r\n主要技术内容:串补装置土建(含串补保护小室)施工及验收;串补装置平台的安装及验收;串补平台上一次设备的安装及验收;串补平台以外一次设备的安装及验收;串补装置二次设备的安装及验收。","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会\n中国电力科学研究院","东北电力科学研究院\n河北电力科学研究院\n江苏送变电公司\n广东火电建设总公司\n浙江火电建设公司","2013年\n12月"]
[8,"工业企业电气设备抗震鉴定标准","制订","适用于工业企业中变(配)电站(所)中电气设备抗震鉴定及加固。\r\n主要技术内容:总则、抗震鉴定、抗震验算、抗震措施等。 \r\n","中国石化集团公司","中国石化工程建设公司","中国地震灾害防御中心\r\n贵阳铝镁设计研究院\r\n鞍钢集团设计研究院\r\n胜利油田胜利工程设计咨询公司\r","2013年\n12月"]
[9,"石油化工工程地震破坏鉴定标准","制订","适用于石油、石油化工工程中的建筑物、构筑物、机械类设备、工艺类设备等遭受地震破坏的鉴定。\r\n主要技术内容:石油化工工程的建构筑物、设备的地震破坏等级的划分标准和地震破坏造成的直接经济损失的估算与统计。\r\n","中国石化集团公司","中国石化工程建设公司","镇海炼化工程公司\r\n中国石化胜利石油管理局\r\n中国石化南京工程公司\r\n大庆石化工程公司\r","2013年\n12月"]
[10,"煤炭工业矿井采掘设备装备标准","制订","适用于新建、扩建、改建矿井及生产煤矿井开拓延伸、采区接替等井下采掘装备的配备。\n主要技术内容:总则、基本规定、采煤设备、掘进设备、局部通风、安全设备、设备节能等。\r\n","中国煤炭建设协会","北京圆之翰煤炭工程设计有限公司","天地科技股份有限公司开采设计事业部\r\n中煤邯郸设计工程有限责任公司\r\n中煤西安设计工程有限责任公司\r\n煤炭工业济南设计研究院有限公司\r\n煤炭工业合肥设计研究院\r\n煤炭工业太原设计研究院","2013年\n12月"]
[11,"煤矿采空区岩土工程勘察规范 ","制订","适用于煤矿采空区新建和改(扩)建各级公路、铁路、工业与民用建筑工程以及地表地质灾害治理、土地恢复治理等工程的岩土工程勘察。\n要技术内容:总则,术语和符号,基本规定,采空区各类工程的勘察基本要求,工程地质测绘与调查、勘探和取样、物探、室内试验、现场检验和监测,采空区稳定性分析与评价,采空区场地的适宜性评价,岩土工程勘察成果报告及附录。\n","中国煤炭建设协会","中煤科工集团武汉设计研究院","中国矿业大学\n天地科技股份有限公司开采设计事业部\n煤炭工业太原设计研究院\n煤炭工业合肥设计研究院","2013年\n12月"]
[12,"煤矿井下煤炭运输设计规范","制订","适用于新建、扩建、改建及煤矿井下煤炭运输工程设计。\n主要技术内容:总则、基本规定、原煤运输方式、原煤运输系统、带式输送机运输、刮板输送机运输、轨道机车牵引运输(矿车运输)、溜槽运输、煤仓、电气控制与信号、机电设备相关硐室、运输安全、环保及节能等。","中国煤炭建设协会","煤炭工业济南设计研究院有限公司","山西约翰芬雷华能设计工程有限公司\n北京圆之翰煤炭工程设计有限公司\n煤炭工业合肥设计研究院\n煤炭工业太原设计研究院\n山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司\n","2013年\n12月"]
[13,"煤炭洗选工程节能设计规范","制订","适用于煤炭洗选工程的新建、改建和扩建工程设计。\r\n主要技术内容：原煤储存与准备、原煤洗选与产品脱水、煤泥水处理、产品储存与装车、矸石处理等生产系统节能;设备、电气、建筑、给排水、采暖通风、总图及地面运输节能;环境设施节能、其它能源的利用、能源计量及能耗指标。\r\n","中国煤炭建设协会","中煤科工集团北京华宇工程有限公司","山西约翰芬雷华能设计工程有限公司\r\n煤炭工业合肥设计研究院\r\n北京圆之翰煤炭工程设计有限公司\r\n煤炭工业太原设计研究院\r\n大地工程开发(集团)有限公司\r\n中煤西安设计工程有限责任公司\r\n","2013年\n12月"]
[14,"煤焦化焦油加工工程设计规范","制订","适用于煤焦化煤焦油加工工程设计。\r\n主要技术内容:煤焦油加工设施的构成(包含的系统和装置);煤焦油加工方法及主要设备选择;煤焦油加工工艺布置;节能、节水;爆炸危险区域的划分规定。环保、安全、职业健康。\n","中国冶金建设协会","中冶焦耐(大连)工程技术有限公司\n中冶焦耐工程技术有限公司","宝山钢铁集团公司\n鞍山钢铁集团公司\n武汉钢铁集团公司\n山西焦化集团公司\n大连理工大学","2013年\n12月"]
[15,"煤焦化粗苯加工工程设计规范","制订","适用于煤焦化粗苯加工工程设计。\r\n主要技术内容:粗苯加工设施的构成(包含系统和装置);粗苯加工方法及主要设备选择;粗苯加工工艺布置;节能、节水;爆炸危险区域的划分规定;环保、安全、职业健康。\r\n","中国冶金建设协会","中冶焦耐(大连)工程技术有限公司\n中冶焦耐工程技术有限公司","宝山钢铁集团公司\n鞍山钢铁集团公司\n武汉钢铁集团公司\n山西焦化集团公司\n大连理工大学","2013年\n12月"]
[16,"钢铁企业喷雾焙烧法盐酸废液再生工程技术规范","制订","适用于钢铁企业新建、改建、扩建的喷雾焙烧法盐酸废液再生装置的设计、制造、安装、调试、验收及维护工作。 \r\n主要技术内容:系统设计的规定;设备制作的规定;设备安装、调试的规定;系统的验收标准、日常操作、维护的规定。\r\n","中国冶金建设协会","中冶南方工程技术有限公司","宝山钢铁股份有限公司\n武汉钢铁(集团)公司\n马鞍山钢铁股份有限公司\n本溪钢铁(集团)有限责任公司\n中法合资鞍山阿丽贝塑料储罐有限公司\n河南登封昊南耐火材料有限公司\n河北可耐特玻璃钢有限公司\n湖北华宁橡胶设备防腐有限公司\n宝鸡华陆新特金属设备有限公司","2013年\n12月"]
[17,"挤压钢管工程设备安装与验收规范","制订","适用于挤压钢管工程安装与验收。 \r\n主要技术内容:原料预处理机组线工程; 挤压成型机组线工程; 钢管精整机组线工程; 钢管热处理机组线工程; 高压液压系统安装工程; 产品检验机组线工程。\r\n","中国冶金建设协会","中国五冶集团有限公司","中国二十冶集团有限公司  \n中国二十二冶集团有限公司","2013年\n12月"]
[18,"再生铜冶炼厂工艺设计规范","制订","适用于新建再生铜冶炼厂的工艺设计,也适用于已有再生铜冶炼厂的扩建和改建工艺设计。\r\n主要技术内容:总则、术语、原料、燃料、熔剂、原料预处理(含电子废料破碎、杂铜原料拆解、打包)、火法冶炼工艺流程(包括处理中、低品位杂铜料工艺流程和高品位杂铜原料工艺流程)、电解精炼、电解液净化、烟气处理、主要设备选择、车间配置、冶金计算等。\r\n","中国有色金属工业协会","中国有色工程有限公司\n中国瑞林工程技术有限公司","北京有色再生金属研究有限公司\r\n广西有色再生金属有限公司\r\n","2013年\n12月"]
[19,"铝电解系列不停电停开槽设计规范","制订","适用于160KA-600KA大型预焙铝电解槽的设计,以及在额定电流工况下完成目标槽的停、开槽作业。\r\n主要技术内容:专用低压大电流开关、短路口开闭远程操作装置的设计规范、试验方法、检验规则,操作规范,极端故障模式下保护系统的应用导则与运行规范等。\r\n\t\r\n","中国有色金属工业协会","中国有色工程有限公司\n贵阳铝镁设计研究院有限公司","中船重工第712研究所\r\n武汉长海电气科技开发有限公司\r\n贵州航天乌江机电设备有限公司\r\n贵州长缨液压设备有限公司\r\n中铝贵州分公司\r\n中铝广西分公司\r\n","2013年\n12月"]
[20,"水泥工厂岩土工程勘察规范","制订","适用于水泥工厂建设的岩土工程勘察。\n主要技术内容：总则，术语符号，基本规定，不良地质作用和地质灾害，特殊性岩土，地下水，工程地质测绘，工程物探，钻探、测试及室内试验，岩土工程分析评价，成果报告。","国家建筑材料工业标准定额总站","建材广州地质工程勘察院 \n建材桂林地质工程勘察院","浙江中材工程勘测设计有限公司\n苏州开普岩土工程有限公司\n武汉建材地质工程勘察院\n贵州新生代建材地质工程勘察院\n建材保定地质工程勘察院\n建材成都地质工程勘察院","2013年\n12月"]
[21,"水泥工厂余热发电工程施工及验收规范","制订","适用于新建、改建和扩建水泥工厂余热发电工程的施工及验收。\n主要技术内容：总则、术语、基本规定、烟风管道安装、余热锅炉安装、汽轮发电机组安装、锅炉给水系统安装、主汽管路安装、化学水系统安装、循环冷却系统安装、辅助设备安装、分部工程质量验收、整套启动验收、附录等。","国家建筑材料工业标准定额总站","中材节能股份有限公司 \n国家建筑材料工业标准定额总站","武汉建筑材料工业设计研究院有限公司\n南京凯盛国际工程有限公司\n南通万达锅炉有限公司\n浙江省工业设备安装集团有限公司\n河南省安装集团有限责任公司\n江苏华能建设工程集团有限公司\n济南中能电力工程有限公司   \n焦作市新思源电力工程有限公司","2013年\n12月"]
[22,"加气混凝土工厂设计规范","制订","适用新建、扩建和改造的加气混凝土工厂设计。\n主要技术内容：总则，术语，设计规模及依据，厂址选择和总体规划，原料与燃料，生产工艺及设备的一般规定，加气混凝土通过配料、搅拌、浇注、预养、切割、蒸压养护、成品堆放的一般规定和原则，总图运输、建筑结构、电器及自动化、供配电、给水排水、动力等一般规定和设计原则。","国家建筑材料工业标准定额总站","武汉建筑材料工业设计研究院有限公司 \n国家建筑材料工业标准定额总站","南京旭建新型建筑材料有限公司\n长兴伊通有限公司\n芜湖新铭丰机械装备有限公司\n广州发展环保建材有限公司\n西安农房建材设备有限公司","2013年\n12月"]
[23,"水泥窑协同处置垃圾工程设计规范","制订","适用于利用水泥窑系统处置城市生活垃圾的新建、改建和扩建工程。\n主要技术内容包括：总体设计要求，设计原则，城市生活垃圾协同处置的建设规模，设计等级规定，城市生活垃圾处置的品质要求，城市生活垃圾的接受、储存、运输、预处理、协同焚烧处置的技术规定，对水泥窑协同处置城市生活垃圾的公用工程的补充技术规定，环保及劳动卫生安全要求。","国家建筑材料工业标准定额总站","中材国际环境工程（北京）有限公司","中材装备集团有限公司","2013年\n12月"]
[24,"森林防火了望塔设计规范","制订","适用于森林防火了望塔的设计。\n主要技术内容：了望塔的布置、选址、功能和建筑、结构、电气等各个专业的设计要求。","中国林业工程建设协会","国家林业局林产工业规划设计院","黑龙江省林业勘察设计研究院\n内蒙古筑业设计院\n福建省林业勘察设计院\n湖南省农林工程设计研究总院\n贵州省黔东南州林业局\n贵州省黔南州林业局\r\n","2013年\n12月"]
[25,"氨纶设备工程安装与质量验收规范  ","制订","适用于新建、扩建和改建的以PTMG〈聚四亚甲基醚二醇)、MIDI(4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯)为主要原料的氨纶长丝工厂的设备安装工程与质量验收。\n主要技术内容：连续聚合、间歇聚合、干法、湿法、融熔法纺丝等各类生产工艺的设备安装,包括预聚合反应器和聚合反应器、原液过滤器、脱泡器;纺丝机主体系统及辅助装置、丝束卷绕机、落筒系统设备;干法纺丝的热风系统;纤维热定型炉(湿热处理机);分级包装系统;溶剂回收系统等主要工艺设备(专用设备)、辅助设备、电器、仪表及工艺管道从开箱检验至试运转的安装要求和安装质量的检验与验收。","中国纺织工业协会","中国纺织工业协会  \n江阴中绿化纤工艺技术有限公司 ","浙江华峰氨纶股份有限公司\r\n江苏华纳设备安装工程有限公司\r\n浙江华海氨纶有限公司\r\n江苏省纺织工业设计研究院有限公司\r\n中国纺织勘察设计协会\r\n","2013年\n12月"]
[26,"纤维素纤维用浆粕工厂设计规范","制订","适用于以棉(短绒)纤维、木材、竹等为原料的纤维素纤维用浆粕工厂新建、改建和扩建工程的设计。\r\n主要技术内容: 工艺流程及生产过程控制,设备及设备布置、管道设计,主要原材料、化工料和公用工程有关要求,以及自控,电气,给水排水,送排风和空调,总图及运输、建筑、结构等方面的相关规定。节约资源和能源、安全卫生及保护环境等方面的措施。\n","中国纺织工业协会","中国纺织工业协会  \n新乡白鹭化纤集团设计研究所","中国纺织勘察设计协会 \r\n中国纺织工业设计院\r\n河南省纺织建筑设计院有限公司\r\n江西省纺织工业设计院\r \r ","2013年\n12月"]
[27,"火炬工程施工及验收规范","制订","适用于化工、石化、石油、天然气等新建、扩建、改建的火炬筒及塔架的现场制作、安装及质量验收。\r\n主要技术内容:火炬筒、塔架施工及验收的基本规定;火炬筒、塔架材料的质量、检验及特殊材料的复验要求;基础混凝土的强度和几何尺寸偏差等的验收要求;火炬筒、塔架现场制作或工厂化预制的质量及质量检验的要求;火炬筒、塔架焊接及焊缝质量检验的要求;火炬筒、塔架安装质量、允许偏差及基础沉降等要求;火炬筒、塔架的吊装、吊装加固措施和防变形措施以及与工艺、设备、电气、仪表等专业安装衔接的要求;火炬筒、塔架的基层处理、涂装质量及质量检验的要求;工程验收内容和要求等。\r\n","中国工程建设标准化协会化工分会","中国石油和化工勘察设计协会\n陕西化建工程有限责任公司","中化工程第二建设有限公司\n中油吉林化建工程股份有限公司\n中国石化集团第十建设公司\n中国核工业建设集团公司第二三建设公司\n全国化工施工标准化管理中心站\n海洋石油工程股份有限公司\n中国化学工程第十三建设有限公司","2013年\n12月"]
[28,"火炸药及制品环境电气安装工程施工及验收规范","制订","适用于兵器行业内部在生产、加工、处理、转运或贮存过程中具有爆炸或火灾危险的工厂、公司或科研单位,新建项目或技改项目的电气施工与验收。\r\n主要技术内容:1.危险场所的划分。2.不同危险场所的电气设备施工与验收。3.对36V交流36V直流24V交流24V直流12V交流12V直流在不同危险场所安装的具体规定。4.不同危险场所的架空裸线,架空电缆的施工与验收。5.室内不同危险场所的电缆及线路施工与验收。6.室内不同危险场所的电缆及线路安装敷设的施工与验收。7.对动力、照明备用电源设备与线路在不同危险场所的施工与验收。8.不同危险场所的电气线路(钢管穿线明敷、电缆沿墙明敷、电缆沟敷设、电缆桥架敷设等)与不同的工艺管道、蒸汽管道、给排水管道、仪表线路、DCS控制系统管线等之间平行敷设、交叉敷设的施工与验收。\r\n","中国兵器工业集团","中国兵器工业标准化研究所","宜宾北方川安化工有限公司","2014年\n6月"]
[29,"火炸药及制品环境电气设计规范","制订","适用于兵器行业内部在生产、加工、处理、转运或贮存过程中具有爆炸或火灾危险的工厂、公司或科研单位,在新建项目或技改项目,以及可研报告,初步设计施工设计阶段的电气设计。\r\n主要技术内容:危险场所的划分。不同危险场所的电气设备选型。对36V交流36V直流24V交流24V直流12V交流12V直流在不同危险场所应用的具体规定。不同危险场所的架空裸线,架空电缆的安全设计规定。室内不同危险场所的电缆及线路选型规定。室内不同危险场所的电缆及线路安装敷设的设计规定。对动力照明备用电源在不同危险场所的设计选型规定。不同危险场所的电气线路与不同的工艺管道、蒸汽管道、给排水管道、仪表线路、DCS控制系统管线等等之间的安全距离。\r\n","中国兵器工业集团","中国兵器工业标准化研究所","宜宾北方川安化工有限公司","2014年\n6月"]
[30,"火炸药及其制品工厂建筑结构设计规范","制订","适用于新建、扩建、改建的火炸药及其制品工厂建筑物的建筑结构设计。不适用于无爆炸、燃烧危险和腐蚀作用的建筑物设计。\n主要技术内容：建筑布置及要求、建筑防火及安全疏散、建筑构造、结构选型、结构计算、结构构造、危险品库房建筑结构要求及构造。","中国兵器工业集团","中国五洲工程设计有限公司","中国兵器工业安全技术研究所","2014年\n6月"]
[31,"铀矿冶建设岩土工程勘察规范","制订","适用于新建及改、扩建铀矿冶项目的勘察。\r\n主要技术内容:铀矿冶建筑场地工程勘察;地表堆浸场地工程勘察;露天矿边坡工程勘察;矿井及隧洞工程勘察;尾矿设施场地的勘察;线路的勘察;岩土工程分析评价;岩土工程勘察报告。\r\n","中国核工业集团","河北中核岩土工程有限责任公司","中核第四研究设计工程有限公司","2013年\n6月"]
[32,"制造工业工程设计信息模型应用标准","制订","适用于制造工业工程工艺设计和公用设施设计信息模型应用及交付过程，不包括一般工业建筑。\n主要技术内容：基本规定：主要说明三维数字化设计应用的主要场景和应用方式,项目三维模型组成体系、命名规则等一般要求；数据标准：对三维数字化设计模型涉及的主要数据元素项及其分类组织、数据格式、参数说明和交换扩展要求进行定；建模技术：定义不同应用条件下三维构件及材料清单的组成规则,以及各阶段建模单元划分、制作要素、组装、数据采集处理、模型简化、三维模型转换二维图纸则等；信息模深度标准：定义不同类型工厂建筑物及模型构件在各设计阶段、不同用途应完成的三维模型设详细程度。成品模型及数据交付、交换的形式、数据集成管理的通用要求,电子交付工作流程。\n","中国机械工业联合会","机械工业第六设计研究院","东风设计研究院有限公司\n机械工业第九设计研究院有限公司\n","2013年\n12月"]
[33,"机械工程建设项目职业安全卫生设计规范","制订","适用于机械工程新建、改建、扩建建设项目和技术改造项目的职业安全卫生设计及安全评价、职业病危害评价。 \r\n主要技术内容:基本规定(厂区总平面布置、厂房布置)、防火防爆、防电伤、防机械伤害、防灼烫伤害、防起重伤害、防高空坠落、防尘防毒、防暑防寒、防噪声及振动、电离辐射和电磁辐射防护等。","中国机械工业联合会","中国新时代国际工程公司","中国中元国际工程公司\r\n中国联合工程公司\r\n机械工业第六设计研究院","2013年\n12月"]
[34,"微组装生产线工艺设计规范","制订","适用于厚膜及LTCC高密度多层基板生产线、薄膜多层基板生产线、元器件组装及封装生产线等微组装生产线的新建、扩建和技术改造工程的工艺设计。\r\n主要技术内容:生产线场址选择、总图布置、建筑、结构、电气与自控、采暖通风、空调净化、给水排水与消防、气体动力与排风、通信信息、环保节能等专业的设计要求。总体工艺、工艺材料、工艺流程,工艺区域的划分,主要工艺设备选型和布置原则。各工序的技术要求和方法作出规定,给出工艺控制原则,并对各工序关键工艺参数的确定和控制管理作出规定。\n","工业和信息化部","信息产业部电子工程标准定额站\n中国电子科技集团公司第二研究所","中国电子科技集团公司第13研究所\r\n中国电子科技集团公司第14研究所\r\n中国电子科技集团公司第26研究所\r\n中国电子科技集团公司第29研究所\r\n中国电子科技集团公司第43研究所\r\n中国电子科技集团公司第55研究所\r\n兵器工业部第214研究所\r\n中国电子工程设计院\r\n","2013年\n12月"]
[35,"光缆生产厂工艺设计规范","制订","适用于光缆生产厂工艺设计。\r\n主要技术内容:光缆生产厂总体要求,光缆制造技术的工艺流程、工艺技术措施、工艺评价、生产能力核算、生产设备仪器选择及生产辅助设施确定。\r\n","工业和信息化部","信息产业部电子工程标准定额站\n中国电子科技集团公司第八研究所","信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司\n烽火通信科技股份有限公司\n富通集团有限公司\n富春江光电科技有限公司\n江苏永鼎股份有限公司","2013年\n12月"]
[36,"发光二极管生产工艺设备安装工程施工及质量验收规范","制订","适用于发光二极管生产工艺设备安装工程的施工及质量验收。\r\n主要技术内容:总则、术语、安装工程施工(人员、施工机具、材料、设备搬运、设备开箱、设备安装)、设备试运行(单机调试、联动调试)、工程验收、发光二极管生产工艺流程、发光二极管主要生产设备。\r\n","工业和信息化部","信息产业部电子工程标准定额站\n中国电子系统工程第四建设有限公司","中国电子工程设计院\r\n中国电子科技集团公司第二研究所\r\n北京七星华创电子股份有限公司\t\r\n北京北方微电子公司\r\n江西睿能科技有限公司\r\n江苏博恩世通高科有限公司\r\n","2013年\n12月"]
[37,"集成电路封装测试厂设计规范","制订","适用于集成电路封装测试厂的工程设计。\n主要技术内容：总体设计、工艺设计及各专业设计，设计中涉及的节水、节材、节地、节能和加强环境保护等的技术措施等。\r\n\n","工业和信息化部","信息产业部电子工程标准定额站\n信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司","江苏长电科技股份有限公司\r\n中芯国际(成都)有限公司\r\n无锡华润微电子有限公司\r\n中国电子科技集团第58研究所\r","2014年\n6月"]
[38,"网络电视工程技术规范","制订","适用于IPTV系统工程的建设和验收(不涉及对于IPTV的内容播控平台及机顶盒终端等)。\n主要技术内容：系统组成和主要业务类型;组网架构和系统容量的取定方式;系统管理功能要求及业务管理功能要求;系统安全功能要求;系统带宽及存储计算模型；系统安装要求;系统单点验收的功能要求和性能指标;\n系统整网验收的功能要求和性能指标。","工业和信息化部","上海邮电设计咨询研究院有限公司","中讯邮电咨询设计院\n中国移动通信集团设计院\n华信邮电咨询设计研究院","2013年\n9月"]
[39,"物联网系统工程技术规范","制订","适用于所有物联网系统的设计、施工、验收。\r\n主要技术内容:配置原则、配置测算的模型,制订M2M局端设备的安装对通信机房在电源、温湿度、布线、层高、承重、洁净度、设备安装及工程验收等方面的技术要求。","工业和信息化部","上海邮电设计咨询研究院有限公司","江苏邮电规划设计院\n中讯邮电咨询设计院\n中国移动通信集团设计院","2013年\n9月"]
[40,"无线局域网工程设计规范","制订","适用于无线局域网工程设计。\n主要技术内容：系统设计、编号和地址分配原则、认证原则、计费原则、全国漫游原则、网络管理、网络性能、网络安全、设备配置、场地设计、机房工艺及电源、传输要求。\n","工业和信息化部","广东省电信规划设计院有限公司","中国移动通信集团设计院有限公司\r\n中讯邮电咨询设计院有限公司\r\n上海邮电咨询设计研究院有限公司\r","2013年\n9月"]
[41,"水土保持工程调查与勘测规范","制订","适用于大、中型生产建设项目水土保持工程及水土保持生态建设工程的各设计阶段的调查与勘测。\r\n主要技术内容：调查内容和方法；勘测任务与内容；勘测方法与精度；资料整编要求。\n","水利部","水利部水利水电规划设计总院","河北省水土保持技术工作站\r\n陕西省水土保持局\r\n四川省水土保持局\r\n黄河上中游管理局西安规划设计研究院\r\n中水珠江勘测设计研究有限公司\r\n长江科学院\r\n浙江省水利水电勘测设计院\r\n黑龙江水土保持研究所\r\n山西省水土保持研究所\r\n江西省水土保持研究所\r\n","2013年\n12月"]
[42,"泥沙工程设计规范","制订","适用于建设工程的泥沙设计。\r\n主要技术内容:总则、术语、基本资料的收集及评价、设计水沙条件、水库泥沙设计、渠系泥沙设计、放淤工程泥沙设计、河道泥沙设计、航道泥沙设计、分蓄洪工程泥沙设计、内河港口工程泥沙设计、泥沙观测规划等。\r\n","水利部","水利部水利水电规划设计总院\n黄河勘测规划设计有限公司","长江勘测规划设计研究院","2013年\n12月"]
[43,"水工建筑物抗震设计规范","制订","适用于设计烈度为6、7、8、9 度的各类水工建筑物及坝高低于200m 的抗震设计。\n主要技术内容：场地和地基；地震作用和抗震验算；土石坝、重力坝、拱坝、水闸水工地下结构、进水塔、水电站、压力钢管和地面厂房、渡槽、边坡、升船机的抗震计算、设计标准及抗震措施。\n","水利部","水利部水利水电规划设计总院\n中国水利水电科学研究院","待定","2013年\n12月"]
[44,"小型水电站施工安全规范","制订","适用于装机容量50MW至1MW的水电站新建、扩建、技术改造等工程施工安全技术管理、安全防护与安全施工。\n主要技术内容:现场作业、人员安全、机械操作、特殊作业环境、安全防护、各工程施工等方面提出的安全要求；程施工期间防洪度汛的安全规定；对参与小型水电站工程的管理、施工等人员的安全教育培训和持证上岗的要求。","水利部","水利部农村电气化研究所","待定","2013年\n12月"]
[45,"小水电水能设计规范","制订","适用于装机容量5万kW以下(含5万kW)的小水电站水能设计\r\n主要技术内容包括：水能设计基本资料、水能规划设计原则、水能指标计算、负荷预测、装机容量及电力电量平衡、水能特征值选择等。\n","水利部","水利部农村电气化研究所","浙江省水利水电勘察设计院","2013年\n12月"]
[46,"液化天然气站场(陆上装置)设计防火规范","制订","适用于液化天然气调峰站、储配站、接收站、卫星站设计防火。\n主要技术内容:站场选址、总平面布置、储存系统、管道布置、接收装车、气化装置、蒸发气处理、控制系统、电气系统、消防系统、建(构)筑物设计。\r\n","公安部","陕西省燃气设计院","陕西省公安厅消防局\r\n中原石油勘探局设计研究院\r\n中石油昆仑天然气利用有限公司\r\n陕西省建筑标准设计办公室\r","2013年\n12月"]
[47,"木结构民族民居建筑防火设计规范","制订","适用于木结构民族民居建筑防火设计。\n主要技术内容：基于民居特点的简便有效的防火要求，基本规定、平面布置、耐火性能、构造措施、消防给水、消防设施、防火改造措施等。","公安部","贵州省公安消防总队\n贵州建工集团有限公司","贵州省住房和城乡建设厅\n贵阳市建筑设计院有限公司\n贵州省城乡规划设计研究院\n吉林省公安消防总队\n山西省公安消防总队\n贵州省贵阳市公安消防支队\n四川省公安消防总队\n云南省公安消防总队","2013年\n6月"]
[48,"看守所建筑设计规范","制订","在 JGJ127-2000基础上制订。适用于看守所建筑设计。\n 主要技术内容:选址与总平面布置；建筑设计；警戒设施；建筑设备；建筑防火。","公安部","中国建筑标准设计研究院\n公安部监所管理局","浙江省公安厅监管总队\r\n重庆市公安厅监管总队\r\n广东省公安厅监管总队\r\n公安部天津消防科学研究所","2013年\n12月"]
[49,"船舶液化天然气加注站设计规范","制订","适用于船舶液化天然气加注站设计。\n主要技术内容:站场选址、总平面布置、储存系统、管道布置、接收装车、加注装置、蒸发气处理、控制系统、电气系统、消防系统、建筑物设计。\r\n","交通运输部","陕西省燃气设计院","陕西省公安厅消防局\r\n中原石油勘探局设计研究院\r\n中石油昆仑天然气利用有限公司\r\n陕西省建筑标准设计办公室\r\n中石化洛阳工程公司\r","2013年\n12月"]
[50,"高标准农田设施设计规范","制订","适用于高标准农田工程规划、设计。\n主要技术内容：项目选址和工程布局的原则和技术要求，道路、灌排渠系、防护林带的布置原则，机耕道路和田间路的结构设计和承载力通过能力的要求，明确灌排渠道纵横断面设计方法和衬砌渠道的工程做法，渠系建筑物的设计要求，防护林网的树种选择及宽度密度参数要求等。\n","农业部","农业部规划设计研究院","农业部农业技术推广中心  ","2013年\n6月"]
[51,"马铃薯贮藏设施技术规范","制订","适用于农户、大户、合作社及流通企业马铃薯贮藏设施建设。包括10吨贮藏窖、20-30吨贮藏窖，60吨贮藏窖。\n主要技术内容：贮藏窖长宽高的确定原则及标准、墙体材料选择、不同材料墙体厚度设计、墙面地面及窖顶建造方法、参数标准、通风道设计标准和要求、通风口设计标准和要求等。\n","农业部","农业部规划设计研究院","宁夏大学","2013年\n6月"]
[52,"种植塑料大棚技术规范","制订","适用于种植蔬菜、果树、食用菌的钢结构塑料大棚设计、施工、验收\n主要技术内容：建设规模与项目构成、选址与建设条件、工艺与设备、建筑与建设用地、配套工程、主要技术经济指标等。","农业部","农业部规划设计研究院","中国农业大学","2013年\n6月"]
[53,"绿色医院建筑评价标准","制订","适用于医院新建、改扩建过程中的建筑和基础设施的绿色评价。   \n主要技术内容：本标准作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378公共建筑部分的补充,在方法体系和技术指标方面突出反映医院建筑的特点,从建筑全寿命周期出发,基于规划、建筑、设备及系统、环境与环境保护、运行管理五大方面设置评价技术内容，包括:基本规定、规划、建筑、设备及系统、环境与环境保护、运行管理。","卫生部","中国建筑科学研究院\n住房城乡建设部科技发展促进中心\n","中国医院协会\n卫生部医院管理研究所\n中国中元国际工程公司","2013年\n12月"]
[54,"绿色商店建筑评价标准","制订","适用于新建、改建和扩建的绿色商店建筑工程的评价。 \r\n主要技术内容:基本规定、评价指标体系、分项指标、综合评价。","住房和城乡建设部","中国建筑科学研究院","中国城科会绿色建筑与节能委员会\n住房城乡建设部科技发展促进中心\n哈尔滨工业大学\n重庆大学\n上海市建筑科学研究院\n深圳市建筑科学研究院\n南京工业大学\n天津大学","2013年\n12月"]
[55,"供热系统节能改造技术规范","制订","适用于既有供热系统节能改造。\n主要技术内容包括:供热系统节能检测评估，包括锅炉房供热系统的检测、室外管网的检测、热力站供热系统的检测 、室内采暖系统的检测、供热系统综合评价；供热系统节能改造方案制定，包括锅炉房供热系统的改造方案、室外管网的改造方案、热力站供热系统的改造方案、室内采暖系统的改造方案；供热系统节能改造施工验收，包括、供热系统自动化仪表工程安装调试、烟气冷凝热回收安装调试、水力平衡装置安装调试、热量计量装置安装调试、施工验收要求。                   \n","住房和城乡建设部","北京城建科技促进会\n泛华建设集团有限公司","北京市热力集团\r\n北京市供热协会\r\n北京硕人时代节能技术有限公司\r","2013年\n12月"]
[56,"工程地质图式图例标准","制订","本标准适用于建筑工程的规划、设计与施工所需的场地工程地质与地质环境专题图编制。\n主要内容包括:总则;术语、符号;工程地质编图基本规定;工程地质图编制;特殊性岩土地区工程地质图系编制;不良地质条件地区工程地质图系编制;工程地质图编制过程的信息应用;数据处理与计算机制图;图式与图例等。","住房和城乡建设部","建设综合勘察研究设计院有限公司","河北建设勘察研究院有限公司\n北京市勘察设计研究院有限公司\n北京理正软件软件设计研究院有限公司","2013年\n12月"]
[57,"声屏障结构技术规范","制订","适用于铁路(高铁、城际、普铁)、轨道交通、公路、市政道路及建筑的声屏障设施。\r\n主要技术内容:总则、基本规定、材料、设计、施工、验收、维护保养和检测。\n","住房和城乡建设部","上海市城市建设设计研究总院","同济大学\n成都市新筑路桥机械股份有限公司\n交通部公路科学研究院\n上海建设钢结构安全检测有限公司\n中国铁道部第二勘察设计研究院\n湖南大学\n上海市建筑科学研究院\n中国交通部第二院\n哈尔滨工业大学\n赢创德固赛特种化学（上海）有限公司","2013年\n12月"]
[58,"隧道工程沉管法施工与质量验收规范","制订","适用于越江(河、海峡)隧道工程的沉管法施工、质量验收。\r\n主要技术内容：基槽开挖，包括临时航道疏浚、水下挖泥或水下爆破、挖泥船舶、水下疏浚等；基础施工，包括先铺法、后填法；管段制作，包括预制场(临时干坞)准备和管节预制；管段浮运就位，包括管片的出坞、浮运、沉放及水下对接等；管段接头处理技术，包括GINA止水带保护罩拆除、GINA止水带预压、水压压接、管节顶起、安装OMEGA止水带等几个方面；岸上衔接隧道施工，包括衔接沉管段的岸上暗埋段和敞开段；隧道质量验收，包含质量验收的一般规定及质量验收标准(其中每部分均包括主控项目和一般项目的验收标准)。\n","住房和城乡建设部","广州市市政集团有限公司\n中交第四航务工程局有限公司","交通运输部广州打捞局同济大学 \r\n广州市中心区交通项目办 \r\n广州市市政设计研究院 \r\n上海交通大学\r\n上海申通地铁股份有限公司\r\n广州地铁设计院 \r\n广东省水利水电科学研究院 \r\n广州市市政工程安全质量监督站 \r\n广州市第一市政工程有限公司 \r\n广州市第二市政工程有限公司  \n\r广州市第三市政工程有限公司   \r\n广州市市政工程机械施工有限公司  \r\n","2013年\n12月"]
[59,"钢结构加固设计规范","制订","本规范适用于房屋和一般构筑物钢结构的加固设计。\r\n主要技术内容:总则，术语、符号，基本规定，材料，增大截面加固法，粘贴纤维复合材加固法，增设支点加固法，裂纹的修补技术。","四川省住房和城乡建设厅","四川省建筑科学研究院\n清华大学","泛华建设集团有限公司\n同济大学;湖南大学\n太原理工大学\n合肥工业大学\n天津大学\n武汉大学\n上海交通大学\n上海应用技术大学\n中冶集团建筑研究总院有限公司\n中南建筑设计院\n五洲工程设计研究院\n深圳市建筑设计研究总院有限公司\n中国电子工程设计院\n中信集团武汉市建筑设计院\n同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司\n广西建工集团第五建筑工程有限责任公司\n首钢建设集团有限公司\n中国京冶工程技术有限公司\n北京市建筑工程研究院有限责任公司\n北京梦想空间钢结构技术开发中心\n中冶天工上海十三冶建设有限公司","2014年\n6月"]
[60,"市政工程施工组织设计规范","制订","本规范适用于城镇建设的市政工程施工组织设计。\n主要内容包括：总则，术语，基本规定，施工组织总设计，交通组织方案，冬雨期施工方案，施工质量管理方案，施工进度计划及保证措施，职业健康安全管理方案\n环境管理方案，成本控制措施，构筑物及管线（文物）保护方案，其他管理计划。","山东省住房和城乡建设厅","济南城建集团有限公司\n威海建设集团股份有限公司","广东冠生土木工程技术有限公司\n哈尔滨工业大学\n山东大学\n山东建筑大学\n济南汇通联合市政工程有限责任公司\n济南市市政工程有限公司\n山东易方达建设工程项目管理有限公司","2013年\n6月"]
[61,"城市节水评价标准","制订","适用于全国城镇节水水平与效果的综合评价\r\n主要技术内容:总则，术语和定义，评价指标，计算方法，评价分级。\n","住房和城乡建设部","北京建筑工程学院\n中国城镇供水排水协会","城市建设研究院\n住房和城乡建设部城镇水务管理办公室\n中国建筑设计研究院\n中国城市规划设计研究院\n北京市建筑设计研究院\n北京科技大学\n中国中元国际工程公司\n山东省住房和城乡建设厅\n江苏省住房和城乡建设厅\n北京市节约用水管理中心\n天津节约用水管理中心\n昆明市节约用水办公室\n南京供水节水处","2013年\n6月"]
[62,"城镇道路工程技术规范","制订","适用于城市、镇(乡)村范围内道路工程的建设及养护,包括道路工程的新建和改建工程，道路工程范围包括道路、桥梁、地下道路、隧道等相关专业。\n主要技术内容：总则，术语，基本规定，道路，桥梁，隧道，地下道路，道路安全设施，道路防灾，其他，.养护。","住房和城乡建设部","北京市市政工程设计研究总院","上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司\n天津市市政工程设计研究院;重庆市设计院\n北京公联公路联络线有限责任公司\n北京市政路桥控股集团","2013年\n12月"]
[63,"城镇燃气用户工程设计规范","制订","适用于城镇居民、商业和工业企业用户内部的燃气系统的设计。\n主要技术内容：总则、术语、基本规定、室内燃气管道、燃气计量、燃具和用气设备（居民生活用气、工商业用气）、烟气排除、燃气监控及防雷防静电等。","住房和城乡建设部","中国市政工程华北设计研究总院","上海燃气工程设计有限公司\n北京煤气热力工程设计院有限公司\n建设部沈阳煤气热力研究设计院\n沈阳城市燃气规划设计研究院有限公司\n长春燃气热力设计研究院有限责任公司\n港华投资有限公司\n新奥燃气控股有限公司\n成都城市燃气有限责任公司\n深圳市燃气工程设计公司\n佛山市日丰企业有限公司\n成都共同管业有限公司","2013年\n12月"]
[64,"住房公积金归集业务规范","制订","适用于设区城市住房公积金管理中心开展住房公积金归集管理活动。\r\n主要技术内容：归集模式、缴存范围、缴存对象、缴存登记、账户设立、缴存基数、缴存比例、汇缴、补缴、缓缴、公积金行政执法、档案管理等。\n","住房和城乡建设部","重庆市住房公积金管理中心","北京市住房公积金管理中心\r\n大连市住房公积金管理中心\r\n杭州市住房公积金管理中心\r\n荆州市住房公积金管理中心\r\n朔州市住房公积金管理中心\r\n中国建设银行总行 \r\n中国工商银行总行\n","2013年\n6月"]
[65,"城乡用地分类代码与规划制图标准","制订","在CJJ/T97-2003基础上制订。《城市规划制图标准》适用于城乡总体规划和控制性详细规划的编制。该标准将确定各类规划图纸所要表现的内容及标准画法,制定规划图纸的彩色图例及单色图例的统一标准,对《城市规划制图标准》(CJJ/T97-2003)进行修订。","住房和城乡建设部","中国城市规划设计研究院","杭州市规划院","2013年\n6月"]
[66,"民用建筑能耗标准","制订","适用于民用建筑能耗确定。\n主要技术内容：基本规定；民用建筑能耗指标分类与指标值；民用建筑能耗统计范围；民用建筑能耗指标计算方法；各种能源折等效电参考系数。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国建筑科学研究院\n深圳市建筑科学研究院有限公司\n上海建筑科学研究院\n西北设计研究院有限公司\n清华大学\n同济大学\n北京交通大学","2013年\n12月"]
[67,"建筑工程信息模型应用统一标准","制订","适用于建筑工程全生命期（包括规划、勘察、设计、施工和运行维护各阶段）的信息存储、传递和应用。\n主要技术内容：总则，术语和符号，基本规定，规划、勘察、设计、施工、运行维护各阶段的BIM数据及其存储、传递和应用，BIM应用能力评价。","住房和城乡建设部","中国建筑科学研究院","中建三局第一建设工程有限责任公司\n清华大学\n上海现代建筑设计集团\n上海建工集团股份有限公司","2013 年 12 月"]
[68,"建筑工程信息模型存储标准","制订","适用于建筑工程全生命期（包括规划、勘察、设计、施工和运行维护各阶段）模型数据的存储。\n主要技术内容：总则，术语和符号，基本规定，BIM数据存储的基本原则、格式要求等。","住房和城乡建设部","中国建筑科学研究院","中建三局第一建设工程有限责任公司\n清华大学\n上海现代建筑设计集团\n上海建工集团股份有限公司","2013年12月"]
[69,"建筑工程设计信息模型交付标准","制订","适用于建筑工程设计模型数据的交付。\n主要技术内容：总则，术语和符号，基本规定，BIM数据交付的基本原则、格式要求、流程等。","住房和城乡建设部","中国建筑标准设计研究院","中国建筑设计研究院\n北京市建筑设计研究院\n上海现代设计集团\n清华大学\n上海交通大学\n中建国际设计顾问有限公司\n中国建筑集团\n北京金土木软件技术有限公司\n北京理正软件设计院有限公司","2013年\n12月"]
[70,"建筑工程设计信息模型分类和编码标准","制订","适用于建筑工程设计模型数据的分类和编码。\n主要技术内容：总则，术语和符号，基本规定，BIM数据分类和编码的基本原则、格式要求等。","住房和城乡建设部","中国建筑标准设计研究院","北京建筑材料科学研究总院\n中科院建筑设计院有限公司\n上海现代建筑设计集团有限公司","2013年\n12月"]
[71,"建设工程造价咨询规范","制订","适用于新建、扩建、改建等建设项目的造价咨询服务与工程造价咨询成果质量监督检查。\n主要技术内容：总则，术语，基本规定，全过程造价管理咨询，工程造价纠纷鉴定，其他工程造价咨询。","住房和城乡建设部","中国建设工程造价管理协会","中电联技经中心\n江苏省建设工程造价管理总站\n上海建经投资咨询有限公司\n上海第一测量师事务所有限公司\n广东省建设工程造价管理协会\n广东中量工程造价咨询公司\n山东诚品造价事务所有限公司\n北京红日工程造价咨询公司\n江苏忠诚工程建设造价事务所有限公司\n北京求实工程管理有限公司\n江苏建协工程咨询有限公司\n天津市建设工程咨询有限公司","2012年\n12月"]
[72,"建设工程定额体系","制订","适用于各地区、各部门工程建设定额的制订、修订工作。\n主要技术内容：全国工程建设定额的种类、结构层次，及其相互关系。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","北京建设工程造价管理处\n浙江省建设工程造价管理总站\n江苏省建设工程造价管理总站\n甘肃省建设工程造价管理总站","2013年\n12月"]
[73,"建设工程工程量清单计价规范体系","制订","适用各于地区、各部门工程量清单计价依据制订、修订工作。\n主要技术内容：全国工程量清单计价依据的种类、结构层次，及其相互关系。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","北京建设工程造价管理处\n广东省建设工程造价管理总站\n江苏省建设工程造价管理总站\n四川省建设工程造价管理总站","2013年\n12月"]
[74,"电力工程基本术语标准GB/T 50297-2006 ","修订","适用于电力工程及有关领域。 \r\n主要技术内容：工程管理，火力发电，水力发电 风力发电，光伏发电，秸秆发电，地热发电，核电常规岛，电动汽车充电设施，输变电等领域术语。\n\r\n","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会\n四川省电力公司","中国电力科学研究院\n国网电力科学研究院","2013年\n6月"]
[75,"工业用水软化除盐设计规范\nGB/T50109-2006","修订","标准适用于工业领域各行业软化除盐水处理系统工艺设计。\r\n主要技术内容:水处理站,软化和除盐,药品贮存和计量,仪表及控制。\n","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会\n中国电力工程顾问集团西北电力设计院","华东电力设计院\n华北电力设计院工程有限公司\n广东电力设计研究院","2013年\n12月"]
[76,"工业循环水冷却设计规范\nGB/T50102-2006","修订","适用于新建和扩建的敞开式工业循环水冷却设施的工艺和结构设计,即适用于循环水与空气直接接触,热交换和物质交换同时进行的敞开式循环供水系统和混合供水系统中的循环供水部分的冷却设施的工艺和结构设计。不适用于密闭式循环系统。\r\n主要技术内容：风筒式自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、喷水池、水面冷却的设计技术规定。\r\n","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会\n中国电力工程顾问集团东北电力设计院","西北电力设计院\n西南电力设计院\n华北电力设计院工程有限公司\n中国水利水电科学研究院","2013年\n12月"]
[77,"110~750kV架空送电线路施工及验收规范GB50389-2006,\nGB50233-2005","修订","适用于110kV~750kV架空送电线路的新建、扩建及改建工程的施工和验收。\r\n主要技术内容：总则、原材料及器材检验、测量、土石方工程、基础工程、铁塔工程、架线工程、接地工程、工程验收与移交等。\r\n","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会\n中国电力科学研究院","西北电网有限公司 \n中国南方电网超高压输电公司\r\n广西送变电建设公司\n黑龙江省送变电工程公司\r\n陕西送变电工程公司\n甘肃送变电建设公司\r\n青海送变电工程公司\r\n","2013年\n12月"]
[78,"水力发电工程地质勘察规范\nGB50287-2006","修订","适用于大型水电工程和抽水蓄能电站工程地质勘察工作。\r\n主要技术内容：大型水电工程和抽水蓄能电站各设计阶段的勘察任务、内容和技术要求。\r\n","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会\n水电水利规划设计总院","中国水电工程顾问集团\n北京勘测设计研究院\n华东勘测设计研究院\n中南勘测设计研究院\n成都勘测设计研究院\n贵阳勘测设计研究院\n昆明勘测设计研究院\n西北勘测设计研究院","2013年\n12月"]
[79,"煤矿井下消防、洒水设计规范\nGB50383-2006","修订","适用于规模45t/a以上的新建、改建、扩建煤矿矿井。\n主要技术内容：总则,术语,符号,水量,水压,水质,水源及水处理,给水系统,用水点装置,水力计算,管道,加压泵站,自动控制等。本次修订的重点主要是:井下用水水质标准、固定灭火装置设置的场所、井下给水系统设计、管材等内容。\n","中国煤炭建设协会","中煤邯郸设计工程有限责任公司","中煤科工集团煤炭科学研究总院重庆分院\n中煤科工集团北京华宇工程有限公司\n中煤西安设计工程有限责任公司","2013年\n6月"]
[80,"型钢轧钢工程设计规范GB50410-2007 ","修订","适用于钢铁企业型钢工程的新建、改建或扩建设计。\r\n主要技术内容:总则、术语、基本规定、型钢轧钢车间工艺设计(包含生产规模、产品、坯料、生产工艺、车间工作制度和工作时间及负荷率、工艺平面布置、技术经济指标)、设备设计与选型(包含加热炉区设备、轧机区设备、冷却区设备、余热淬火区设备、精整收集区设备)、电气及自动化(包含供配电系统、传动系统、自动化仪表、自动化系统、电气工程)。\r\n\r\n","中国冶金建设协会","中冶南方工程技术有限公司\n中冶赛迪工程技术股份有限公司","中冶华天工程技术有限公司\r\n中冶京诚工程技术有限公司\r\n中冶东方工程技术有限公司\r\n攀枝花新钢钒股份有限公司\r\n武汉钢铁集团公司\r\n莱芜钢铁股份有限公司\r\n邯郸钢铁集团有限责任公司\r\n南钢无锡金鑫轧钢有限公司\r\n","2013年\n12月"]
[81,"炼钢工程设计规范GB50439-2008","修订","本标准适用于新建与改扩建的炼钢工程设计。\r\n主要技术内容:工艺设计(包括铁水预处理车间工艺设计、转炉炼钢车间工艺设计、电炉炼钢车间工艺设计、炉外精炼车间工艺设计)、炼钢设备设计(包括铁水预处理设施、转炉炼钢设备、电炉炼钢设备、炉外精炼设施)、原料供应及储运处理设施、供配电及电气控制设施、仪表及自动化控制设施、电讯及监控设施、热力设施、给排水及水处理设施、通风除尘设施、燃气设施、煤气净化回收设施、检化验设施、机修设施、总图布置及运输设施、土建工程、环境保护及综合利用设施、安全卫生设施、消防设施等。","中国冶金建设协会","中冶京诚工程技术有限公司","中冶赛迪工程技术股份有限公司\r\n中冶南方工程技术有限公司\r\n中冶华天工程技术有限公司\r\n中冶东方工程技术有限公司\r\n鞍钢集团设计研究院\r\n上海宝钢工程技术有限公司","2013年\n12月"]
[82,"钢铁冶金企业设计防火规范\nGB50414-2007","修订","本规范适用于钢铁冶金企业新建、扩建和改建工程的防火设计,不适用于钢铁冶金企业内加工、贮存、分发、使用炸药或爆破器材的场所。\n本规范共10章,主要内容有:总则,术语,火灾危险性分类、耐火等级及防火分区,总平面布置,安全疏散和建筑构造,工艺系统,火灾自动报警系统,消防给水和灭火设施,采暖、通风、空气调节和防烟排烟,电气以及3个附录。主要修订内容：设施与明火或散发火花地点的防火间距，消防水泵接合器、与《建筑设计防火规范》GB 50016-2006协调。","中国冶金建设协会、公安部","中冶京诚工程技术有限公司\n首安工业消防有限公司","中冶赛迪工程技术股份有限公司\n中冶南方工程技术有限公司\n中冶长天国际工程有限责任公司\n中冶焦耐工程技术有限公司\n马鞍山钢铁股份有限公司\r\n武汉钢铁(集团)公司\r\n上海宝钢工程技术有限公司\r\n鞍钢集团设计研究院\r\n公安部天津消防研究所\r\n公安部沈阳消防研究所\r\n辽宁省公安消防总队\r\n山西省公安消防总队","2013年\n6月"]
[83,"工程建设标准体系(石油化工部分)\n（2008年版）","修订","适用于指导石油化工工程建设标准的制订、修订和管理,是组织开展石油化工工程建设领域标准制订、修订,提高标准编制质量和水平,加强标准管理的依据。\r\n主要技术内容：1个综合基础和工艺系统与工厂设计等18个分体系。","中国石化集团公司","中国石化集团第四建设公司","中国石化工程建设公司\r\n中国石化集团洛阳石化工程公司\r\n中国石化集团上海工程有限公司\r\n中国石化集团南京工程有限公司\r\n中国石化集团宁波工程有限公司\r\n中国石化集团第五建设公司\r\n中国石化集团第十建设公司","2013年\n12月"]
[84,"橡胶工厂节能设计规范GB50376—2006","修订","适用于橡胶工厂新建、改建、扩建工程的节能设计。\r\n主要技术内容：总图、工艺与设备、供电、供热、给排水、暖通、车间动力和工业管道、建筑等各专业的节能设计。主要能耗设备的选型、新工艺、新技术、新设备的选用及综合能耗计算等。三胶综合能耗计算。主要修订内容:增加三胶消耗量吨煤规定;增补工艺设计技术条款和氮汽硫化节能技术指标;补充节能装备和新型材料选用内容;修订电、蒸汽综合能耗计算;对原规范的技术参数、条文说明进行调整与修订;对原规范的术语与相关专业标准进一步协调;对部分条款的用词语进一步修改完善。\r\n","中国工程建设标准化协会化工分会","中国石油和化工勘察设计协会\n中国化学工业桂林工程公司","昊华工程有限公司\r\n海工英派尔工程有限公司\n国橡胶塑料设计技术中心\n软控股份有限公司\n三角集团有限公司\n风神轮胎股份有限公司","2013年\n7月"]
[85,"工程建设标准体系(化工部分)\n（2008年版）","修订"," 适用范围:适用于化工工程建设领域。主要技术内容:包含化工工艺、配管、建筑、结构、工业炉、给排水、热工、自控、粉体、暖通、总图、环保、设备、电气、信息、橡塑16个专业的设计、施工、验收的基础、通用和专业标准体系框架。","中国工程建设标准化协会化工分会","中国石油和化工勘察设计协会 ","中国天辰工程有限公司\n东华工程科技股份有限公司 \n中国五环工程有限公司       \n华陆工程科技有限责任公司 \n全国化工工艺系统设计技术中心站\n全国化工工艺配管设计技术中心站\n全国化工建筑设计技术中心站\n全国化工工业炉设计技术中心站     \n全国化工给排水设计技术中心站\n全国化工热工设计技术中心站\n全国化工自动控制设计技术中心站\n全国化工粉体工程设计技术中心站 \n全国化工橡胶塑料设计技术中心\n全国化工总图运输设计技术中心站\n全国化工环境保护设计技术中心站\n全国化工设备设计技术中心站\n全国化工计算机应用技术中心         \n全国化工施工标准化管理中心站\n化工暖通工程设计技术委员会","2012年\n12月"]
[86,"油气长输管道工程施工及验收规范\nGB50369-2006","修订","适用于新建或改、扩建的陆地长距离输送石油、天然气管道,煤气管道,成品油管道线路工程的施工及验收。不适用于长输石油、天然气场站内部的工艺管道、油气田集输管道、城市燃气输配管网、工业企业内部的油气管道以及投入运行的油气管道改造、大修工程的施工及验收。\r\n主要技术内容包括:施工准备、材料、管道附件验收、交接桩及测量放线、施工作业带清理及施工便道修筑、材料、防腐管的运输及保管、管沟开挖、布管及现场坡口加工、管口组对、焊接及检验、管道防腐和保温工程、管道下沟及回填、管道穿跨越工程及同沟敷设、管道清管、测径及试压、输气管道干燥、管道连头、管道附属工程、健康、安全与环境、工程交工验收。\r\n","中国石油天然气集团公司","中国石油天然气管道局","中国石油天然气管道局第三工程分公司\r\n克拉玛依油田永升建设集团\r\n中国石油长庆油田分公司建设工程处\r\n中建七局安装工程有限公司\r","2013年\n9月"]
[87,"气田集输设计规范\nGB50350-2005","修订","适用范围:本标准适用于陆上气田集输管道工程设计。\r\n主要技术内容包括:天然气集输工艺;凝液储存方式;集输管道设计计算;线路选择;仪表及计算机控制系统配置;站场总图及公用工程要求;辅助生产设施、焊接与检验、清管与试压、干燥规定等。\r\n","中国石油天然气集团公司","中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司","大庆油田工程有限公司 \r\n中油辽河工程有限公司\r","2013年\n9月"]
[88,"油田油气集输设计规范GB50350-2005 ","修订","适用于陆上油田及滩海陆采油田油气集输工程设计,包括常规油田、稠油油田、低渗透低产油田、沙漠油田油气集输新建、扩建和改建工程的设计。\r\n2.主要技术内容：原油集输及储运:包括集油流程类型、特点及适用条件,原油储存及运输相关规定;原油净化处理:包括气液分离、原油处理、原油稳定等;天然气集输:包括油田伴生气集输工艺等;天然气净化及凝液储存:包括气体脱水、气体加工等;油气集输管道设计计算;油气计量;仪表及计算机控制系统;站场总图及公用工程;健康、安全与环境(HSE)。其中,公用工程包括供配电、给排水及消防、供热、燃料、暖通空调、通信、建(构)筑物、站场道路。\r\n","中国石油天然气集团公司","大庆油田工程有限公司","中油辽河工程有限公司\r\n胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司\r\n西安长庆科技工程有限责任公司\r\n中国石油规划总院\r","2013年\n9月"]
[89,"储罐区防火堤设计规范GB50351-2005","修订","本规范适用于地上储罐区的新建和改、扩建工程中的防火堤、防护墙的设计。不适用于非液态储罐区的设计。\r\n主要技术内容包括:防火堤、防护墙的布置;防火堤的选型与构造;防火堤的强度计算及稳定性验算等。\r\n","中国石油天然气集团公司","中国石油天然气管道工程有限公司","中国石化工程建设公司\r\n中国石化集团公司总图设计技术中心站\r\n解放军总后勤部建筑设计研究院\r","2013年\n12月"]
[90,"油田注水工程设计规范GB50391-2006 ","修订","适用于国内陆上油气田注水、注聚合物新建、扩建和改建工程设计。\r\n主要技术内容：(1)注水站的平面布置、泵房和辅助间、建筑物火灾分类和围墙的设计规定;确定注水储罐缓冲时间、所属附件和液位监控设计要求。(2)给出金属注水管道耐压强度计算、管道管径确定、介质流速范围界定要求、几种常用非金属管道选用条件等。(3)配水间具有注水计量和流量调节功能;注水井口具有正注、反注和合注等功能。(4)聚合物配制站平面布置、聚合物库房储备和辅助间、建筑物火灾分类等的设计规定,对大型油田注聚合物时,一般采用集中配制、分散注入的短流程,确定搅拌器搅拌速度、熟化罐熟化时间和过滤器的精度等。(5)确定聚合物注入站母液储罐缓冲时间、三种常用流程、注聚泵运行备用比例、泵进出口流速要求和吊车设置等。(6)聚合物注入管网给出介质流速范围界定要求、几种常用非金属管道选用条件等。(7)回灌站一般同注水站,独特之处,个性化规定。(8)回灌管网、回灌井场一般同注水管网和井场,独特之处,个性化规定。(9)公用工程给出供配电、仪表及监测(控)、采暖与通风和站场道路等规定。\r\n","中国石油天然气集团公司","大庆油田工程有限公司","中油辽河工程有限公司\r\n胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司\r","2013年\n12月"]
[91,"工业建筑采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003","修订","适用于新建的工业建筑采暖、通风与空气调节设计。\n主要技术内容:工业厂房内外计算参数;厂房采暖;厂房通风;厂房空气调节;冷热源;自动控制;消声与隔振。 \r\n","中国有色金属工业协会","中国有色工程有限公司\n中国恩菲工程技术有限公司","中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所\r\n中国电子工程设计院\r\n长沙有色冶金设计研究院 \r\n中国瑞林工程技术有限公司(原南昌有色冶金设计研究院) \r\n云南华昆工程技术股份公司(原昆明有色冶金设计研究院)\r\n中治京诚工程技术有限公司(原北京钢铁设计研究院)\r\n上海机电设计研究院\r\n中国航空工业规划设计研究院\r\n哈尔滨工业大学\r\n同济大学\r\n","2013年\n9月"]
[92,"冻土工程地质勘察规范GB50324-2001","修订","适用于季节冻土和多年冻土地区工业与民用建筑、铁路、公路、水利、水电、管道和架空线路工程的冻土工程地质勘察。\n主要技术内容：冻土分类和冻胀、融沉性分级，冻土工程地质勘察基本要求，冻土工程地质调查与测绘，冻土工程勘探与取样，冻土试验与观测，工业与民用建筑冻土工程地质勘察，铁路与公路冻土工程地质勘察，水利水电冻土工程地质勘察，管道冻土工程地质勘察，架空线路冻土工程地质勘察。","国家林业局","内蒙古筑业工程勘察设计有限公司","中国科学院寒区旱区环境与工程研究所冻土工程国家重点实验室\n哈尔滨工业大学\n长安大学\n中铁西北科学研究院有限公司\n黑龙江省寒地建筑科学研究院\n铁道第三勘察设计院集团有限公司\n水利部东北勘测设计研究院\n中交第一公路勘察设计研究院","2013年\n12月"]
[93,"节水灌溉工程技术规范GB/T50363-2006","修订","适用于新建、扩建或改建的农、林、牧业，城市绿地，生态环境等节水灌溉工程的规划、设计、施工、验收、管理和评价。\n主要技术内容：总则、术语、工程规划与设计、灌溉水源、灌溉制度和灌溉用水量、灌溉水的利用系数、工程及措施、效益、灌溉管理、环境与效益评价、节水灌溉面积等11章和1个附录。与原规范相比，增加工程设计、环境与效益评价等内容；按有关标准，修改补充原规范“灌溉水的利用系数”、“工程及措施”的有关内容；同时，对原规范“术语”进行修改和补充。","水利部","中国灌溉排水发展中心","中国水利水电科学研究院\n水利部新乡灌溉研究所\n中国农业大学\n西北农林科技大学","2013年\n12月"]
[94,"数据中心基础设施施工及验收规范\nGB50462-2008","修订","适用于新建、改建、扩建数据中心基础设施施工及验收。\r\n主要技术内容:数据中心基础设施的供配电、空气调节、综合布线、监控与安全防范、消防、室内装饰装修、综合测试等。\r\n","工业和信息化部","信息产业部电子工程标准定额站\n中国机房设施工程有限公司","中国电子工程设计院\r\n北京长城电子工程技术有限公司\r\n太极计算机股份有限公司\r\n北京科技通电子工程有限公司\r\n常州长城屏蔽机房设备有限公司\r\n上海华宇电子工程有限公司\r\n中国电子系统工程第二建设有限公司\r\n","2013年\n12月"]
[95,"综合布线系统工程设计规范\nGB50311-2007","修订","适用于智能建筑与建筑群及信息通信行业布线系统工程设计。\n主要技术内容：1、总则；2、术语(增加新的术语)；3、系统设计，包括工作区、各子系统，系统构成新形式与网络拓扑关系、入口设施设置、缆线长度限值及传输距离、产品选型；4、系统配置，针对各类型建筑物提出系统配置要求；管理，增加智能配线系统内容。5、系统指标，1)永久链路和信道的各项性能指标要求(增加6A、7类布线等)。2)提出光纤信道指标要求。6、安装工艺1)提出工作区、电信间、设备间、进线间的面积计算方法。2)对缆线布放中布放方式、管线弯曲半径、管径与管截面积的利用率进行数据修正。7、电气防护及接地1)完善与补充综合布线缆线与电力线,电气设备及其它建筑物管线的间距要求。2)提出接地导体截面积的要求。3)对强制性条款要求提出及补充说明。8 防火提出选用的缆线应达到的防火等级。    ","工业和信息化部","中国移动通信集团设计院有限公司","中国建筑标准设计研究院\n中国建筑设计研究院\n中国建筑东北设计研究院有限公司\n上海现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司\n中国五洲工程设计有限公司\n北京市建筑设计研究院\n福建省建筑设计院\n宁波一舟投资集团有限公司\n南京普天天纪楼宇智能有限公司\n上海天诚通信技术有限公司\n苏州康普国际贸易有限公司\n西蒙动力网络工程产品贸易(上海)有限公司\n德特威勒电缆系统(上海)有限公司\n罗森伯格亚太电子有限公司","2013年\n6月"]
[96,"综合布线系统工程验收规范\nGB50312-2007","修订","适用于智能建筑与建筑群及信息通信行业综合布线系统工程验收。\n主要技术内容：1、环境检查；2、器材及测试仪表检查：1)明确线缆与接插件抽验要求与比例，2)强调对测试仪表精度和工具完好的检查。3、设备的安装及缆线的布放；4、缆线的各种保护措施；5缆线终接(补充内容)；6、电气及光纤传输性能测试；补充完善测试方法、增加6A类，7类、7A类、OM4光纤指标参数；7、管理(补充智能配线系统的验收内容)；8、工程验收：1)细化布线工程质量的评判标准。2)细化布线工程验收文档的内容要求。9 增加相关附录内容。","工业和信息化部","中国移动通信集团设计院有限公司","中国建筑标准设计研究院\n中国建筑设计研究院\n中国建筑东北设计研究院有限公司\n上海现代设计集团华东建筑设计研究院有限公司\n中国五洲工程设计有限公司\n北京市建筑设计研究院\n福建省建筑设计院\n宁波一舟投资集团有限公司\n南京普天天纪楼宇智能有限公司\n上海天诚通信技术有限公司\n福禄克测试仪器(上海)有限公司\n安测信贸易(上海)有限公司","2013年\n6月"]
[97,"建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)","修订","适用于建筑小区、民用建筑给排水设计,也适用于工业建筑生活给排水和工业厂房屋面雨水排水设计。\r\n主要技术内容:总则、术语符号、给水系统设计、水质防污染、游泳池和水上娱乐池、循环冷却和冷却塔、水景、排水系统设计、小型污水处理、雨水设计、热水供应系统设计、饮水供应系统设计。修订主要内容:补充、调整部分公建用水量标准,调整防水质污染强制性条文内容,调整设计秒流量计算公式及其技术参数,补充游泳池新颖过滤和消毒技术设计参数,补充小型污水处理构筑物设计参数,通过测试补充和复核排水立管最大设计能力,补充通气管负荷,调整太阳能、热泵等天然能源利用章节等。\r\n","上海市城乡建设和交通管理委员会","上海现代建筑设计(集团)有限公司","华东建筑设计研究院有限公司有限公司\r\n上海建筑设计研究院有限公司有限公司\r\n中国建筑设计研究院有限公司有限公司\r","2013年\n12月"]
[98,"建筑电气工程施工质量验收规范\nGB50303-2002","修订","适用于10kV及以下建筑电气安装工程的施工质量验收。\r\n主要技术内容:增加新产品、新工艺、新技术的施工质量验收内容,主要有:照明插接式小母线安装、节能灯具安装、预分支电缆安装、电缆穿刺连接技术等。随着电气装置安装工程施工与验收规范的修订和内容的增加,相应的建筑电气质量验收内容也需做调整和补充,如:建筑电气安装工程的电气试验和验收标准、建筑电气节能的相关内容等。与GB50300协调一致。","浙江省住房和城乡建设厅","浙江省工业设备安装集团有限公司","    \r\n杭州市建筑工程安全质量监督总站\n北京市设备安装工程集团有限公司\n上海市安装工程有限公司\n宁波建工股份有限公司\n北京双园工程咨询监理有限公司\n浙江省建筑设计研究院\n施耐德(广州)母线有限公司\n珠海光乐电力母线槽有限公司","2013年\n6月"]
[99,"城市轨道交通工程测量规范\nGB50308-1999","修订","适用于城市轨道交通工程测量。\n主要技术内容：地面平面控制测量、地面高程控制测量、线路带状地形测量、专项调查与测绘、线路地面定线测量、车辆段测量、联系测量、地下平面和高程测量、暗挖隧道施工测量、明挖隧道施工测量、高架线路施工测量、线路中线调整测量、铺轨基标测量、设备安装测量、变形测量和竣工测量等内容。","北京市规划委员会","北京城建勘测设计研究院有限公司","北京市城建设计研究院\n广州市地下铁道总公司\n上海岩土工程勘察设计研究院北京市测绘设计研究院\n沈阳市勘察测绘院\n南京市测绘勘察院\n青岛市勘察测绘院\n武汉测绘科技大学\n解放军测绘学院\n铁道部专业设计院","2013年\n12月"]
[100,"湿陷性黄土地区建筑规范\nGB50025-2004","修订","适用于湿陷性黄土地区工程建设（主要是工业和民用建筑领域）中的勘察、设计、地基处理以及使用维护。\n主要技术内容：湿陷性黄土地基勘察、湿陷性试验方法、湿陷性分类、场地湿陷性评价、湿陷性黄土地基处理、设计（场址选择、总平面及建筑、结构、给排水、供热通风等专业）、黄土场地上的建筑施工、既有建筑物加固、黄土基坑、建筑物使用维护等。","陕西省住房和城乡建设厅","陕西省建筑科学研究院","机械工业勘察研究院\n西北综合勘察设计研究院\n甘肃土木工程科学研究院\n中国建筑西北设计研究院\n山西省勘察设计研究院\n中国电力顾问集团西北电力设计院\n西安建筑科技大学\n新疆建筑设计研究院\n宁夏建筑设计研究院有限公司\n解放军后勤工程学院\n陕西省建设工程质量监督总站\n陕西省建筑设计研究院有限公司","2013年\n12月"]
[101,"建设工程文件归档整理规范\nGB/T50328-2001 ","修订","适用于工程建设、勘察、设计、施工、监理等单位对新建、改建、扩建工程文件资料的整理、立卷、归档、移交等工作,以及城建档案管理机构对工程档案的预验收工作。\r\n主要技术内容:建设工程文件资料的归档范围,归档文件资料的质量要求,工程文件资料的立卷方法,工程文件资料的归档要求,工程档案的验收与移交。此次修订,重点集中在建设工程文件资料的归档范围和有立卷方法的调整。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部城建档案工作办公室\n住房和城乡建设部科技发展促进中心","北京市城建档案馆\n河北省城建档案馆\n山西省城建档案馆\n抚顺市城建档案馆\n长春市城建档案馆\n南京市城建档案馆\n芜湖市城建档案馆\n南昌市城建档案馆\n武汉市城建档案馆\n襄阳市城建档案馆\n贵阳市城建档案馆\n西安市城建档案馆\n中国建筑业协会工程建设质量监督分会\n北京市赛瑞斯国际工程咨询有限公司\n中建一局集团建设发展有限公司\n中国石化集团","2013年\n6月"]
[102,"城市绿地设计规范GB50420-2007","修订","适用于我国新建、改建和扩建的城市绿地设计。\n主要技术内容:总体设计、种植设计、竖向设计、道路地坪、园林桥梁、给排水、电气、建筑、小品、设施等要求。\n","住房和城乡建设部","上海市园林设计院有限公司\n城市建设研究院 ","杭州园林设计院股份有限公司\r\n苏州园林设计院有限公司\r\n市政设计集团园林景观研究院\r\n上海市园林工程有限公司\r\n北京林业大学","2013年\n12月"]
[103,"建筑地基基础工程施工质量验收规范\nGB50202-2002","修订","适用于适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。\r\n主要技术内容:1)地基；2)桩基础；3)土方工程；4)基坑工程。\n本次拟修订内容:钻孔桩的混凝土试样留取、单一地基的质量检验数量、多节预制桩焊接接头的质量检验方法等；适当增加过程控制的内容；将已成熟应用的技术放入。 \r\n","住房和城乡建设部","上海市基础工程有限公司","中国建筑科学研究院地基所\r\n中港三航设计研究院\r\n建设部综合勘查研究设计院\r\n同济大学","2013年\n12月"]
[104,"老年人居住建筑设计规范\nGB/T50340-2003\nJGJ122-99","修订","适用于全国新建、改建、扩建的老年人居住建筑的设计、施工与验收,不包括养老院等养老设施，并与《养老设施建筑设计规范》协调。\n主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、规划与环境设计、建筑设计、室内设计、设备安装、物理环境。本次修订将重点增加“老年人日常居住安全”、“疾病救助和电梯的设置要求”、“中小套型老年人居住建筑设计要求”、“室内环境控制”等新的技术内容。","住房和城乡建设部","中国建筑设计研究院","民政部社会福利和慈善事业促进司 \n中国老龄科学研究中心\n中国中建设计集团有限公司\n北京市建筑设计研究院\n天津市城市规划设计研究院\n中国老龄协会调研部\n上海市老龄科学研究中心\n上海市工程建设标准化办公室\n同济大学\n河南省建筑设计研究院\n青岛建筑工程学院等","2013年\n6月"]
[105,"水泥基灌浆材料应用技术规范\nGB/T50448-2008","修订","适用于水泥基灌浆材料的检验与验收、灌浆工程的设计应用、施工质量控制与施工验收。\n主要技术内容:总则、术语、基本规定、材料、检验规则、设计、施工与验收。","住房和城乡建设部","中冶建筑研究总院有限公司","中国京冶工程技术有限公司\r\n北京纽维逊建筑工程技术有限公司\r\n中国建筑材料科学研究总院\r\n中冶京诚工程技术有限公司\r\n中冶赛迪工程技术股份有限公司\r\n中国石化工程建设公司\r\n上海宝冶集团有限公司\r\n中国石化洛阳石化工程公司\r\n中国联合工程公司\r\n北京市建筑设计研究院\r\n北京国电华北电力工程有限公司\r\n煤炭工业西安设计研究院\r\n中国二十二冶集团有限公司\r\n天津水泥工业设计研究院\r\n巴斯夫建材系统(中国)有限公司\r\n湖南省白银新材料有限公司\r\n黑龙江省火电第三工程公司","2013年\n12月"]
[106,"通风与空调工程施工质量验收规范\nGB50243-2002","修订","适用于新建与改建的工业与民用建筑通风与空调工程施工质量和工程系统性能质量的验收。\n主要技术内容：通风、空调、净化空调、建筑防排烟、除尘等系统，空调冷热源设备及制冷剂系统，空调冷热水、冷却水、蓄冷设备及系统、地源热泵设备及系统，空调自动控制系统的安装质量、系统调试和性能测试的质量控制和质量验收的顺序、内容、方法和判定标准等。","住房和城乡建设部","上海市安装工程有限公司","同济大学\n上海建筑设计研究院有限公司\n陕西省设备安装工程公司\n四川省工业设备安装公司\n中国电子工程设计院\n广州市机电安装有限公司\n北京市设备安装工程公司\n中国建筑科学研究院空气调节研究所\n福建省建设工程质量监督总站\n中国电子系统工程第二建设公司\n北京城建九建设安装工程有限公司\n","2013年\n6月"]
[107,"公共建筑节能设计标准GB50189-2005","修订","适用于新建、改建和扩建的公共建筑节能设计。 \r\n主要技术内容包括:室内环境节能设计计算参数,建筑与建筑热工设计,采暖、通风和空气调节节能设计;建筑外遮阳系数计算方法,围护结构热工性能的权衡计算,建筑物内空气调节冷、热水管的经济绝热厚度;设备系统性能化要求,相关计算方法的规范统一。","住房和城乡建设部","中国建筑科学研究院","北京市建筑设计研究院\n中国建筑设计研究院\n同济大学\n重庆大学\n中国建筑西北设计研究院\n中国建筑西南设计研究院\n上海建筑设计研究院有限公司\n上海市建筑科学研究院\n中南建筑设计院\n中国建筑东北设计研究院","2013年\n12月"]
[108,"城市排水工程规划规范GB50318-2000","修订","适用于设市城市总体规划阶段的排水工程规划。\n主要技术内容：城市排水规划范围和排水体制、排水量和规模、排水系统布局、排水系统安全性以及排水泵站、污水处理厂、污水处理与利用等技术规定。\n","住房和城乡建设部","陕西省城乡规划设计研究院\n中国城市规划设计研究院","浙江省城乡规划设计研究院\n大连市规划设计研究院\n昆明市规划设计研究院\n上海市市政设计研究总院","2013年\n12月"]
[109,"城市环境卫生设施规划规范\nGB50337-2003","修订","适用于城市总体规划、分区规划、详细规划及城市环境卫生设施专业（专项）规划。\n主要技术内容：城市（含镇）的生活垃圾处理原则，环境卫生公共设施、环境卫生工程设施及其他环境卫生设施的设置原则和要求，在城市规划各阶段及城市环境卫生设施专业（专项）规划的技术规定。\n","住房和城乡建设部","成都市规划设计研究院  ","城市建设研究院\n清华大学环境学院\n成都市城市管理局\n青岛市市政公用局","2013年\n12月"]
[110,"建筑工程建筑面积计算规范\nGB/T50353-2005 ","修订"," 适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程的面积计算。\n主要技术内容包括：总则、术语、计算建筑面积的规定。主要修订阳台、设备层、架空层等面积计算有关内容。 \n","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","北京市建设工程造价管理处\n黑龙江省建设工程造价管理总站\n辽宁省建设工程造价管理总站\n浙江省建设工程造价管理总站\n四川省建设工程造价管理总站\n陕西省建设工程造价管理总站\n中国中建设计集团有限公司","2012年\n12月"]
[111,"全国统一建筑工程基础定额","修订","适用于工业与民用建筑新建、扩建、改建工程计价。\n主要技术内容：土石方工程，桩基础工程，脚手架工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，构件运输及安装工程，装饰工程，金属结构制作工程等。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","北京建设工程造价管理处\n黑龙江省建设工程造价管理总站\n浙江省建设工程造价管理总站\n湖北省建设工程造价管理总站","2013年\n12月"]
[112,"石油天然气站内工艺管道工程施工规范\nGB50540-2009","局部修订"," 适用于新建及改扩建的原油、天然气、煤气、成品油站场工艺管道安装施工。 \n主要技术内容包括:材料、管道附件、撬装设备的检验与储存、下料与加工、管道安装、焊接、管沟开挖、下沟与回填,吹扫与试压,防腐和保温,健康、安全与环境及工程交工要求等内容。对常用管材焊前预热温度等技术内容进行修订。","中国石油天然气集团公司","中国石油天然气管道局","中油朗威监理有限公司 \n中国石油天然气管道局第三工程分公司 \n中国石油天然气管道局第四工程分公司","2012年\n12月"]
["二、","工程建设行业标准"]
[113,"城市照明自动控制系统技术规范","制订","适用于城市照明控制和管理系统。\n主要技术内容：总则，术语，基本规定，系统体系架构，监控中心系统技术要求，监控管理平台功能要求，远程控制子系统，照明设施资源管理子系统，通信管理子系统，前端设备技术要求，智能数据集中器技术要求，单灯控制终端技术要求，集中控制终端技术要求，规约接口描述，视频监控系统，系统验收，系统维护。\n\n\n","住房和城乡建设部","中国城市科学研究会","中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院\n深圳市灯光环境管理中心\n南京市路灯管理处\n苏州市城市照明管理处\n辽宁太阳能应用研究有限公司\n兰普电器有限公司\n山东泰华电讯有限责任公司\n中国电子科技集团第五十研究所\n广州正力通用电气有限公司\n上海路辉电子科技有限公司\n苏州市华工照明科技有限公司\n塞里克鲁电源系统(北京)有限公司\n国电南瑞科技股份有限公司\n南京博络克信息技术服务有限公司\n深圳市高力特实业有限公司\n法国城市照明管理集团\n施耐德电气","2012年\n12月"]
[114,"城市桥梁结构加固技术规程","制订","适用于桥梁结构加固的设计、施工、验收。\n主要技术内容：基本规定、既有桥梁结构的鉴定与评估、加固方法的设计计算、桥梁加固主要采用的施工方法、工程验收。","住房和城乡建设部","广州市市政集团有限公司\n杭州市市政工程集团有限公司","广州市第二市政工程有限公司\r广州市市政工程安全质量监督站\r广州市市政工程机械施工有限公司\n广州市市政工程设计研究院\r北京市政路桥科技集团有限公司\n同济大学\n沈阳市市政工程养护管理处\r中南大学\n西安市市政设施管理局\n成都市市政工程（集团）有限责任公司广州奔达建工补强专业公司","2013年\n12月"]
[115,"老生活垃圾填埋场生态修复技术规范","制订","适用于非卫生老生活垃圾填埋场生态修复工程的设计与施工、验收。\n主要技术内容：总则；术语；基本规定；生态修复技术要求；工程施工及验收。生态修复技术要求包括：生态修复工艺；封场生态修复技术要求；存量垃圾开采、筛分及利用后的场地生态修复技术要求。","住房和城乡建设部","华中科技大学","中国科学院武汉岩土力学研究所\n中国市政工程中南设计研究院\n城市建设研究院\n上海环境卫生工程设计院\n中国科学院生态环境研究中心\n武汉陈家冲生活垃圾卫生填埋场\n中兰环保","2013年\n12月"]
[116,"生活垃圾焚烧厂检修规程","制订","适用范围:适用于炉排炉垃圾焚烧厂设备检修管理。\r\n主要技术内容:基本规定(检修周期、典型项目、标准分项等);检修策划管理(检修准备、检修项目、检修计划、检修作业文件包、检修工期、检修费用等);检修过程管理(检修质量、检修工艺、检修工期控制、检修外包项目、检修现场等);检修验收管理(检修总结、检修综合评价、资料整理归档管理等)。","住房和城乡建设部","深圳能源集团股份有限公司","深圳市市政环卫综合处理厂","2013年\n12月"]
[117,"岩质边坡喷播绿化工程技术规程","制订","适用于风景区植被恢复、道路上下边坡、采石场边坡、矿山矿区边坡、水利工程边坡、废渣堆场边坡、垃圾填埋场闭场等各种岩质、砾石混合土边坡的喷播绿化工程及其附属设施的设计、施工及验收。\r\n主要技术内容:一是岩质边坡基础处理。对边坡的危石、浮石进行清理后进行铺网并固定;二是喷播作业。由专业人员在被破坏植被的裸露岩质边坡上,通过喷播作业制备土壤培养基,使边坡恢复植物群落。\r\n","住房和城乡建设部","青岛高次团粒生态技术有限公司\n中国公园协会","青岛市园林规划设计研究院\n城市建设研究院\n中国海洋大学环境工程学院\n重庆市园林管理局\n青岛市园林管理局\n厦门市市政园林局\n武汉市园林局\n北京市公园绿地协会;\r\n","2013年\n12月"]
[118,"居住绿地设计规范","制订","适用范围:各级各类城乡居住绿地\r\n主要技术内容:总则、术语、基本规定、绿化、硬景、服务设施、设备、节能、无障碍。\n","住房和城乡建设部","上海市园林设计院有限公司","市政设计集团园林景观研究院\r\n乌鲁木齐市园林设计研究院\r\n城市建设研究院","2013年\n12月"]
[119,"大型塔式起重机混凝土基础工程技术规程","制订","适用于额定工作力矩大于400KNm、小于等于3000KNm的固定式建筑塔机。 \r\n主要技术内容:总则;术语和符号;基本规定;设计;制作与检验;地基条件;装配与验收;运输、保养与报废。\r\n","住房和城乡建设部","北京九鼎同方技术发展有限公司\n国强建设集团有限公司","北京建筑机械化研究院","2012年\n12月"]
[120,"水泥土复合管桩基础技术规程","制订","适用于建(构)筑物水泥土复合管桩基础的设计、施工、质量检验与工程验收。\r\n主要技术内容：基本规定:工艺性试验、试桩、固化剂、填芯混凝土及沉降观测等技术要求;设计:设计基本条件、选型、布置、计算及构造要求;施工:施工准备、施工机械、施工作业、施工安全和环境保护等技术规定;质量检验与工程验收:施工事前、事中、事后检验及工程验收等要求。","住房和城乡建设部","山东省建筑科学研究院\n中建八局第一建设有限公司","广东省建筑科学研究院\n浙江省建筑科学设计研究院有限公司\n山东同圆设计集团有限公司\n山东鑫国基础工程有限公司","2013年\n6月"]
[121,"组装式桁架模板支撑应用技术规程","制订","适用于建筑施工中现浇混凝土工程梁板模板的设计、制作、安装和拆除。\r\n主要技术内容:构配件材料、制作及检验、荷载、混凝土楼盖桁架设计与计算、钢结构楼盖桁架设计与计算、组装与安装、构造要求、桁架拆除、检查与验收、安全使用与管理。\n","住房和城乡建设部","山东德建集团有限公司\n山东建筑大学","天津大学\r\n中交集团四公司\r\n新疆建设集团\r\n","2013年\n12月"]
[122,"非烧结砖砌体现场检测技术规程","制订","适用于已建非烧结砖砌体工程的静力鉴定、危房鉴定和其它应急鉴定、抗震鉴定、大修前的可靠性鉴定、房屋改变用途、改建、加层或扩建以前的专门鉴定。新建非烧结砖砌体工程中对工程质量有怀疑和争议时,需进一步分析块材、砂浆和砌体强度等的推定。\r\n主要技术内容:非烧结砖砌体的现场检测方法,包括各种检测方法的适用条件、范围、设备、数据处理等,解决现场检测、推定砂浆强度和砌体强度等。\r\n","住房和城乡建设部","四川省建筑科学研究院\n成都市第六建筑工程公司","西安建筑科技大学\n重庆建筑科学研究院\n山东省建筑科学研究院\n河南省建筑科学研究院\n辽宁省建设科学研究院\n江苏省建筑科学研究院\n山西省四建集团科研所\n南充市建设工程质量检测中心\n陕西省建筑科学研究院\n四川省建筑工程质量检测中心","2014年\n6月"]
[123,"住宅室内装饰装修设计规范","制订","适用于全国城镇新建、改建、扩建的住宅建筑室内装饰装修设计。\n主要技术内容:基本规定、住宅室内装饰装修设计、老年建筑(含有无障碍需求的建筑)室内装饰装修设计、宿舍建筑室内装饰装修设计、居住建筑室内环境、居住建筑室内设备、居住建筑室内装修节能与环保。","住房和城乡建设部","东南大学\n永升建设集团有限公司","\n浙江亚厦装饰股份有限公司\r\n深圳市晶宫设计装饰工程有限公司设计研究院\r\n苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二设计院一分院\r\n南京盛旺装饰设计研究所\r\n江苏广宇建设集团有限公司","2013年\n12月"]
[124,"建筑防护栏杆技术规程","制订","用于室内外的各种建筑防护栏杆设计、施工、验收、维护,包括混凝土、金属、玻璃等防护栏杆。\r\n主要技术内容:总则、术语符号、材料、建筑和结构设计(包括承载要求、抗冲击安全规定、结构要求、构造要求等)、施工安装、检测与验收、维护等。\r\n","住房和城乡建设部","广东省建筑科学研究院\n广东坚朗五金制品股份有限公司","中国建筑科学研究院\n广东省建筑设计研究院\n沈阳远大铝业工程有限公司\n北京江河幕墙股份有限公司\n深圳金粤幕墙装饰工程有限公司\n深圳市新山幕墙技术咨询有限公司\n东莞市坚朗五金制品有限公司","2013年\n6月"]
[125,"建筑业信息基础数据元标准","制订","适用于建筑业各方从业主体在经营管理过程中所涉及的基础数据标识、分类、编码、存储、检索、交换、共享和集成等数据处理工作。\n主要技术内容:总则;建筑业电子政务信息基础数据元;建筑业从业主体企业信息基础数据元;建筑工程项目信息基础数据元;建筑业从业人员信息基础数据元。其中总则部分拟制订建筑业信息基础数据元的分类方法、数据元编制规则、数据元值域引用代码编制规则,适用于建筑业电子政务、从业主体企业、工程项目、从业人员的信息基础数据元的编制。其余部分涉及了建筑业电子政务、从业主体企业、工程项目、从业人员的信息基础数据元。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部信息中心\n晟元集团有限公司","北京建设数字科技股份有限公司\n中国施工企业管理协会\n中国建筑工程总公司\n上海建工(集团)有限公司\n福建建工集团\n清华大学\n华中科技大学\n华北电力大学","2013年\n12月"]
[126," 建筑地面工程防滑技术规程  ","制订","适用于地面防滑工程设计、施工、验收。\n主要技术内容:防滑地面设计基本规定，室内防滑地面施工 ，室外防滑地面施工，地下车库防滑坡道施工，地面防滑处理剂施工，质量检验与验收，材料性能指标，地面防滑检测仪器及检验方法。","住房和城乡建设部","北京城建科技促进会 \n山东兴华建设集团有限公司  ","中国建筑科学研究院\n北京建筑材料科学研究总院\n北京建筑设计研究院\n上海阳森精细化工有限公司\n苏州麦奇新型材料有限公司 \n无锡华灿恩富特公司\n上海耐齐建材有限公司","2013年\n12月"]
[127,"建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程","制订","适用于建筑工程建设中使用的塔式起重机安全监控系统的安装应用及其性能评价。\r\n主要技术内容:建筑塔式起重机安全监控系统架构，技术性能指标，数据采集、检测方法、安装、验收、性能评价。\r\n","住房和城乡建设部","河南省建筑科学研究院有限公司\n新乡克瑞重型机械科技股份有限公司","北京安邦技术有限公司\r\n太原理工大学\r\n河南省第五建筑工程有限公司\r\n河南省建设安全监督总站\r\n新疆郑煤机重型机械股份有限公司\r\n","2013年\n12月"]
[128,"生物自处理化粪池技术规程","制订","适用于城镇、乡村中新建、改建、扩建的生物自处理化粪池系统设计、施工、验收和运行。\n主要技术内容：术语、分类和标记、生产工艺、施工安装要求、试验检验方法、验收办法、运行等。\r\n","住房和城乡建设部","南阳市奥德曼环保建安有限公司\n河南天工建设集团有限公司","河南省建筑科学研究院\n南阳市建设标准定额管理站\n中国人民大学环境学院\n郑州大学\n南阳理工学院","2013年\n12月"]
[129,"排水工程混凝土模块砌体结构技术规程","制订","本规程适用于抗震设防烈度为8度及低于8度地区的市政基础设施和厂矿企业一般排水工程排水砌体结构设计、施工、验收。包括内压不大于0.06MPa的矩形排水管渠及检查井;水深不大于4米,介质温度不大于1000C的盛水构筑物;各类市政地下基础设施管线的通行管沟及小室;化粪池及隔油池等砌体构筑物。\r\n主要技术内容：术语和定义、材料、结构设计、施工、验收。\n","住房和城乡建设部","北京市市政工程研究院","北京市市政工程设计研究总院\n苏州混凝土与水泥制品研究院\n浙江省城建设计研究院有限公司\n福建省混凝土工程技术研究中心\n北京市四方如钢混凝土制品有限公司","2013年\n12月"]
[130,"城镇供水管网抢修技术规程","制订","本规程适用于城镇供水管道及管道附属设施的抢修。\r\n主要技术内容:总则；术语与符号；基本规定；抢修方案(包括抢修组织、应急供水等)；抢修准备：停水或降压供水，道路开挖审批，抢修设备，抢修管材；作业区安全控制：机动车道作业区，非机动车道作业区，人行道作业区，其他作业区；现场抢修：道路开挖、带水作业、停水作业、冲洗和消毒、通水、环境保护；质量检查与验收；资料管理。\n","住房和城乡建设部","绍兴市水联建设工程有限责任公司\n无锡市给排水工程有限责任公司","浙江省城市水业协会\r\n温州市公用工程有限公司\r\n","2013年\n12月"]
[131,"城镇给水管道非开挖修复更新工程技术规程","制订","适用于城镇给水管道的非开挖修复更新工程,不适用于城镇排水、燃气、热力、通讯等管道的非开挖修复和更新工程。 \r\n主要技术内容: 管道检测;管道清洗;工程设计(涵盖穿插法、原位固化法(CIPP)、碎裂管法、折叠管内衬法、管道缩径法、喷涂法、接口局部修复法等主要非开挖管道修复技术);工程施工(涵盖穿插法、原位固化法(CIPP)、碎裂管法、折叠管内衬法、管道缩径法、喷涂法、接口局部修复法等主要非开挖管道修复技术);工程质量验收。","住房和城乡建设部","中国城镇供水排水协会","中国地质大学(武汉)\r\n北京市自来水集团有限公司\r\n天津华水自来水建设有限公司\r\n上海上水自来水特种工程有限公司\r\n河南中拓石油工程技术股份有限公司 \r\n山东柯林瑞尔管道工程有限公司 \r\n城市水资源开发利用(南方)国家工程研究中心\r\n上海市自来水奉贤有限公司","2013年\n12月"]
[132,"城镇给水膜处理技术规程","制订","适用于新建、扩建或改建的永久性给水工程设计。  \r\n主要技术内容为:总则、术语、工艺流程、总体布置、预处理、膜法处理、二次产物处理、检测与控制、施工与验怍、运行与管理等。\r\n","住房和城乡建设部","上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司\n哈尔滨工业大学","北京市政工程设计研究总院\r\n海南立升净水科技实业有限公司\r\n成都信高工业设备安装有限责任公司\r\n","2013年\n12月"]
[133,"整体爬升钢平台模板工程技术规程","制订","适用于高层与超高层建筑核心筒结构、剪力墙结构、框架结构、高耸结构、巨型柱结构、桥墩、桥塔等现浇混凝土结构工程的整体爬升钢平台模板脚手装置的设计、制作、安装、施工、拆除以及验收。\n主要技术内容：基本规定、系统装置及构造、设计规定、构件制作及检验、安装及拆除、使用要求、质量标准及验收、安全管理。","住房和城乡建设部","上海建工集团股份有限公司\n上海市第一建筑有限公司","中国建筑科学研究院\n同济大学\n上海市建设机械检测中心\n广州市建筑集团有限公司等","2013年\n12月"]
[134,"喷射混凝土应用技术规程","制订","适用于建筑与市政工程中采用的喷射混凝土的配合比设计、制备、施工和质量验收。 \r\n主要技术内容:总则;术语;材料;喷射混凝土配合比设计;生产;喷射混凝土加固设计;施工设备;施工;质量检验和验收。\r\n","住房和城乡建设部","厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司\n厦门特房建设工程集团有限公司","   中铁西南科学研究院\r\n   福建六建建设集团有限公司\r\n   重庆大学\r\n   东南大学\r\n   厦门大学\r\n   福建科之杰新材料有限公司 \r\n   厦门天润锦龙建材有限公司 \r\n   厦门市建筑工程检测中心有限公司\r\n","2013年\n12月"]
[135,"公共建筑吊顶工程技术规程","制订","适用于建筑用石膏板类吊顶工程、矿棉板类吊顶工程、金属吊顶工程、硅钙板吊顶工程等。\r\n主要技术内容：总则、术语、分类、材料、设计、施工验收。","住房和城乡建设部","中国建筑标准设计研究院\n山东寿光第一建筑有限公司","国家建筑材料测试中心\r\n阿姆斯壮世界工业(中国)有限公司\r\n星牌优时吉建筑材料有限公司\r\n北新集团建材股份有限公司","2013年\n12月"]
[136,"单层防水卷材屋面工程技术规程","制订","适用于采用聚氯乙烯（PVC）防水卷材、热塑性聚烯（TPO）防水卷材和三元乙丙橡胶（EPDM）防水卷材、弹性体（SBS）改性沥青防水卷材、塑性体（APP）改性沥青防水卷材等防水卷材单层使用的以机械固定施工技术为主、满粘和空铺施工技术为辅的屋面工程的设计、施工和质量验收。\n主要技术内容：总则、术语、基本规定、单层卷材屋面用材料、单层卷材屋面设计、单层卷材屋面施工和单层卷材屋面质量验收等。","住房和城乡建设部","中国建筑防水协会\n中国江苏国际经济技术合作公司","中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院\n欧文斯科宁（中国）投资有限公司\n北京东方雨虹防水技术股份有限公司\n索普瑞玛（上海）建材贸易有限公司\n盘锦禹王防水建材集团有限公司\n渗耐防水系统(上海)有限公司\n天津市奇才防水材料工程有限公司\n唐山德生防水材料有限公司\n胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司","2013年\n12月"]
[137,"保温防火复合板应用技术规程","制订","适用于工业与民用建筑物采用保温装饰复合板的外墙保温工程的设计、施工及质量验收。\r\n主要技术内容:总则、术语、材料、设计、生产与运输、施工、质量检验与验收。","住房和城乡建设部","中国建筑科学研究院\n江西建工第一建筑有限责任公司","北京鼎盛新元环保装修技术开发有限公司\r\n万华节能建材股份有限公司\r\n中国建筑材料科学研究总院\r\n江苏地标建筑节能科技有限公司\r\n上海笨鸟建筑节能工程有限公司\r\n亚士保温科技(上海)有限公司\r\n抚顺尼耐特环保科技有限公司\r\n罗宝建筑节能材料有限公司\n北京工业大学等25家","2013年\n12月"]
[138,"山地建筑边坡监测技术规程","制订","适用于山区建筑边坡(基坑)工程及山区市政边坡工程监测。\n主要技术内容:基本规定、监测项目、监测点布置 、监测方法及精度要求、监测频率、安全预警、数据处理与安全评估。","住房和城乡建设部","重庆市建筑科学研究院\n重庆建工住宅建设有限公司","重庆市设计院\n重庆大学\n重庆建工集团\n长江科学院\n广东省建筑科学研究院\n福建省建筑科学研究院\n后勤工程学院","2013年\n12月"]
[139,"木丝水泥板应用技术规程","制订","适用于工业与民用建筑中水泥木丝板免拆模板的应用。\n主要技术内容：水泥木丝免拆模板的分类与分级、性能要求、模板设计技术要求、模板施工技术要求、模板工程质量验收。","住房和城乡建设部","中国建筑科学研究院\n无锡泛亚环保科技有限公司","建研建硕（北京）科技发展有限公司\n中国建筑技术集团有限公司\n上海环境工程设计研究院有限公司\n中国建筑一局（集团）有限公司","2014年\n6月"]
[140,"动物园管理规范","制订","适用于城市动物园和城市公园中附属动物展区的公园,以及在城市建设中以野生动物饲养、展出并向社会公众开放的各种类型的饲养繁殖中心、基地等的技术管理。\r\n主要技术内容:基本规定；动物管理与保护；园容环境与基础设施；科普教育对外宣传；安全管理；服务；环境保护。\r\n","住房和城乡建设部","北京动物园","广州动物园\n上海动物园\n石家庄市动物园\n西宁动物园\n杭州动物园\n昆明动物园\n重庆动物园\n贵阳市黔灵公园\n南昌市动物园\n济南动物园\n福州动物园  ","2013年\n7月"]
[141,"市政公用企业运行管理人员职业标准","制订","适用于市政燃气生产、运行、安全、销售、用户管理人员;城镇供热生产、运行、安全、销售、用户管理人员;城镇供水生产、运行、安全、销售、用户管理人员;城镇排水系统处理、养护管理人员;城市环境卫生垃圾收集、贮运、处置管理人员职业技能。\r\n主要技术内容:1总则:主要规定该标准的适用范围;2职业能力标准:主要规定了岗位工作职责、专业技能和专业知识要求;3能力评价规范:主要规定了评价方法、评价内容、评价组织要求、评价合格标准等内容。","住房和城乡建设部","中国建设教育协会","中国城市燃气协会\n中国城镇供热协会\n中国城镇供水排水协会\n中国城市环境卫生\n湖北燃气科技委\n新奥集团\n奥华燃气集团\n深圳燃气集团股份有限公司\n上海飞奥燃气设备有限公司\n武汉燃气热力学校\n武汉燃气热力集团\n北京市热力集团\n沈阳惠天热电公司\n郑州市热力公司\n牡丹江热电有限公司\n青岛热电股份有限公司\n内蒙古建筑职业技术学院\n清华大学环境学院\n北京自来水集团管网管理分公司\n北京自来水集团第三水厂\n中国人民大学环境学院\n北京城市排水集团有限责任公司\n上海市排水管理处\n广西建设职业技术学院\n北京环卫工程集团有限公司\n上海市环境集团有限公司\n杭州市环境集团有限公司\n宁波市鄞州区绿洲能源利用有限公司\n深圳市市政环卫综合处理厂\n深圳市能源环保有限公司","2013年\n6月"]
[142,"国家重点公园评价标准","制订","本标准规定了国家重点公园的评定指标与方法,适用于国家重点公园的评定和检查。\r\n主要技术内容:总则;术语;基本规定;评定原则;评定指标体系;评定方法。\r\n","住房和城乡建设部","北京市公园管理中心","北京市园林科学研究所\r\n颐和园\r\n北海公园\r\n上海园林科学研究所\r\n","2013年\n12月"]
[143,"管幕预筑法施工技术规范","制订","适用于粘土、砂土、砾石及杂填土等各种土层下,对周边路面、建筑构筑物以及地下管线保护要求非常高的地下工程。特别适用于地铁、地下广场、地下交通枢纽以及穿越城市公路、铁路的大型市政设施工程。\n主要技术内容:施工准备，施工测量及工程监测，工作井施工，钢管制作，钢管顶进施工，钢管壁后注浆，钢管切割与支护，管内模板、钢筋、混凝土施工，内部土方开挖，底板结构施工，防水施工。","住房和城乡建设部","中建市政建设有限公司\n山东三箭建设工程股份有限公司","中国建筑股份有限公司 \r\n沈阳地铁建设指挥部 \r\n沈阳安第斯隧道有限公司 \r\n中铁工程设计咨询集团 \r\n中南大学 \r\n同济大学\r\n","2013年\n12月"]
[144,"建筑外墙外保温系统修缮标准","制订","适用于既有建筑外墙外保温系统修缮与评估,包括外墙外保温系统常见的缺陷如裂缝、空鼓、渗水的修缮技术和评估方法。\n主要技术内容:修缮与评估流程；修缮材料、修缮施工方法、修缮工程验收；评估方法：检测方法、评价指标。","住房和城乡建设部","上海市房地产科学研究院\n青岛海川建设集团有限公司","住房和城乡建设部科技发展促进中心\n中国建筑科学研究院","2013年\n12月"]
[145,"混凝土中氯离子含量检测技术规程","制订","主要技术内容: 基本规定；新拌混凝土氯离子含量检测：一般规定、取样、试验方法(滴定法和快速测定方法)、结果评定；硬化混凝土氯离子含量检测：一般规定、取样、试验方法(水溶法和酸溶法)、结果评定；结构中混凝土氯离子含量检测 ：一般规定、取样、试验方法、结果评定；水溶性氯离子含量与酸溶性氯离子含量的折算关系。","住房和城乡建设部","中国建筑科学研究院\n江西昌南建设工程集团公司","国家建筑工程质量监督检验中心\n上海市建筑科学研究院\n青岛理工大学\n舟山市博远科技有限公司","2013年\n12月"]
[146,"预拌混凝土绿色生产及管理技术规程","制订","适用于预拌混凝土绿色生产时的厂址选择、环保设备设施、原材料选择、配合比设计和废弃物再利用、噪声和扬尘的监测与治理,以及生产管理。\r\n主要技术内容:总则；术语及符号；基本规定；厂址选择；环保设备设施；绿色生产技术:原材料，配合比绿色设计，废水循环利用，废浆循环利用，废弃混凝土循环利用，除噪措施，防尘措施；绿色生产管理:原材料运输要求，生产过程管理，混凝土应用现场要求；绿色生产的监测控制。","住房和城乡建设部","中国建筑科学研究院\n博坤建设集团有限公司","中冶集团建筑研究总院\r\n中建商品混凝土有限公司\r\n铁道部建筑科学研究院\r\n中国水利水电科学研究院等约25家单位","2013年\n12月"]
[147,"建筑采光追逐镜施工技术规程","制订","适用范围:工业与民用建筑工程阳光追逐镜施工及质量验收。\r\n主要技术内容:基础、基座安装；反光镜、追光镜安装；穿线、接线；工程监测、动态管理；施工质量验收。\n","住房和城乡建设部","中建三局第二建设工程有限责任公司\n重庆大学","中国建筑东北设计研究院有限公司\r\n中国一冶集团有限公司\r\n沈阳建筑大学\r\n中南勘察设计院\r\n","2013年\n6月"]
[148,"混凝土结构成型钢筋应用技术规程","制订","适用于建筑工程钢筋专业化加工、配送、安装与施工验收。\r\n技术内容: 基本规定，质量要求，钢筋加工配送，安装质量控制，施工验收。\n","住房和城乡建设部","中国建筑科学研究院\n广州市恒盛建设工程有限公司","云南官房建筑集团股份有限公司\n广州市裕丰企业集团有限公司\n山东博远钢筋加工有限公司\n廊坊凯博建设机械科技有限公司\n北京首钢新钢联科贸有限公司\n中国建筑第二工程局有限公司\n中建建筑第八工程局有限公司\n天津建科机械有限公司\n重庆重铁巨龙储运有限公司\n重庆镪镔实业有限公司\n","2013年\n6月"]
[149,"建筑轻质条板隔墙技术规程\nJGJ/T157—2008","修订","    \r\n适用于抗震设防烈度为8度和8度以下的地区及非抗震设防地区,以轻质条板隔墙作为居住建筑、公共建筑和一般工业建筑工程的非承重板材隔墙、隔断的设计、施工与验收。\n主要技术内容:1.总则;2. 术语;3. 原材料及条板;4. 条板隔墙设计;5条板隔墙施工;6. 条板隔墙工程验收。其中第3章 原材料及条板;第4章 条板隔墙设计;第5章条板隔墙施工为本次修订重点。","住房和城乡建设部","国家住宅与居住环境工程技术研究中心\n江苏九鼎环球建设科技集团有限公司","北京华丽联合高科技(集团)公司\n廊坊市建宁墙业科技开发有限公司\n岳阳(湖南)华强新型建材研究所\n开平松本绿色板业有限公司\n广州市壁神新型建材有限公司\n河南玛纳建筑模板有限公司","2013年\n6月"]
[150,"城市预应力混凝土预制节段拼装桥梁施工与验收规范\nCJJ/T111-2006","修订","适用于城市预制节段拼装桥梁,包括采用逐跨拼装法和悬臂拼装法施工的预制节段拼装桥梁。本规程只针对预制节段拼装桥梁上部结构,不包含下部结构。\n主要技术内容：(1)节段的预制：增加长线法预制节段的内容,以及短线法预制曲线节段的控制要求；(2)节段的运输：增加节段在水上运输及轨道上运输的要求；(3)节段的拼装：增加节段悬臂拼装方面的技术要求；(4)节段的验收标准：修正原有规程中的验收标准，施工方面补充关于节段拼装设备荷载试验、加工、设计的安全冗余度要求、以及节段临时锚固方面的内容等。\n\n","住房和城乡建设部","上海市第一市政工程有限公司\n上海市政设计研究总院(集团)有限公司","上海市城乡建设和交通委员会科学技术委员会\r\n上海市城市建设设计研究院\r\n中交第二航务工程局有限公司\r\n中铁大桥勘测设计院有限公司\r\n同济大学","2013年\n6月"]
[151,"城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程CJJ51-2006","修订","适用于城镇燃气设施运行、维护和抢修。\n主要技术内容：城镇燃气管道及其附件、门站、储配站、灌瓶站、气化站、混气站、加气站、调压设施、供应站、监控系统、用户设施和用气设备所组成的城镇燃气供应系统的运行、维护和抢修。","住房和城乡建设部","中国城市燃气协会","北京市燃气集团有限责任公司\n中国市政工程华北设计研究院\n深圳市燃气集团有限公司\n上海燃气（集团）有限公司\n郑州市燃气股份有限公司\n成都城市燃气有限责任公司","2013年\n6月"]
[152,"生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程\nCJJ128-2009","修订","适用于采用机械炉排炉作为焚烧设备的垃圾焚烧厂的运行维护与安全。\n主要技术内容:基本规定;垃圾接受系统;垃圾焚烧锅炉系统;余热利用系统;电气系统;热工仪表与自动化系统;烟气净化系统;9.残渣收运系统;污水处理系统;化学监督;公用系统;劳动安全卫生防疫与消防。","住房和城乡建设部","重庆三峰环境产业集团有限公司\n深圳市市政环卫综合处理厂","上海浦城热电能源有限公司\r\n宁波枫林绿色能源开发有限公司\r\n深圳市宏发垃圾处理工程技术开发中心\r\n杭州绿能环保发电有限公司\r\n城市建设研究院\r\n厦门市环境能源投资发展有限公司\r\n\n","2013年\n6月"]
[153,"埋地给水塑料管道工程技术规程\nCJJ101-2004","修订","适用于新建、改建、扩建的埋地给水塑料管道(包括:聚乙烯管、聚氯乙烯管、玻璃纤维增强塑料夹砂管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯ABS管、钢骨架聚乙烯复合管、钢塑复合管等)工程的设计、施工和验收。\r\n主要技术内容:材料(管材、管件、配件)；工程设计(管材选用、管道布置、水力学计算、结构计算)；工程施工(材料运输与贮存、管道连接、土方工程、管道敷设、管道穿越)。\n  ","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部科技发展促进中心","北京市市政工程设计研究总院\r\n北京中环世纪工程设计有限责任公司\r\n上海市自来水奉贤有限公司\r\n深圳市水务(集团)有限公司\r\n广东联塑科技实业有限公司\r\n浙江伟星新型建材股份有限公司\r\n浙江枫叶集团有限公司\r\n武汉金牛经济发展有限公司\r\n江阴大伟塑料制品有限公司","2013年\n6月"]
[154,"城市公共厕所设计标准\nCJJ14-2005\n","修订","适用于城市公共厕所设计。\n主要修订内容：男女厕位的比例、坐蹲比例、洗手池数量等；采用坐蹲两用便具和除臭效果好的便具以及节能、节水厕所器具；增加大型活动厕所、公厕人流组织设计等内容，以保证人流急剧增加时得安全性。","住房和城乡建设部","北京市环境卫生设计科学研究所","北京市市政市容管理委员会\n上海市环境卫生工程设计科学研究院","2012年\n12月"]
["三、","研究项目"]
[155,"城乡建设工程标准及产品标准年度计划立项、绩效自我评价及外文翻译","制订","主要内容包括，城乡建设领域工程建设国家标准、行业标准和产品标准计划编制项目的前期研究、调研与协调，及绩效评价和外文翻译。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所",null,"2012年\n12月"]
[156,"工程建设标准化发展研究报告","制订","以2011年工程建设标准化发展的数据、事件以及相关的研究成果为基础，从不同的侧面、不同角度全面反映工程建设标准化（国家、行业、地方标准化）取得的成就及改革与发展的状况。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所\n",null,"2012年\n5月"]
[157,"国家工程建设标准化信息网管理与维护","制订","国家工程建设标准化信息网外网近20个板块的信息收集、整理、上传；内网年度计划在线上报；所有工程建设国标、行标以及产品国标、行标编制阶段工作情况上报；所有工程建设国标、行标标准编制进度动态管理；内外网相关程序开发升级与维护；内外网两个服务器的日常维护。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所",null,"2012年\n12月"]
[158,"工程建设标准化发展战略研究","制订","标准在经济社会发展中具有重要作用，美国、日本、德国等国纷纷制定并实施标准化战略，促进标准化工作的发展，并通过标准推动经济的发展，工程建设标准化工作经过几十年的发展取得了丰硕的成果，在新的历史时期，面临错综复杂的发展环境，制定并实施发展战略具有重要的意义。战略制定的主要工作内容包括：发达国家标准化战略分析、发展环境分析、战略目标的确定、落实措施等。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所\n中国工程建设标准化协会\n中国对外承包工程商会建筑分会",null,"2014年\n6月"]
[159,"住宅可容纳担架电梯配置标准研究","制订","本项目研究成果可适用于全国新建、改建、扩建的设置电梯的住宅,特别是老年人居住建筑的设计与验收;与电梯相关的建设标准、产品标准的制订、修订;电梯及其配套住宅产品、住宅救护设施的改型设计等。\r\n主要技术内容:住宅电梯井道尺寸参数研究、适用于住宅电梯的担架研究、住宅电梯轿厢净尺寸参数研究。多项空间数字参数,如人体尺度、建筑模数、制造技术模数等的协调、整合研究,在此基础上获得相应的设计导则和产品标准。\r\n","住房和城乡建设部","中国建筑设计研究院",null,"2013年\n6月"]
[160,"城市综合地下管线信息系统标准研究","制订","研究综合地下管线管理数据库系统，开放型、网络化的城市地下管线管理平台，面向大众的城市地下管线信息服务和资料共享体系。\n\n","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部城建档案工作办公室\n泰兴市住房和城乡建设局\n住房和城乡建设部科技发展促进中心",null,"2012年\n12月"]
[161,"低能耗绿色建筑示范区技术导则研究","制订","通过系统总结现行国内外绿色建筑评价体系与方法，围绕绿色建筑区域发展的需求，以低能耗为发展目标，从规划设计、能源利用、绿色交通、水资源利用、材料资源利用、景观生态格局优化等方面研究提出低能耗绿色建筑区域规划目标、重点内容以及发展战略，建立低能耗绿色建筑示范区指标体系和评价方法。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部科技发展促进中心",null,"2012年\n12月"]
[162,"城市轨道交通工程大断面开挖和冷冻法施工计价问题研究","制订","地铁大断面工程：研究确定地铁隧道大断面施工、措施、监测等工程消耗量与工程造价。冷冻法施工用于临时加固土体，用于淤泥质粘土层中暗挖地铁隧道施工。冻结法施工包括设计：冻结帷幕、断面冻结，暗挖施工，衬砌，支护等。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","北京建设工程造价管理处\n铁道第三勘察设计院集团有限公司\n铁路工程定额\n北京城建设计研究总院有限责任公司","2013年\n7月"]
[163,"“三新”许可制度评估及相应管理方式研究","制订","全面分析我国工程建设标准化工作中“三新”应用的情况，结合国家行政审批制度改革的有关要求，对“采用不符合工程建设强制性标准的新技术、新工艺、新材料核准”行政许可制度进行评估，提出改进管理方式、促进“三新”应用的措施。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国建筑科学研究院\n广东省建筑科学研究院\n中国建筑标准设计研究院","2012年\n12月"]
[164,"重点标准执行情况检查评估","制订","研究标准执行情况检查评估的方式方法，并对重要的工程建设标准执行情况进行检查评估，分析总结各部门、行业、地方工程建设标准化机构开展标准实施监督情况，探明工程建设标准实施现状，提出促进工程建设标准实施的措施，同时为工程建设标准制修订工作提出建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国建筑科学研究院","2012年\n12月"]